# Sätta ut vägen

Ändra inte koordinatsystemet eller inpassningen efter att du har satt ut punkter eller beräknat offset eller skärningspunkter. Om du gör det, kommer de tidigare utsatta eller beräknade punkterna att vara oförenliga med det nya koordinatsystemet och eventuella punkter som beräknats eller satts ut efter ändringen.

Utsättning av en vägdesignfil

1. Kontrollera att du är i Trimble Access Roads. Tryck på och om menyalternativet under Jobbdata visas Generell Mätning eller en annan app, trycker du på det menyalternativet och väljer Roads och trycker sedan på Godkänn.

2. Tryck och håll på kartan och tryck sedan på Utsättning.

   Eller, tryck på och välj Utsättning, och vid behov, det namn på mätprofilen som ska användas, tryck sedan på Roads. Välj den väg du vill sätta ut på skärmen Välj fil. Använd fältet Sök fil för att hjälpa dig att välja den väg du ska sätta ut, om det finns många vägar i jobbet. Tryck på Nästa.

   Formuläret Väg visas bredvid kartan, och visar namnet på den valda vägen.

3. Om du ännu inte har startat mätningen, kommer programmet att gå igenom stegen för att starta mätningen.

4. Ange ett värde i fältet Antennhöjd eller Målhöjd och se till att fältet Mätt till är korrekt inställt.

5. Ange Stationsintervall för linjer och Stationsintervall för bågar och övergångar eller acceptera standardvärdet som angavs när vägen definierades.

   Värden för Stationsintervall krävs när du sätter ut en station på en väglinje. Värdena är valfria för andra undersökningsmetoder.

6. Tryck på Nästa.

   Skärmen för val av utsättning visas, med vägens namn högst upp.

   Välj den utsättningsmetod som ska användas. Mer information och nästa steg finns i avsnittet för den utsättningsmetod du har valt. Om du väljer:

   - Till vägen, se Utsättning av positioner relativt till vägen

   - Till väglinjen eller Till närmaste väglinje, se Utsättning av positioner relativt till väglinjen

   - Station på väglinje, se Sätta ut stationer på en väglinje

   - Skevningsoffset, se Sätta ut en position vid en skevningsoffset

   - Till en extra väglinje, se Utsättning till en extra väglinje

   - Ytterligare punkter, se Sätta ut ytterligare punkter

Vid utsättning av en vägdesignfil:

- Om en vägdefinition endast består av en horisontell linjegeometri kan den endast sättas ut i två dimensioner.
- Vägens horisontella och vertikala linjegeometrier behöver inte nödvändigtvis starta och sluta vid samma stationsvärden. När de startar och slutar vid olika stationsvärden går det endast att sätta ut punkter i tre dimensioner om deras stationer ligger inom den horisontella linjegeometrin.

Utsättning från väglinjer och ytor

1. Kontrollera att du är i Trimble Access Roads. Tryck på och om menyalternativet under Jobbdata visas Generell Mätning eller en annan app, trycker du på det menyalternativet och väljer Roads och trycker sedan på Godkänn.

2. Tryck på strängen på kartan och sedan på Utsättning.

   Eller tryck på och välj Utsättning, och vid behov, namnet på den mätprofil som ska användas och sedan Väglinjer och ytor.

   Formuläret Väglinjer och ytor visas bredvid kartan.

3. Om du ännu inte har startat mätningen, kommer programmet att gå igenom stegen för att starta mätningen.

4. Ange ett värde i fältet Antennhöjd eller Målhöjd och se till att fältet Mätt till är korrekt inställt.

5. Om du startade från kartan visas den valda väglinjen i fältet Primär sektioneringsväglinje . Ändra eller välja Primär sektioneringsväglinje:

   - Tryck på fältet Primär sektioneringväglinje och sedan på den väglinje som ska användas på kartan, för att välja Primär sektioneringsväglinje på kartan.

     Fältet Primär sektioneringsväglinje visar namnet på den väglinje som du har valt.

   - Välja Primär sektioneringsväglinje i listan över väglinjer i jobbet eller som är länkade till jobbet:

     1. Tryck på bredvid fältet Primär sektioneringsväglinje.

     2. Välj väglinjen i listan. Ange en del av väglinjens namn i fältet Namn för att filtrera listan med väglinjer, vid behov.

     3. Tryck på Godkänn för att gå tillbaka formuläret Strängar och ytor.

        Fältet Primär sektioneringsväglinje visar namnet på den väglinje som du har valt.

6. Mata in Startstationen.

7. Tryck på Godkänn.

   Skärmen för val av utsättning visas med namnet på den primära sektioneringsväglinjen högst upp.

   Välj den utsättningsmetod som ska användas. Mer information och nästa steg finns i avsnittet för den utsättningsmetod du har valt. Om du väljer:

   - Till den primära väglinjen, Se Sätta ut positioner relativt till den primära väglinjen

   - Till väglinjen, se Utsättning av positioner relativt till väglinjen

   - Till två väglinjer, se Sätta ut ytan mellan två väglinjer

   - Station på väglinje, se Sätta ut stationer på en väglinje