# Mottagarinställningar

För att visa konfigurationen för den anslutna GNSS‑mottagaren, trycker och håller du på symbolen i statusfältet.

Skärmen Mottagarinställningar visar information om typ, fast programvara, och den anslutna mottagarens funktioner.

Mottagarens funktioner

Mottagarens funktioner som visas på skärmen Mottagarinställningar kan inkludera följande:

#### tracking

Gruppen Spårning visar information om de GNSS-satellitkonstellationer som kan spåras med den anslutna GNSS-mottagaren.

#### RTK

Gruppen RTK visar den anslutna GNSS-mottagarens RTK-funktioner, inklusive

- De format för sändningsmeddelanden som stöds av mottagaren (t.ex. CMR+ och CMRx).

- Stöd till Trimble IonoGuard™-teknik för dämpning av jonosfäriska störningar.

#### RTCM

Gruppen RTCM visar de format för RTCM-meddelanden som stöds av den anslutna GNSS-mottagaren.

#### RTX

Gruppen RTX visar information om RTX-prenumerationen, inklusive prenumerationens utgångsdatum, för den anslutna GNSS-mottagaren.

#### OmniSTAR

Gruppen OmniSTAR visar information om OmniSTAR-prenumerationen, inklusive prenumerationens utgångsdatum, för den anslutna GNSS-mottagaren.

#### Trimble GNSS-prenumerationer

Gruppen Trimble GNSS-prenumerationer visar information om GNSS-mottagarens prenumeration, inklusive prenumerationens utgångsdatum.

Gruppen visas endast för mottagare som har konfigurerbara alternativ som tillhandahålls av en prenumeration, som t.ex. när de är anslutna till en R780- eller R750-mottagare.

Skärmknappar för konfiguration av mottagare

Använd funktionsknapparna längst ner på skärmen för att konfigurera fler inställningar.

För att konfigurera:

- Alternativ för GNSS-eBubbla, trycker du på eBubbla. Se GNSS eBubblans lutningssensor.
- RTX-satelliterna som används, tryck på RTX SV. Se Visa RTX-status.
- Tryck på Wi-Fi för mottagarens WiFi-inställningar. Se WiFi-inställningar för mottagare.
- En Bluetooth-anslutning till mottagaren, Tryck på Bluetooth. Se Bluetooth-anslutningar.