# EDM-inställningar

Använd skärmen EDM-inställningar för att konfigurera inställningarna för instrumentets elektroniska avståndsmätare.De tillgängliga inställningarna beror på den typ av instrument som kontrollenheten är ansluten till.

För att visa skärmen EDM-inställningar:

- Tryck på och välj Instrument/EDM-inställningar.
- Tryck på instrumentsymbolen i statusfältet för att visa skärmen Instrumentfunktioner och tryck och håll sedan på knappen Laser eller DR.

Direktreflex

Ställ in omkopplaren Directreflex på Ja för att aktivera DR-läge.

När EDM är i DR-läge, kan den mäta mot icke-reflektiva instrument. När Du sätter på DR, växlar programmet automatiskt till Prisma DR. När Du stänger av DR, återgår programmet till sist använda icke‑DR‑prisma.

Du kan även aktivera DR-läge genom att trycka på DR på skärmen Instrumentfunktioner eller genom att ändra målet till Mål-DR.

Laserpekare

Markera kryssrutan Laserpekare för att aktivera laserpekaren. Du kan behöva aktivera omkopplaren Direktreflex på skärmen för EDM-inställningar för att aktivera DR-läge och göra kryssrutan Laserpekare tillgänglig.

Du kan även aktivera och inaktivera lasern genom att trycka på Laser på skärmen Instrumentfunktioner.

Om du vill effektivisera processen med att hitta ett prisma i mörka miljöer aktiverar du kryssrutan LaserLock på skärmen Målkontroller och slår på lasern genom att trycka på a panelen Laser på skärmen Instrumentfunktioner . Se Inställningar för målstyrning.

För en Trimble SX12 skannande totalstation:

- När EDM är i standardläge:
  - Laserpekaren är tänd när Lasereffekt är inställd på Svagt ljus eller Standard.
  - Laserpekaren blinkar enligt ett regelbundet på- och av-mönster när Lasereffekt är inställd på Blinkning för utökad räckvidd.
  - I standardläge är kamerans hårkors i linje med laserpekaren. Justeringen av EDM kan skilja sig från laserpekaren, beroende på instrument, omgivningstemperatur och räckvidd (upp till 20 mm vid 50 m). Mätningen kommer dock att göras på den position dit laserpekaren och hårkorset är riktade.
- När EDM är i spårningsläge:
  - Laserpekaren blinkar enligt ett på/på/av-blixtmönster för att markera att laserpekaren kanske inte är i exakt linje med kamerans hårkors och EDM.
  - I spårningsläge justeras kamerans hårkors utefter EDM. Justeringen för laserpekaren kan skilja sig från EDM, beroende på instrument, omgivningstemperatur och räckvidd (upp till 20 mm vid 50 m).

  - Vid utsättning visar skärmen Utsättning, skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mätning, om laserpekaren är aktiverad.Om du trycker på Markera punkt ändras instrumentet till läget STD och laserpekaren tänds och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen.När punkten har lagrats återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen.Se Sätta ut punkter.

    Se dokumentet Inside the Trimble SX12: Deep Dive into Trimble Laser Pointer, som finns på geospatial.trimble.com, för mer information.

För att justera lasern manuellt, trycker du på skärmknappen Manuell fokus och sedan på pilarna för att justera fokus och få en mindre laserpunkt.När det är aktiverat visas MF på instrumentets symbol i statusfältet.Manuell fokusering är särskilt användbart när lasern pekar på en icke-reflekterande yta, vilket innebär att instrumentet inte kan hämta ett avstånd för att möjliggöra automatisk fokusering.

3R Högeffektiv Laserpekare

Trimble S8 och S9 totalstation kan utrustas med en 3R högeffektiv laserpekare.

Markera kryssrutan 3R högeffektiv laserpekare för att aktivera laserpekaren.Du kan även aktivera och inaktivera lasern genom att trycka på 3R HP Laser på skärmen Instrumentfunktioner.

Den högeffektiva laserpekaren är en klass 3R‑ laser och avger laserstrålning – stirra inte på strålen och titta inte direkt på strålen med optiska instrument.

När du använder den högeffektiva laserpekaren:

- Instrumentet kan vändas automatiskt för att mäta laserpekarens plats, även om laserpekaren inte är koaxiell med teleskopet. När man gör en avståndsmätning och den högeffektiva 3R Laserpekaren är aktiverad görs en preliminär mätning för att avgöra den vertikala vinkeln för att vrida instrumentet så att det avstånd som mäts är till där den högeffektiva laserpekaren pekar. Instrumentet vrider automatiskt mor den positionen och gör mätningen. Därefter vrider instrumentet så att den högeffektiva laserpekaren återigen pekar mot den uppmätta positionen. Den preliminära mätningen lagras inte. Denna funktion finns inte under en kontinuerlig detaljmätning.
- Beräkningen av den vertikala vinkeln att vrida mot antar att det horisontella avståndet till den preliminära mätningen är liknande avståndet till positionen för den högeffektiva laserpekaren. För att mäta till den högeffektiva laserpekaren när den är nära övre eller nedre kanten av ett objekt bör man överväga att använda cirkel 1 för att göra mätningar mot objektets undre kant, och cirkel 2 för att göra mätningar mot objektets övre kant. Detta för att inte den preliminära mätningen ska missa objektet man mäter mot.

Lasereffekt

Använd fältet Lasereffekt på ett Trimble SX12 skannande totalstation för att ställa in ljusstyrkan på laserpunktens reflektion.Välj:

- Svagt ljus: Vid arbete inomhus, i låg omgivningsbelysning, vid siktning på väldigt reflekterande ytor, eller på kort avstånd.
- Standard: Vid arbete under normala förhållanden.
- Blinkning för utökad räckvidd: För att hitta laserpunkten vid arbete i svåra förhållanden, inklusive utomhus, i hög omgivningsbelysning, vid siktning på ytor utan eller med låg reflektion, eller på korta avstånd.

Blinka med laser

För att blinka med lasern, spårljuset eller målbelysningen (TIL) vid lagring av en punkt som uppmätts i läget DR, väljer du det antal gånger som lasern ska blinka i fältet Blinka med laser.

Fältet Blinka med laser är inte tillgängligt när fältet Lasereffekt är inställt på Blinkning för utökad räckvidd (endast SX12).

Prisma standardavvikelse / DR standardavvikelse

För att definiera godtagbar noggrannhet för en mätning, ange ett värde Prisma standardavvikelse eller DR standardavvikelse (beroende på vilken läge instrumentet befinner sig i). När man mäter mot diffusa mål visas standardavvikelsen i statusraden till standardavvikelsen uppfyller det definierade värdet. När standardavvikelsen är uppfylld accepteras mätningen. För att acceptera mätningen innan standardavvikelsen uppfylls tryck på Enter när standardavvikelsen fortfarande visas i statusfältet.

DR min. och max. avstånd

Ange lämpliga min- och maxavstånd för mätningen. En ökning av det maximala avståndet ökar tiden det tar för en mätning att avslutas även om avståndet som mäts är mindre än angivet maximum. Det förinställda maximala avståndet skapar balans mellan tid och räckvidd.Öka det maximala avståndet om du arbetar med större räckvidder. För att begränsa DR-mätningens räckvidd anger man ett lägsta och högsta avstånd för att undvika ett resultat från ett avlägset eller intermittent föremål.

Lång räckvidd

Använd mätning med lång räckvidd när en stark instrumentsignal krävs för att mäta prisma belägna på ett avstånd av en kilometer (0,6 miles) eller mer.

Svag signal

För att acceptera mätningar vid en lägre noggrannhetsgrad (dvs. lägre än den normala instrumentspecifikationen), aktivera Svag signal.

Spårning med 10 Hz

Använd spårning med 10 Hz när en snabbare uppdateringsfrekvens krävs vid användning av Spårningsläge.

- Denna optionen är endast tillgänglig om både läget Tracking och läget Autolock är aktiverade. Om du vid spårning väljer DR eller stänger av Autolock kommer programmet automatiskt att gå över till normalt spårningsläge.
- Trots att tracking är snabbare kommer precisionen vara null för den lagrade punkten.