# Definiera tunneln

För att definiera en ny tunnel, kan du antingen skriva in definitionen, eller välja punkter, linjer, bågar och polylinjer på kartan i jobbet eller i DXF-, STR-, SHP- och LandXML-filerna och sedan skapa tunneln från de valda objekten.

När en tunnel är definierad, kan du redigera den efter behov.

För att skriva in tunneldefinitionen

1. Tryck på och välj Definiera.

2. Tryck på Ny.

3. Ange ett namn för tunneln.
4. För att definiera en ny tunnel från en befintlig tunneldefinition, aktiverar du omkopplaren Kopiera befintlig tunnel och väljer sedan den fil som du vill kopiera från. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

5. Välj den metod som du vill använda för att skriva in respektive komponent.

   1. För att definiera den horisontella linjeföringen kan du använda:

      - Inmatningsmetod för längd eller koordinat
      - Inmatningsmetod för slutstation
      - Inmatningsmetod för skärningspunkt
   2. Välj övergångstyp.Se Övergångstyper.

   3. För att definiera den vertikala linjeföringen kan du använda:

      - Inmatningsmetod för vertikala skärningspunkter (VPI)
      - Inmatningsmetod för start- och slutpunkter

6. Tryck på Godkänn.

   Listan över komponenter som kan definieras för tunneln visas.

   För att ändra inmatningsmetod eller överföringstyp för vägen, trycker du på Alternativ.Men om du har angett två eller flera element som definierar den horisontella eller vertikala linjeföringen, kan inte inmatningsmetoden och övergångstypen ändras.

7. Välj respektive komponent och definiera den efter behov.
8. Tryck på Lagra för att spara dina ändringar närsomhelst

För att definiera en tunnel på kartan

1. Om de enheter som du har valt inte är synliga på kartan, kan du trycka på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välja fliken Kartfiler.Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara.

2. Tryck på de objekt på kartan som ska definiera den horisontella linjegeometrin.

   Den ordning i vilken punkterna markeras, och riktningen för linjer,bågar och polylinjer definierar riktningen för den horisontella linjegeometrin.

   Om objekten har höjder, kommer dessa höjder att användas för att definiera den vertikala linjegeometrin.

3. Tryck och håll på kartan och välj Lagra tunnel.
4. Ange tunnelns namn, startstation och stationsintervall.

5. Tryck på OK.

   För att lägga till andra komponenter i den nya tunneln såsom mallar och detaljpunkter, trycker du på och väljer Definiera. Se För att skriva in tunneldefinitionen.