# Tunnelmätning

Starta en mätning för att mäta en relationsuppmätt tunnel, sätt ut detaljpunkter för spränghål, bulthål och överliggande rör vid tunnelkonstruktionen, samt för att positionera maskiner i tunneln.

När du startar en mätning uppmanas du att välja den mätprofil som du har konfigurerat för din utrustning.

Ändra inte koordinatsystemet eller inpassningen efter att du har satt ut punkter eller beräknat offset eller skärningspunkter. Om du gör det, kommer de tidigare utsatta eller beräknade punkterna att vara oförenliga med det nya koordinatsystemet och eventuella punkter som beräknats eller satts ut efter ändringen.

När en skanning är avslutad kan man göra följande:

- För att få en översikt av varje station återgår du till planvyn, trycker och håller på skärmen och väljer sedan Resultat.
- Återgå till tvärsektionsvyn, tryck och håll på skärmen och välj däreftInformation, för att få information om den aktuella stationen. Se även Granska tunnel.
- För att ändra toleransvärdena från antingen plan‑ eller tvärsektionsvyn trycker och håller du på skärmen och väljer sedan Toleranser.Delta för Station, Överberg och Underberg uppdateras för att spegla de nya toleransvärdena.

## Laserpekare

Om du använder en totalstation som är utrustad med en laserpekare:

- Markerar lasern platsen för den aktuella positionen eller den valda utsättningspositionen på tunnelytan.

- Sätts instrumentet automatiskt i läget DR-tracking med laserpekaren aktiverad. Tvärsektionen för den aktuella positionen visas på skärmen.

För att avaktivera läget DR anger du en prismahöjd eller gör andra ändringar i instrumentinställningar och trycker på pilen till höger på skärmen för att komma åt statusfältet.

För att blinka med lasern och spårljuset eller målbelysningen vid lagring av en punkt som uppmätts med DR, väljer du Instrument/EDM-inställningar och anger sedan antalet gånger som lasern ska blinka i fältet Blinka med laser. Fältet Blinka med laser är inte tillgängligt när fältet Lasereffekt är inställt på Blinkning för utökad räckvidd (endast SX12).

- Tunnlar är vid skanning och mätning i en tunnel förinställt i läget tracking. Om du väljer standardläget blir kvaliteten bättre men mätningstiderna långsammare.
- Om du använder ett instrument som inte är utrustat med en laserpekare krävs ett annat arbetsflöde vid utsättning av positioner.För mer information se Sätta ut fördefinierade positioner

### 3R Laserpekare

Om man använder ett instrument som är utrustat med en högeffektiv laserpekare, trycker du på 3R Laser innan du lagrar en punkt, för att aktivera den högeffektiva laserpekaren och visa markeringen på tunnelytan.Den högeffektiva laserpekarens symbol i den nedre, högra delen av skärmen markerar att lasern är aktiv.Tryck på Mätning för att mäta positionen och tryck därefter på Lagra för att registrera den aktuella positionen i jobbets databas.

- Även om den högeffektiva laserpekaren inte är koaxial med teleskopen kan instrumentet automatiskt vrida för att mäta mot laserpekarens position. När man trycker på 3R Laser görs en preliminär mätning för att avgöra den vertikala vinkeln för att vrida instrumentet så att avståndet mäter dit den högeffektiva laserpekaren pekar. När man trycket på Mätning vrider instrumentet automatiskt mot den positionen och gör mätningen. Därefter vrider instrumentet så att den högeffektiva laserpekaren återigen pekar mot den uppmätta positionen. Den preliminära mätningen lagras inte.
- Beräkningen av den vertikala vinkeln att vrida mot antar att det horisontella avståndet till den preliminära mätningen är liknande avståndet till positionen för den högeffektiva laserpekaren. För att mäta till den högeffektiva laserpekaren när den är nära övre eller nedre kanten av ett objekt bör man överväga att använda cirkel 1 för att göra mätningar mot objektets undre kant, och cirkel 2 för att göra mätningar mot objektets övre kant. Detta för att inte den preliminära mätningen ska missa objektet man mäter mot.

Den högeffektiva laserpekaren är en klass 3R‑ laser och avger laserstrålning – stirra inte på strålen och titta inte direkt på strålen med optiska instrument.