# Starta en RTK-rovermätning

1. Sätta upp och ansluta GNSS-mottagaren.
2. Om du tar emot korrektioner från en enda basstation, starta basmottagaren.
3. Se till att det önskade jobbet har öppnats i Trimble Access.

4. För att starta mätningen, trycker du på och väljer Mätning eller Utsättning.Om finns fler än en konfigurerad mätprofil, väljer du en mätprofil i listan.Välj den programfunktion du vill använda, t.ex. Mätning av punkter.

   När du väljer en mätprofil för första gången, kommer programmet att be dig att anpassa mätprofilen för din specifika hårdvara.

5. Om du ansluter till en DA2-mottagare och inte redan är inloggad i Trimble Access så uppmanas du att logga in.

   Om ett varningsmeddelande av typen Det finns ingen giltig prenumeration på Catalyst visas när du loggat in, bör du kontakta licensadministratören i din organisation för att se till att en giltig prenumeration på Catalyst Survey tilldelas dig i webb-appen Trimble License Manager. Mer information finns i Installerar Trimble Access.

6. Om ett meddelande varnar för att ett alternativ i mottagaren inte är tillgängligt kan prenumerationen på mottagarens alternativ ha upphört att gälla. Tryck på och välj Inställningar för instrument/mottagare för att kontrollera de värden som visas i gruppen Prenumerationer på Trimble GNSS, för att kontrollera utgångsdatumet.
7. Om du har valt några inställningar för ”Fråga efter” i RTK-mätprofilen, ombeds du att bekräfta korrektionskällan. Tryck på Godkänn.

8. Använd statusfältet för att bekräfta att programmet är anslutet och tar emot korrektionsdata.

   Om baskorrektioner tas emot och det finns tillräckligt med satelliter, kommer mätningen att initieras automatiskt med hjälp av metoden direktinitiering.Initiera på en känd punkt, om så krävs.

9. Om du använder en mottagare med IMU-lutningskompensation, måste IMU vara i nivå.

10. Mätning eller utsättning av punkter.