# Skapa en GNSS-kontakt för en datalänk till internet i en basstation

När du skapar en GNSS-kontakt för en RTK Internet-datalänk innehåller skärmen Redigera GNSS-kontakt följande flikar:

- Använd fliken Nätverksanslutning för att välja hur du vill ansluta till Internet.

- Använd fliken Korrektioner för att välja var du vill hämta RTK-korrigeringar och för att konfigurera anslutningens inställningar för den valda korrigeringskällan.

Skapa GNSS-kontakten

1. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken GNSS-kontakter.
2. Tryck på Ny.Skärmen Redigera GNSS‑anslutning visas.
3. Ange GNSS-kontaktens namn.
4. Om det behövs, sätt Kontakttyp till Internet-bas.

5. Konfigurera inställningarna för Nätverksanslutning för GNSS-kontakten efter behov.Se Konfigurera en anslutning till internet nedan.

6. Konfigurera inställningarna för Korrektioner för GNSS-kontakten efter behov.Se Konfigurera inställningar för uppladdning av basstationens information

7. Tryck på Lagra.

Konfigurera en anslutning till internet

Använd fliken Nätverksanslutning på skärmen Redigera GNSS-kontakt för att välja hur du vill ansluta till Internet.

Ansluta kontrollenheten till internet

Vid användning av en Kontrollenhetens internet-anslutning, ansluter du kontrollenheten till mottagaren via Bluetooth eller en seriekabel.

Använd endast en Kontrollenhetens internet-anslutning om du kan lämna styrenheten ansluten till basmottagaren under mätningen.Om du behöver koppla från kontrollenheten från basmottagaren efter konfigurationen av mätningen så att du kan den vid rovern, så måste du använda en Mottagare för internet-anslutning.

Konfigurera nätverksanslutningen:

1. I fältet Nätverksanslutning:

   1. Tryck på för att öppna skärmen Nätverksanslutning och välj anslutningen med namnet Kontrollenhetens internet.

   2. Om du ännu inte har konfigurerat Kontrollenhetens internet-anslutningen trycker du på Konfigurera på skärmen Nätverksanslutning för att öppna skärmen för operativsystemets anslutningsinställningar och konfigurera anslutningen.

   3. Tryck på Godkänn på skärmen Nätverksanslutning för att återgå till skärmen Redigera GNSS-kontakt.

2. Välj Basstationens driftläge.

   Om mottagaren vid basstationen ska agera som basstationsserver, väljer du Använd som en server och anger IP-port.

   Om mottagaren vid basstationen ska ladda upp data till en sändarserver, väljer du Ladda upp data till fjärrserver.Se Konfigurera inställningar för uppladdning av basstationens information.

3. Tryck på Lagra.

För att ansluta mottagaren till Internet med hjälp av ett WiFi-nätverk

Om du har en extern enhet som har ett SIM-kort i sig såsom en mobiltelefon eller en MiFi-enhet som du kan lämna vid basstationen kan du ansluta mottagaren till internet med hjälp av en WiFi-anslutning till den externa enheten.

Konfigurera nätverksanslutningen:

1. Tryck på i fältet Nätverksanslutning för att öppna skärmen Nätverksanslutning och välj anslutningen med namnet Receiver Internet – Wi-Fi. Tryck på Godkänn.

2. Tryck på Redigera, för att redigera mottagarens inställningar för WiFi-anslutning. Programmet Trimble Access måste vara ansluten till mottagaren för att du ska kunna redigera inställningarna för mottagarens WiFi-anslutning. Eller,så kan du lämna inställningarna som de är för tillfället, och redigera dem när du ansluter till mottagaren och startar basundersökningen.
3. Fältet Basstationens driftläge är skrivskyddat och inställt på Ladda upp data till fjärrserver.
4. Tryck på Lagra.

För att konfigurera mottagarens inställningar för WiFi-anslutning:

1. Kontrollera att den externa telefonen eller MiFi-enheten är på.

2. Om den valda mätprofilen använder en GNSS-kontakt som har fältet Nätverksanslutning inställt på Mottagare Internet – Wi-Fi, visas skärmen Konfiguration av mottagarens WiFi, när Trimble Access ansluter till mottagaren.

   Tryck på Godkänn, om programmet varnar om att mottagaren måste startas om i Klientläge. När mottagaren startar om, ansluter Trimble Access automatiskt till mottagaren och visar skärmen Konfiguration av mottagarens WiFi.

3. Välj fliken Kund.

4. Kontrollera att kryssrutan Aktiverat är markerad.

5. Tryck på Skanna för att lägga till ett WiFi-nätverk. Tryck på det nätverk som du vill lägga till, i listan över tillgängliga nätverk.

   Programmet återvänder till skärmen Konfiguration av mottagarens WiFi och visar det valda nätverket i tabellen.

6. Gör dina ändringar och tryck på Godkänn.

7. Tryck på Godkänn.

8. Tryck på Enter på skärmen Konfiguration av mottagarens Wi-Fi, för att bekräfta att du vill använda det första nätverket i listan.

   Trimble Access fortsätter att starta basundersökningen.

För att ansluta mottagaren till Internet med hjälp av mottagarens modem

Trimble-mottagare med ett inbyggt modem som kör firmware som lanserats efter 2017 kan använda en Mottagare internet – Modem-anslutning.

Konfigurera nätverksanslutningen:

1. Tryck på för att öppna skärmen Nätverksanslutning och välj anslutningen med namnet Receiver Internet – Modem, i fältet Nätverksanslutning. Tryck på Godkänn.

   I de flesta fall behöver du inte redigera inställningarna för Mottagare internet – Modem-anslutningen.

2. Om SIM-kortet i mottagaren har en PIN-kod anger du PIN-koden i fältet PIN-kod för modem.
3. Fältet Basstationens driftläge är skrivskyddat och inställt på Ladda upp data till fjärrserver.
4. Tryck på Lagra.

Om du provar anslutningen och den inte fungerar, kan ytterligare konfiguration behövas:

1. Öppna skärmen Nätverksanslutning genom att trycka på på skärmen Nätverksanslutning.

2. Välj anslutningen som heter Receiver Internet – Modem och tryck på Redigera.

3. Tryck på i fältet APN för att välja metoden för val av leverantörens APN (Access Point Name). Detta är den internetleverantör som tillhandahåller SIM-kortet i mottagaren:

   - Välj SIM-standard för att använda den APN-profil som finns på SIM-kortet i mottagaren.

   - Välj Välj namn på accesspunkt (APN) om du vill välja Plats och din Leverantör och abonnemang från APN-guiden i Trimble Access. Tryck på Godkänn.

   - Välj Läs in från modem för att ansluta till modemet och läsa in och lagra modemets APN-information till GNSS-kontakten. De inställningar som lagrats i GNSS-kontakten kommer att användas när du ansluter med GNSS-kontakten.

     Alternativet Läs in från modem är endast tillgängligt om mottagaren har firmware-version 5.50 eller senare installerad.

4. Ange Mobilnätets användarnamn och Mobilnätets lösenord.Som standard är dessa båda fält inställda på gäst.
5. Tryck på Godkänn.
6. Tryck på Godkänn på skärmen Nätverksanslutning.
7. Tryck på Lagra.

För att ansluta mottagaren till internet med en kabel

Om du etablerar en permanent basstation med en extern enhet som ska ansluta till internet, som till exempel en bärbar dator, kan du ansluta mottagaren till den externa enheten med en USB- eller Ethernet-kabel.

Konfigurera nätverksanslutningen:

1. Tryck på för att öppna skärmen Nätverksanslutning och välj anslutningen med namnet Mottagare internet – Kabel, i fältet Nätverksanslutning. Tryck på Godkänn.

2. Fältet Basstationens driftläge är skrivskyddat och inställt på Ladda upp data till fjärrserver.
3. Tryck på Lagra.

Ansluta kontrollenheten till internet via en annan enhet

Om du har en annan enhet såsom en äldre mottagare eller mobiltelefon som har stöd för tjänsten Bluetooth DUN, kan du ansluta kontrollenheten till Internet via denna enhet. Du kan även ansluta kontrollenheten till internet via en separat smartphone.

Ansluta till internet via en mottagare eller en mobiltelefon som inte är en smartphone:

- Modemet i enheten måste ha stöd för tjänsten Bluetooth DUN.

- Mottagaren måste vara en äldre Trimble-mottagare, som exempelvis R10-1 eller R8s.

Om mottagaren inte har stöd för Bluetooth DUN och du vill kunna använda Internet på kontrollenheten måste du använda en Kontrollenhetens internet-anslutning.

Ansluta kontrollenheten till internet med hjälp av:

- en ansluten smartphone, se Konfiguration av internet med en separat smartphone.

- en äldre mottagare eller mobiltelefon, se Internetanslutning via en annan enhet.

När du har konfigurerat nätverksanslutningen för GNSS-kontakten väljer du Basstationens driftläge:

> - Om basstationens mottagare ska agera som basstationens server, väljer du Använd som en server.Välj fliken Korrektioner och ange IP-porten.

> - Om mottagaren vid basstationen ska ladda upp data till en sändarserver, väljer du Ladda upp data till fjärrserver.Se Konfigurera inställningar för uppladdning av basstationens information.

Eftersom information dirigeras genom kontrollenheten vid den här typen av anslutning, bör du endast ansluta kontrollenheten till internet via en annan enhet om du kan låta kontrollenheten vara ansluten till basstationens mottagare under mätningen.Om du behöver koppla från kontrollenheten från basmottagaren efter konfigurationen av mätningen så att du kan den vid rovern, så måste du använda en Mottagare för internet-anslutning.

Konfigurera inställningar för uppladdning av basstationens information

Använd fliken Korrektioner på skärmen Redigera GNSS-kontakt för att välja vart basstationens information ska laddas upp och för att konfigurera inställningarna för anslutning till servern.

Ladda upp korrektioner till en NTRIP-server

1. Ställ in omkopplaren Använd NTRIP på Ja.
2. För att tvinga programmet Trimble Access att alltid använda NTRIP version 1.0 markerar du kryssrutan Använd NTRIP v1.0.

3. För att ansluta till en anslutningspunkt vid mätningens början, utan att få frågan om att ange anslutningspunktens namn, väljer du Anslutningspunktens namn.

   Om inte monteringspunktens namn anges kommer systemet att be dig om detta när du startar en mätning. Ditt val kommer att lagras i GNSS-kontakter. Om den angivna monteringspunkten inte kan nås när mätningen startar visas en lista över tillgängliga monteringspunkter.

4. Om ett användarnamn och lösenord krävs för att använda NTRIP-servern, anger du informationen i fälten Användarnamn för NTRIP och Lösenord för NTRIP.

5. Ange IP-adress och IP-port för den NTRIP-server som du har fått från serveroperatören.

   IP-adressen och IP-porten visas i fältet IP-inställningar för denna bas på skärmen Bas som öppnas på kontrollenheten som är ansluten till basstationens mottagare när du startar basmätningen.

   Om IP-adressen för basens kontrollenhet verkar vara ogiltig, rekommenderar Trimble att du utför en mjuk omstart av enheten innan du ansluter till Internet och startar basen.

   För att ansluta en rover till basen måste man starta en mobil Internetbas med en offentlig IP-adress.

6. Om servern som Trimble Access ansluter till kräver datakryptering med TLS (Transport Layer Security) ställer du omkopplaren Använd TLS-kryptering på Ja. Inställningen stödjer TLS version 1.2 eller senare.

7. Tryck på Lagra.

Se Inställningar för NTRIP-server, för mer information.

Ladda upp korrektioner till en broadcast-server

1. Ställ in omkopplaren Använd NTRIP på Nej.

2. Ange IP-adress och IP-port för den server som du har fått från serveroperatören.

   IP-adressen och IP-porten visas i fältet IP-inställningar för denna bas på skärmen Bas som öppnas på kontrollenheten som är ansluten till basstationens mottagare när du startar basmätningen.

   Om IP-adressen för basens kontrollenhet verkar vara ogiltig, rekommenderar Trimble att du utför en mjuk omstart av enheten innan du ansluter till Internet och startar basen.

   För att ansluta en rover till basen måste man starta en mobil Internetbas med en offentlig IP-adress.

3. Om servern som Trimble Access ansluter till kräver datakryptering med TLS (Transport Layer Security) ställer du omkopplaren Använd TLS-kryptering på Ja. Inställningen stödjer TLS version 1.2 eller senare.

4. Tryck på Lagra.