# Projektion

En projektion används för att omvandla lokala geodetiska koordinater till lokala plankoordinater.GNSS RTK-mätningar (både med enkelbas och VRS) refereras mot Globalt referensdatum som definierats för jobbet. För att arbeta med lokala plankoordinater i en GNSS-mätning måste du måste ange en projektions- och datumtransformation.

Du kan specificera en projektion:

- när ett jobb skapas and när Du har valt ett koordinatsystem (välj från en lista, eller knappa in)
- under en mätning (Du beräknar värden genom att utföra en inpassningsmätning)
- i programmet Trimble Business Center efter att informationen är överförd.

Mata in ett lämpligt värde för standardhöjd så att programmet kan beräkna en korrektion vid havsnivån på rätt sätt, och sedan applicera denna på plankoordinaterna.

Om en projektions‑ och datumtransformation är angivna, kan du minska eventuella avvikelser mellan Global-koordinater och de lokala plankoordinaterna genom att utföra en lokal inpassning.

Projektionsplan

Använd ett projektionsplan för att hantera projektionstyper som inte stöds direkt av de rutiner för koordinatsystem som tillhandahålls av programmet Trimble Access. En projektionsfil för planet lagrar lokala latitud- och longitudvärden som motsvarar regelbundna X-/Y-lägen. Beroende på konverteringens riktning, interpoleras endera projektion eller lokal latitud-/longitudpositioner från plandatan för punkter inom rutnätets täckning.

Använd Coordinate System Manager för att generera den definierade projektionsfilen för planet (*pjg). För ytterligare information, se Coordinate System ManagerHjälp.Överför filen med projektionsplanen till kontrollenheten.

För att använda projektionsplanet, på skärmen Projektion, väljer du Projektionsplan i fältet Typ och väljer sedan Projektionens planfil.Välj ett förskjutningsplan om så krävs.

Förskjutet rutnät

Initialprojektionskoordinater är projektioner som beräknas med hjälp av specificerade projektionsrutiner.Vissa länder använder förskjutna rutnät som de använder för att korrigera dessa koordinater. Normalt används dessa korrektioner för att anpassa initialkoordinaterna till lokala distorsioner i mätningsramen, varför de inte kan modelleras genom en enkel transformation. Man kan applicera ett förskjutet rutnät till vilken som helst sorts projektionsdefinition. Koordinatsystem som använder sig av förskjutningsplan inkluderar Nederländernas RD-zon och Storbritanniens OS riksplan-zonen. OS riksplanzonerna hanteras som en vanlig Transversal mercator-projektion med förskjutningsplan.

Filerna för förskjutningsplaner installeras på den stationära dator som kör verktyget för Coordinate System Manager, som installeras med Trimble Business Center.Filer för förskjutningsplan kan överföras från den stationära datorn till kontrollenheten med hjälp av din önskade metod för filöverföring.

För att använda ett förskjutningsplan på skärmen Projektion, aktiverar du omkopplaren Använd förskjutningsplan och väljer sedan Fil för förskjutningsplan.

SnakeGrid

SnakeGrid är ett koordinatsystem med minimal skalfaktor och höjddistorsion även när projekten sträcker sig flera hundra mil.

Ett jobb som använder ett koordinatsystem för SnakeGrid måste ha en anpassad parameterfil för SnakeGrid. Dessa filer erhålls genom ett licensavtal från UCL. Varje parameterfil för SnakeGrid är anpassad för ett specifikt projekt. Se snakegrid.org för mer information.

Filen för SnakeGrid-parametrarna måste heta SnakeXXXXX.dat och placeras i mappen System Files på enheten. Se Datamappar och filer.

För att använda en SnakeGrid-projektion i skärmen Projektion, väljer du SnakeGrid i fältet Typ och sedan Parameterfil för SnakeGrid.