# GNSS-korrektionskälla

Använd fliken GNSS-korrektionskälla på skärmen Anslutningar för att konfigurera källan för realtidskorrektioner för en GNSS RTK-undersökning.

För steg för steg anvisningar hur man konfigurerar inställningarna för GNSS-korrektioner, se:

- För att konfigurera en internetdatalänk för en rover
- Konfigurera en internetdatalänk för basen

När du startar en RTK-mätning som använder en datalänk via internet, ansluter programmet Trimble Access automatiskt till den GNSS-korrektionskälla som konfigurerats i mätprofilen.