# DXF-filer och Shapefiles

DXF-filer och Shapefiles innehåller data från mätningar och konstruktionsmodeller som har skapats i olika kontorsprogramvaror.

- En DXF-fil är ett filformat för vektorgrafik i 2D eller 3D som skapats i CAD-program som AutoDesk.DXF betyder Drawing Exchange Format.

- En Shape-fil är ett lagringsformat för ESRI-vektordata för att lagra geografiska egenskaper som t.ex. punkter, linjer, bågar och polygoner likväl som information om attribut.

Resten av det här ämnet gäller både för DXF-filer och Shapefiles om inte annat anges.

Objekt som stöds i DXF-filer och Shapefiler

För DXF-filer och Shapefiles som innehåller lager, skapas ett namn för respektive valbart objekt i filen. En kod kan genereras för respektive valbart objekt inom en fil. Detta härstammar från de attribut som lagras i filen – men ofta är det namn, kod och attribut från funktioner i originalfilen.

För Shapefiles är namnet de fem första tecknen i Shapefiles-filens namn, följt av filens indexnummer, därefter ett mellanslag och radnumret i Shapefiles-filen där objektet är definierat.

För DXF-filer är namnet de 8 första tecknen i skiktnamnet följt av ett mellanslag och därefter radnumret för objektet i DXF-filen. För DXF-filer från Trimble Business Center används objektets namn, om detta finns.

Du kan granska ett valbart objekt i kartan för att hitta fil- och skiktnamnet.

DXF-filer

Visningsbara och valbara DXF-objekt:

- ARC, CIRCLE, INSERT, LINE, POINT, POLYLINE, LWPOLYLINE.

Visa endast DXF-objekt:

- 3D FACE, SPLINE, SOLID, ATTRIB, BLOCK ATTRIB, TEXT, MTEXT, HATCH.
- Kontrolltecken: C – diametersymbol, D – gradsymbol, P – plus‑/minussymbol, % – procentsymbol.

DXF-filer som innehåller extraherade bågar visas korrekt i kartan man kan inte göras aktiva. Extraherade bågar bildar en ellipsoid in planvyn och utsättning av ellipser stöds inte.

För att visa skuggade polygoner, trycker du på i kartans verktygsfält, väljer Inställningar och markerar kryssrutan Skuggade polygoner.

Shapefiles

Shapefile-objekt som stöds:

- Null shape, Punkt, Linjegeometri, Polygon, MultiPunkt, PunktZ, PolylinjeZ, PolygonZ, MultiPunktZ, PunktM, PolylinjeM, PolygonM, MultiPunktM, MultiPatch.

För att attributinformation för Shapefile-objekt måste Shapefile ha en associerad .dbf-fil.

För att visa skuggade polygoner, trycker du på i kartans verktygsfält, väljer Inställningar och markerar kryssrutan Skuggade polygoner.

Visa DXF-filer och Shapefiles på kartan

Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välj fliken Kartfiler, för att visa DXF-filer och Shapefiles på kartan. Tryck en gång för att göra den synlig (), och en gång till för att göra filen valbar (). För att lägga till filer från en annan plats i projektmappen, trycker du på Lägg till. Se Hantera lager i kartfiler för mer information.

De här filtyperna innehåller i normala fall lager. Tryck på pilen bredvid filnamnet och tryck sedan på respektive lager en gång för att dölja det, eller två gånger för att göra det synligt men inte valbart, för att göra vissa lager synliga eller valbara på fliken Kartfiler. Tryck på lagret igen för att göra det synligt och valbart.

Se Objekt som stöds i DXF-filer och Shapefiler, för en fullständig lista över visningsbara och markeringsbara objekt i DXF-filer och shapefiles.

Triangulära 3D-ytor i en DXF-fil kan användas som ytor i Trimble Access.Se Digitala terrängmodeller (DTM).

Kartinställningar för DXF-filer och Shapefiles

Programmet Trimble Access tillhandahåller inställningar för styrning av visningen av information i DXF-filer och Shapefiles.För att konfigurera dessa inställningar, trycker du på i kartans verktygsfält, väljer Inställningar och konfigurerar inställningen i gruppen Datakontroller för karta.

Linjefunktioner som är kodade som vita i en DXF-fil kommer att ritas med svart i Trimble Access.

#### För att explodera polylinjer

Markera kryssrutan Utöka polylinjer (DXF, Shape, 12da och LandXML), för att utöka polylinjer som finns i filen till individuella linje- och bågsegment. Respektive segment i en utökad polylinje får ett unikt namn, baserat på polylinjens namn och ett segmentnummer.

#### För att skapa noder

Markera kryssrutan Skapa noder (DXF, Shape, 12da och LandXML), för att skapa punkter i slutet av linjer och bågar och vid alla punkter längs med en polylinje. De skapade punkterna kan därefter markeras för utsättning och cogo-beräkningar.

Det här alternativet skapar även punkter i mitten av cirkel- och bågelement, men att skapa en punkt i mitten av ett DXF bågelement gäller inte för bågelement som är en del av en polylinje.

Eftersom Shapefiles inte stöder bågar uttrycks ofta bågar som en serie av korta linjer vilket resulterar i ett stort antal punkter.Prestandan kan påverkas när kryssrutan Skapa noder är markerad.

#### Ange null-höjden

Vissa applikationer använder värden som ‑9999,999 för att representera null.För att programmet Trimble Access ska hantera detta värde korrekt som null, måste du ange värdet som representerar null i DXF-filen i fältet Null-höjd (endast DXF).Värden anses vara null om de är mindre eller lika med värdet för nullhöjd.Om till exempel nullhöjden är ‑9999 då anses även ‑9999.999 vara null.

Endast plankoordinater visas. Om du inte har definierat en projektion visas enbart punkter som lagrats som plankoordinater. Plankoordinater (lokala) kan inte visas om inte transformationen av indata definierats. Se Transformationer.

Om fältet för Plankoordinater i skärmen Cogo‑inställningar är inställt till Öka Sydväst eller Öka Sydost, roteras denna skärm 180° så att ökande koordinater mot syd visas uppåt på skärmen.

### Visa etiketter

För att visa eller dölja namn, koder och höjder för objekt i DXF-filer och Shapefiles, markerar du lämpliga kryssrutor för Visning i gruppen Mappa datakontroller.

Programmet visar endast dessa extra etiketter när filen är inställd som valbar på skärmen Lagerhantering.Om filen är inställd som enbart synlig, visas inte de extra etiketterna.Se Hantera lager i kartfiler.

#### Visning av stationsvärden

Stationsvärden visas för alla linjer i DXF-filer som är markerade på kartan.Markera kryssrutan Visa stationsvärden, för att visa eller dölja stationsvärden i alla DXF-filer.

Arbeta med DXF-filer och Shapefiles

För att välja objekt i LandXML-filen, gör du objekten i filen valbara () med hjälp av Lagerhantering och väljer dem sedan på kartan med hjälp av kartans verktyg Välj . Tryck på Ctrl och tryck på dem med verktyget Välj, eller använd verktygenRektangelmarkering eller Polygonmarkering, om du vill markera flera objekt.

För att rotera data på kartan, trycker du på och sedan på kartan och drar för att rotera vyn. Symbolen i mitten av kartan markerar rotationspunkten.

Du kan välja punkter och linjer på kartan i DXF-filer och Shapefiles och sedan använda dessa i andra funktioner i programmet, t.ex. för att utföra en cogo-beräkning, skapa en yta eller göra en utsättning. Se Objekt som stöds i DXF-filer och Shapefiler, för mer information.

Vid användning av ett objekt i en DXF-fil eller Shapefile i en Cogo-beräkning, vid utsättning eller för att skapa en punkt i jobbet, kopierar Trimble Access objektets attribut från filen och lagrar dem med punkten, polylinjen eller bågen i Trimble Access-jobbet.

Välj objekten på kartan och tryck på Granska, för att granska attributinformationen i en DXF-fil eller Shapefile som har funktionstyper associerade med sig. Välj det i listan och tryck på Information, om du valde fler än ett objekt.

Du kan exportera data från ett jobb som DXF-filer och Shapefiles. Se Exportera data från jobbet.

Utsättning

Du kan välja objekt (punkter, linjer och bågar) i DXF-filer och Shapefiles och sätta ut dessa.

1. Tryck på i kartans verktygsfält och välj fliken Kartfiler.Se till att de lager som innehåller objekten som ska sättas ut är synliga och valbara.
2. Tryck på objektet på kartan för att välja det. För linjer trycker du i närheten av linjens ände för att välja linjens början.
3. Tryck på Utsättning eller Enter på kontrollenheten för att påbörja utsättningen.