# Avsluta mätningen

När Du har mätt in eller satt ut alla de punkter som krävs, gör du följande:

1. Tryck på och välj Mätning eller Utsättning och tryck sedan på Avsluta GNSS-mätning.

2. Om mätningen var en RTK-internetmätning kan programvaran fråga om Internet-anslutningen ska kopplas bort:

   - Tryck på Ja för att avsluta anslutningen till modemet, vilket också avslutar korrektionsdataströmen.

   - Tryck på Nej för att avsluta korrektionsdataströmen men lämna mottagaren online redo för nästa mätning.

   För att undvika oavsiktlig användning av mobildata och VRS-timmar avslutar programvaran alltid korrektionsdataströmen när mätningen avslutas, oavsett om meddelandet visas eller inte visas, eller om du väljer Ja eller Nej som svar på meddelandet.

3. På frågan om du vill stänga ned mottagaren väljer du Ja.
4. Stäng av kontrollenheten innan Du kopplar ifrån utrustningen.
5. Om du sätter upp din egen basstation för mätningen:
   1. Återgå till basstationen.
   2. Återanslut kontrollenheten till basstationens mottagare om så krävs.
   3. Tryck på och välj Mätning eller Utsättning och tryck sedan på Avsluta GNSS-basmätning.
   4. Om kontrollenheten håller på att logga basdata på skärmen Bas trycker du på Avsluta.