# Konfigurera en uppringd Datalänk vid basstationen

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.
2. Välj Datalänk för bas.
3. Sätt fältet Typ till Uppringd.

4. I fältet GNSS-kontakt:

   - Om du redan har konfigurerat den GNSS-kontakt som ska användas för den uppringda datalänken, anger du GNSS-kontaktens namn eller trycker på för att välja GNSS-kontakt i listan GNSS-kontakter.Listan filtreras på kontakttyp.

   - Tryck på för att öppna skärmen GNSS-kontakter och sedan på Ny, för att skapa en ny GNSS-kontakt.

5. Markera kryssrutan Fråga efter GNSS‑kontakt, för att visa den GNSS‑kontakt som är konfigurerad i mätprofilen eller för att ändra GNSS‑kontakten när du påbörjar mätningen.

6. I fältet Mottagarport väljer du den port på mottagaren som styrenheten ska ansluta till.
7. Redigera inställningarna Baudrate och Paritet om så krävs.
8. Om du använder ett inbyggt modem i en annan enhet än mobiltelefonen, väljer du Hårdvaruflödeskontroll för att kontrollenheten ska veta när den ska ta emot data från enheten och när den ska sända data till enheten.
9. Tryck på Godkänn.