# Definiera en GENIO-väg

För att definierar en väg måste du välja GENIO-filen och sedan välja väglinjerna i GENIO-filen för att inkludera den nya vägdefinitionen.

För att välja GENIO-fil från kartan

1. Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välj fliken Kartfiler.

2. Välj GENIO-filen för att se listan över tillgängliga linjegeometrier i filen. Tryck på namnet på den linjegeometri som du vill definiera som väg och tryck sedan på den igen för att göra den valbar på kartan, för att göra linjegeometrin synlig på kartan. Tryck på Godkänn.

3. Tryck på linjegeometrin på kartan, för att välja den, och tryck sedan på Definiera för att definiera en ny GENIO-väg.

   Skärmen Skapa en ny GENIO-väg visas.För att fortsätta, se För att definiera den nya vägen nedan.

För att välja en GENIO-fil från menyn

1. Tryck på och välj Definiera.
2. Välj GENIO-väg.
3. På skärmen Välj GENIO-fil väljer du GENIO-fil. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.
4. Tryck på Edit.

5. Tryck på Ny.

   Skärmen Skapa en ny GENIO-väg visas.För att fortsätta, se För att definiera den nya vägen nedan.

För att definiera den nya vägen

1. På skärmen Skapa ny GENIO-väg anger du vägens namn. Tryck på OK.

   Programmet visar alla väglinjer i den valda filen.

2. Tryck på de väglinjer som du vill lägga till i vägen. För att välja flera väglinjer, ritar du en ruta kring dem.

   Valda linjegeometrier visas som fyllda röda cirklar. Valda väglinjer visas som fyllda blå cirklar.

   - För att panorera på skärmen, använder du funktionsknapparna eller trycker och håller in knappen panorering för att göra den aktiv och sedan använder du pilknapparna.
   - Starta en mätning för att se din aktuella position när du definierar en väg.
   - För att avmarkera en väglinje trycker du på den igen.För att rensa ditt nuvarande val, väljer du Rensa val i tryck och håll-menyn.

3. För att välja väglinjer från en lista, trycker och håller du skärmen och väljer sedan Lista urval. Tryck på väglinjernas namn för att välja dem. Valda väglinjer visas i listan med en kryssruta bredvid dem.

   För att ändra en väglinjetyp eller byta namn på en väglinje, trycker du på Redigera.Även om namnen på väglinjer i GENIO-filer är begränsade till fyra tecken, så gäller inte den här begränsningen när du byter namn på den i Trimble Access.

4. Tryck på Godkänn.
5. Tryck på Lagra.

- En väg kan endast innehålla en linjegeometri (6D-väglinje). Om Genio‑filen inte innehåller en 6D‑väglinje, men innehåller en 12D‑väglinje, kommer programvaran Roads att generera en 6D‑väglinje med samma geometri som 12D‑väglinjen och positioner var 5:e meter / fot.
- Trimble rekommenderar att du inkluderar den 12D-väglinje som överensstämmer med den valda linjegeometrin för vägen, där detta är tillgängligt.12D-väglinjer omfattar geometrin för den vertikala linjegeometri som gör det möjligt för programmet Roads att interpolera höjder korrekt mellan positioner på linjegeometrin.
- Om en väg inkluderar 12D-väglinjer eller det finns en 12D-väglinje i GENIO-filen som är relaterad till 6D-väglinjen i vägen, får nu stationsvärdena i 12D-väglinjen som definierar den horisontella väglinjen suffix med lämpliga akronym. Till exempel PC för start av en kurva.
- På grund av att stationsvärdena för 3D- och 5D-väglinjer är definierade i relation till den valda 6D-väglinjen, välj väglinjer som tydligt definierar en väg.
- Du kan vid behov exkludera linjegeometrin vid utsättning. Se Exkludera en linjegeometri vid utsättning.
- Linjegeometrier som inte markerats visas som ihåliga röda cirklar.Väglinjer som inte markerats (3D och 5D), visas som öppna mörkgrå cirklar.
- Tryck och håll på en väglinje för att läsa väglinjens namn. För en linjegeometri (6D) visas även stationens räckvidd.
- För att definiera en ny 3D‑väglinje, trycker du och håller på skärmen och väljer sedan Ny väglinje. Alternativet är inte tillgängligt förrän du har valt en linjegeometri (6D).