# To configure a base radio data link

To obtain GNSS corrections at the rover using a radio data link, you can connect the Trimble Access software to a Trimble GNSS receiver that has an internal radio or to an external radio.

The internal radio in a Trimble integrated GNSS receiver can operate as a base radio if it is configured as a transceiver, and if the UHF Transmit option is on in the receiver. This avoids having to use an external radio solution at the base receiver to broadcast base data. When using Trimble GNSS receivers that do not have the UHF Transmit option, use an external radio at the base even if you use the internal radio at the rover.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning för en TDL450B-/ADL450B-radio

För att konfigurera en Bluetooth-anslutning till en TDL450B- eller ADL450B-radio i mätprofilen, ansluter du kontrollenheten direkt till radion utan att ansluta mottagaren och starta en undersökning.

1. Se till att Bluetooth är aktiverat på kontrollenheten och på radion.

   Bluetooth bör vara aktiverat som standard för radion TDL450B/ADL450B. Om det inte är aktiverat kan du aktivera det via menyer på radions frontpanel.

2. Starta Trimble Access på kontrollenheten.

3. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.

4. Välj Datalänk för bas.

5. Sätt fältet Typ till Radio.

6. Välj TDL450B/ADL450B, i fältet Radio.

7. Välj Bluetooth, i fältet Mottagarport.

8. Välj namnet på den specifika radio som du vill ansluta till.

   - Om kontrollenheten har anslutit till radion tidigare väljer du radion i fältet Enhetsnamn.

   - Om det här är första gången som kontrollenheten ansluter till radion är fältet Enhetsnamn tomt. Ansluta radion för första gången:

     1. Tryck på Sök. Skärmen Bluetooth-sökning i visar en lista över Upptäckta enheter.

     2. Välj den enhet som du vill ansluta till. Tryck på Välj.

        Programmet återgår till skärmen Datalänk för basstation. Namnet på den radio som du valt visas i fältet Enhetsnamn.

9. Tryck på Anslut, för att ansluta till radion och konfigurera inställningarna för den radio du har valt.

   1. Välj frekvens för Radiodriftläge.

   2. Select the radio Frequency to use.

   3. Välj Radioläge för basstation.

   4. Välj andra inställningar efter behov, som exempelvis Nätverksnummer, Aktivera stations-ID, Stations-ID, Sändarens effektnivå och Repeatrar som stöds.

10. Tryck på Godkänn.

11. Tryck på Lagra.

Vid en mätning, ansluts kontrollenheten till GNSS-mottagaren och det är GNSS-mottagaren som ansluter till TDL450B-/ADL450B-radion via Bluetooth. Tryck på mottagarsymbolen i statusfältet och sedan på Datalänk, för att granska inställningarna för radions konfiguration (t.ex. sändningsfrekvens, effektnivå) Till skillnad från andra radioanslutningar kan du redigera radiokonfigurationens inställningar för en TDL450B/ADL450B utan att först avsluta undersökningen.

Konfigurera en kabelanslutning till en extern radio

Konfigurera en kabelanslutning till en radio som inte är placerad i en GNSS-mottagare (inklusive radion TDL450B):

1. Anslut kontrollenheten, mottagaren, radion och om så krävs, strömförsörjningen. Se steg 2 i Konfiguration av basstationens GNSS-mottagare.

   Vissa TRIMTALK- och Pacific Crest radioapparater måste vara i kommandoläge för att kunna konfigureras. Kommandoläget visas vid uppstart. Följ anvisningarna för att ansluta till radion.

2. Starta Trimble Access på kontrollenheten.

3. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.

4. Välj Datalänk för bas.

5. Sätt fältet Typ till Radio.

6. Sätt fältet Radio till den radiotyp som används.

7. If you selected an external radio, select the Port on the radio you are using for the connection.

8. If your radio does not appear in the Radio list, select Custom radio and then define the receiver port, baud rate, and parity.

   If required, you can also enable Clear To Send (CTS) for a Custom radio.

   Aktivera inte CTS om mottagaren inte är ansluten till en radio som stödjer CTS. Trimbles GNSS-mottagare har stöd för RTS/CTS-flödeskontroll när man aktiverar CTS. För ytterligare information om CTS-support, hänvisas till den dokumentation som följde med din mottagare.

9. Avmarkera kryssrutan Dirigera genom kontrollenhet om och ange det portnummer där radion är ansluten på mottagaren samt kommunikationens baudrate.

   Om du lämnar kontrollenheten vid basstationen kan du ansluta radion till kontrollenheten. Markera i så fall kryssrutan Dirigera genom kontrollenhet. Det gör det möjligt för realtidsdata mellan mottagaren och radion att passera genom kontrollenheten. Ange det portnummer på kontrollenheten som radion är ansluten till samt kommunikationens baudrate.

10. Tryck på Anslut, för att ansluta till radion och konfigurera inställningarna för den radio du har valt.

    1. If the Receiver internal radio is a dual-band radio, select the frequency Band to use.

    2. Select the radio Frequency to use.

    3. Välj Radioläge för basstation.

    4. Välj andra inställningar efter behov, som exempelvis Nätverksnummer, Aktivera stations-ID, Stations-ID, Sändarens effektnivå och Repeatrar som stöds.

11. Tryck på Godkänn.

12. Tryck på Lagra.

Tryck på mottagarsymbolen i statusfältet och sedan på Datalänk, för att granska inställningarna för radions konfiguration (t.ex. sändningsfrekvens, effektnivå) För att redigera radiokonfigurationens inställningar för någon annan radio än TDL450B/ADL450B måste du först avsluta undersökningen.