# Ytinspektion

Cogo-funktionen Ytinspektion jämför det skannade punktmolnet för ytan i en relationsmätning med en referensyta och beräknar avståndet till referensytan för respektive skannad punkt för att skapa ett moln med inspektionspunkter. Den valda referensytan kan vara ett plan, en cylinder, en skanning eller en befintlig ytfil.

Du kan skapa ett område för att inkludera endast de skannade punkter som du är mest intresserad av i inspektionen. Området kan användas för en jämförelse mot valfri referensyta, eller skapa ett område när du utför en skanning för att skanna en ytinspektion, så att du kan jämföra flera skanningar med flera skanningar.

Inspektionspunkterna i molnet är färgkodade för att ge en omedelbar visuell återkoppling mellan punktmolnet och referensytan. När du inspekterar ett horisontellt golv, kommer du exempelvis omedelbart att kunna alla delar av golvet som är lägre än vad de borde vara, eller alla delar av golvet som är högre än de borde vara.

Du kan spara molnet med inspektionspunkter i jobbet. Du kan även spara skärmbilder och kommentera dem vid behov, för att markera särskilda punktdetaljer och problemområden.

Det är endast skanningar som skapats med ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation som kan användas i ytinspektionen. Flera skanningar kan användas om fler än en skanning krävs för att täcka den ytan i relationshandlingen.

Inspektera en yta

1. Tryck på och välj Cogo/Ytinspektion. Du kan utföra inspektionen i kartvyn eller videovyn.
2. Ställ in kartan eller videoskärmen så att den bara visar de skannade punkter som du vill inspektera:
   1. Tryck på i verktygsfältet för Karta eller Video för att öppna Lagerhantering och välja fliken Skanningar.

   2. Välj den skanning eller skanningar som ska ingå i inspektionen.

      Markeringen i kryssrutan bredvid filnamnet visas, för att markera att de skannade punkterna är synliga och valbara på kartan och på skärmen för video.

   3. Om du vill skapa ett område, markerar du de skannade punkterna på kartan eller videoskärmen, och väljer sedan Skapa område i Tryck och håll-menyn.Ange områdets Namn och tryck på Godkänn.Det område som du skapade visas på fliken Skanningar i Lagerhantering.Tryck på området för att göra området synligt i kart- och videovyn.

   4. Om det finns synliga skanningar eller områden som du inte vill visa på kartan eller videoskärmen trycker du på vart och ett av dessa i tur och ordning. Markeringen bredvid skanningen eller områdesnamnet försvinner när de är dolda från vyn.

      Om du gör en skanning för att skanna inspektionen, bör kartan eller videoskärmen vid denna tidpunkt visa de skannade punkter du är mest intresserad av, och alla andra skanningar eller områden bör vara dolda.Du väljer den skanning eller det område som du vill jämföra med från listan över dolda skanningar i formuläret Ytinspektion.

   5. Tryck på Godkänn i Lagerhantering, för att gå tillbaka till formuläret Ytinspektion.

   Se Hanterar skannade lager, för mer information.

3. Ange ett Namn för ytinspektionen.
4. Välj Metod och ange sedan parametrarna för att definiera Referensytan som du vill jämföra skanningen för relationsmätningen eller området med:
   - Om du väljer Skanna till horisontellt plan, väljer du en punkt och anger höjden för att definiera det horisontella planet.
   - Om du väljer Skanna till vertikalt plan väljer du två punkter för att definiera det vertikala planet.
   - Om du väljer Skanna till lutande plan väljer du tre punkter för att definiera det lutande planet.
   - Om du väljer Skanna till cylinder väljer du två punkter som definierar axeln för den lutande eller horisontella cylindern och anger sedan cylinderns radie.
   - Om du väljer Skanna till vertikal cylinder väljer du tre punkter för att definiera den vertikala cylindern.

   - Om du väljer Skanna till yta, listas de aktuella ytor i jobbet som går att välja.

     Ytorna måste vara synliga och valbara för att användas som referensyta.

     Om du vill använda enskilda ytor som ytor i BIM-modellen, ställer du in fältet Läge för val av yta på Individuella ytor.Se Kartinställningar, för mer information.

     Tryck på och ändra vilka ytor är valbara på fliken Kartfiler i Lagerhantering, om du vill ändra de listade ytorna.

   - Om du väljer Skanna till skanning, väljer du den skanning eller det område som ska jämföras med den tidigare skannade informationen.

     Om du vill jämföra med mer än en skanning, måste du skapa ett område som innehåller skannade punkter från alla de skanningar som du är intresserad av. Det är skanningar eller områden som inte syns för närvarande på kartan eller videoskärmen som listas i fältet Referensskanning.

5. Välj den färgskala som ska användas för inspektionsresultaten, i fältet färgskala.

   Tryck på skärmknappen för färgskala på skärmen Ytinspektion för att ändra färgskalans parametrar.Se Definiera färgskalans parametrar nedan.

6. Tryck Beräkna.

   Programmet jämför de synliga skanningarna eller områdena med den definierade Referensytan och skapar ett moln med inspektionspunkter.Punkter i molnet med inspektionspunkter får den färg som valts i Färgskala.

   Gruppen Faktiskt intervall visar det kortaste och längsta avståndet mellan skanningen och referensytan.

   Inspektera ytan ytterligare:

   - Tryck på valfri inspektionspunkt för att visa punktens koordinater.Värdet Avv. visar avvikelsen (avståndet) från punkten till referensytan.Värdet Avv. lagras i fältet Kod för den inspektionspunkten.
   - Tryck på Vrid till för att vrida det anslutna instrumentet till den valda punkten.Slå på laserpekaren för att markera var eventuella korrigeringar kan behövas, om det anslutna instrumentet har en laserpekare.
   - Tryck på om du vill ta en skärmbild av den aktuella vyn i programmet, inklusive kartan och formuläret Ytinspektion. Tryck på Lagra för att spara skärmbilder i jobbet.

7. Tryck på Lagra. Inspektionens parametrar har sparas i jobbet.

   Alla inspektionspunkter som du har valt på kartan eller på skärmen Video sparas i jobbet.

   Du kan närsomhelst visa den sparade inspektionen på kartan.Se Visa en sparad ytinspektion nedan.

   Ytinspektionen döljs omedelbart på kartan och formuläret Ytinspektion är klart för en ny inspektion.

Du kan skapa en PDF-fil med Ytinspektionrapporten på skärmenJobb/Export.Rapporten Ytinspektion innehåller en sammanfattning av parametrarna för ytinspektionen, eventuella skärmbilder av ytinspektionen och alla inspektionspunkter som lagrades vid ytinspektionen.

Definiera färgskalans parametrar

Beroende på den yta som inspekteras och de toleranser som krävs, kan du skapa flera definitioner för färgskalan med olika färger och olika avståndsseparation. Välj den lämpligaste definitionen för färgskalan för att markera variationer i avstånd från skanningen till referensytan.

Definiera färgskalans parametrar:

1. Tryck på skärmknappen för färgskala under formuläret Ytinspektion.

2. Välj den färgskala som du vill ändra och tryck sedan på Redigera på skärmen Färgskalor.

   Eller så kan du trycka på Kopiera om du vill skapa en ny färgskala baserat på den du har valt. Tryck på Ny, för att skapa en ny tom färgskala. Ange färgskalans namn och tryck på Godkänn. Programmet öppna redigeringsskärmen för den valda färgskalan.

3. Ange eller redigera värdena i den vänstra kolumnen, om du vill ändra de avstånd som används för färgskalan.Radera värdet i lämpligt fält, eller välj fältet och tryck på Radera för att ta bort avstånden.

   Avstånden behöver inte anges i strikt ordningsföljd. För att infoga ett avstånd, kan du bara lägga till det var som helst, så sorteras listan automatiskt.

4. Välj i den högra kolumnen, för respektive avståndsvärde, färgen för de skannade punkterna inom avståndet från referensytan.

   Du kan välja Transparent för skannade punkter som du inte vill ska visas, för att markera intressanta skannade punkter bättre. Ställ exempelvis in färgen för skannade punkter utanför de intervall du är intresserad av till Transparent, så att endast punkter du är intresserad av färgläggs och visas på kartan.

5. Markera kryssrutan Mjuk övergång överst på skärmen, för att ställa in så att färgskalan använder mjuka övergångar mellan färgerna.Avmarkera kryssrutan Mjuk övergång, för att stänga av mjuka övertoningar och visa färgskalan som block.
6. Tryck på Godkänn.
7. Tryck på Esc på skärmen Färgskalor, för att gå tillbaka till skärmen Ytinspektion.

Visa en sparad ytinspektion

När du trycker på Lagra på skärmen Ytinspektion sparas inspektionen i jobbet.Visa inspektionen senare:

1. Tryck på i verktygsfältet för Karta eller Video för att öppna Lagerhantering.
2. Välj fliken Inspektioner.

3. Tryck på en inspektion för att markera eller avmarkera den. En markering visar att inspektionen är vald. Du kan bara välja att visa en inspektion åt gången.

   Inspektionen visas på kartan.

Se Hantera inspektionslager, för mer information.