# Mätning med offset för dubbla prismor

I en konventionell mätning, använd denna mätmetod för att koordinatbestämma en punkt som inte kan observeras direkt med en stång i lodrätt läge.

Med ett lutningsbart prisma med lämpligt offsetvärde för nod ger noggranna resultat oavsett riktningen på stångens lutning. Prismor som inte ska lutas (såsom Trimbles 360° prisma i VX/S-serien)korrigerar inte den vertikala vinkeln och lutande längden för skillnaden mellan prismats optiska centrum och stångens mittlinje.

1. Enligt anvisningar i följande diagram, placera ut två prismor (A och B) med mellanrum på avvägningsstången. Avståndet BC är känt.

2. Tryck på och välj Mätning och utför sedan en stationsetablering. Se Stationsetablering.
3. Tryck på och välj Mätning/Mät detaljpunkt.
4. Ange Punktens namn, och Koden, om så krävs.
5. I Metod‑ fältet, välj Dubbelprismaoffset.

6. Fyll i de fält som behövs.

   Skriv in en lämplig Tolerans AB för att ge en varning om det finns en skillnad mellan det inskrivna avståndet AB mellan två prismor och det uppmätta avståndet AB mellan två prismor.En överstigning av toleransen kan indikera att det inskrivna avståndet AB är inkorrekt eller så indikerar det en stångrörelse mellan mätningen mot prisma A och mätningen mot prisma B.

7. Tryck på Mät. Gör två mätningar.

   Programmet beräknar den skymda positionen (C) och lagrar denna som en rå HV-, VV-, LL-observation.

   Alla råobservationer lagras i jobbfilen och är tillgängliga för export.