# Ordlista

Detta ämne förklarar några av de termer som används i denna Hjälp.

noggrannhet

För att definiera en acceptabel nivå på noggrannheten för en mätning ange värden för standardavvikelser för DR och Prisma.

almanacka

Data, översända av en GNSS-satellit, som inkluderar information om alla satelliters banor, klockkorrektion, samt atmosfäriska fördröjningsparametrar. Kalendern ger möjlighet till snabb tillgång till satelliter. Informationen om banan utgör en delmängd av efemerid-data med reducerad precision.

Vinklar och avstånd

Mätning av horisontella och vertikala vinklar och avstånd och en lutande längd, plus extra offsetavstånd till punkter vars positioner är skymda.

Endast vinklar

Mätning av horisontella och vertikala vinklar.

notering

Markeringar på bilderna för att göra dem tydliga.

attribut

En egenskap för en funktion i databasen. Alla funktioner har en geografisk position som ett attribut. Andra attribut är beroende av typ av funktion. Exempelvis, kan en väg ha ett namn eller ett ordningsnummer, typ av yta, bredd, antal filer, etc. Varje attribut har ett intervall med möjliga värden, som kallas för domän. Det värde som används för att beskriva en särskild funktion kallas för attributvärde.

Autolock

Förmågan att låsa på och tracka ett prisma.

automatiserade satser

Metoden för att automatiskt mäta flera observationer till observerade punkter.

autonom positionering

Den minst noggranna positioneringsbestämning som en GNSS-mottagare kan producera. Fastställningen av position beräknas av endast en mottagare på basis av endast satellitdata.

azimut

Horisontell riktning i relation till ett definierat koordinatsystem.

referensobjekt

Punkt med kända koordinater eller känd bäring från den instrumentpunkt som används för att orientera instrumentet under stationsetablering.

basstation

I en GNSS-mätning, observerar och beräknar Du baslinjerna (den ena mottagarens position i förhållande till den andras). Basstationen fungerar som det läge från vilket alla okända lägen härstammar. En basstation består av en antenn och mottagare uppställda på en känd plats speciellt för att insamla data som skall användas i differentiellt korrigerande rover-filer.

baud

En enhet för dataöverföring (från en binär digitalanordning till en annan sådan) som används för beskrivning av seriella kommunikationer, normalt en bit per sekund.

BIM

Building Information Modeling (BIM) är en process där planering, design, konstruktion och underhåll av byggnader och andra byggnadsobjekt som t.ex. vägar, broar eller värme och vatten hanteras med hjälp av digitala modeller i 3D. Se BIM-modeller, för information om de filformat för BIM-modeller som stöds i Trimble Access.

C/A (Coarse Acquisition)-kod

Ett pseudoslumpljud (PRN)-kod som modulerats på en L1-signal. Denna kod hjälper mottagaren att beräkna avståndet från en satellit.

byta cirkelläge

Refererar till när cirkelläget på ett konventionellt instrument som mäter observationer ändras mellan cirkelläge 1 och cirkelläge 2. Detta sker automatiskt med ett servodrivet instrument.På ett robotinstrument sker detta när du trycker på Ändra cirkelläge i programmet Trimble Access.På ett mekaniskt instrument måste du ändra cirkelläge manuellt på instrumentet.

CMR

Compact Measurement Record. Ett satellitmätningsmeddelande som sänds från basmottagaren och används vid RTK-mätningar för att beräkna en noggrann baslinjevektor från basen till rovern.

konstellation

En specifik uppställning satelliter som används för att beräkna positioner: tre satelliter för tvådimensionella bestämningar, fyra satelliter för tredimensionella bestämningar.Alla satelliter som är synliga för en GNSS-mottagare vid en given tid.Den optimala konstellationen är konstellationen med den lägsta PDOP.Se även PDOP.

Konstruktionsförskjutningar

Ett specifikt horisontellt och/eller vertikalt offsetavstånd för att möjliggöra att maskinerna kan arbeta utan störande stakkäppar.

konstruktionspunkt

En punkt som mäts med hjälp av alternativet "snabbrättning" i COGO.

passpunkt

En punkt på jordklotet som har en noggrann känd geografisk position.

konventionell mätning

I en konventionell mätning är kontrollenheten ansluten till ett konventionellt mätinstrument, som t.ex. en totalstation.

krökning och refraktion

Korrektion av den uppmätta vertikalvinkeln för jordens krökning och refraktionen som orsakas av jordens atmosfär.

datameddelande

Ett meddelande, inkluderande en GNSS-signal, som lämnar en rapport om läget och tillståndet hos satelliterna såväl korrektion av klockan. Det inkluderar såväl information om tillståndet av andra satelliter som om deras approximativa lägen.

datum

Se geodetiskt datum och lokalt datum.

given kod

Kodnamnet som ges till den givna punkten.

givet namn

Namnet som ges till den givna punkten.

Differentiell positionering

Noggrann mätning av det relativa läget av två mottagare som samtidigt följer samma satelliter.

Direktreflex (DR)

EDM-typen som kan mäta fram till icke-reflekterande mål.

förskjutningsmodell

En modell över rörelsen hos punkter på jorden som på grund av, plattors rörelse, tektonisk påfrestning, seismisk/postseismisk deformation, isostatisk glaciärförskjutning och/eller andra geologiska och antropogena processer som orsakar betydande förändringar av koordinater i stora områden. Används för att sprida koordinater från en epok (såsom mätepoken) till en annan (såsom referensepoken för det valda globala referensdatumet).

DOP (Precisionsutspädning)

Indikerar GNSS-positionens kvalitet. DOP tar hänsyn till positionen för varje satellit relativt de andra satelliterna i konstellationen, samt deras geometri i förhållande till GNSS-mottagaren. Ett lågt DOP-värde indikerar en högre sannolikhet för noggrannhet.

Doppler-förskjutning

Den synbara förändringen i frekvens för en signal föranledd av satelliternas och mottagarens relativa rörelse.

DRMS

Effektivvärde.I Trimble Access, är DRMS en uppskattning av effektivvärdet av det radiella avståndet från den sanna positionen till den observerade positionen.DRMS är ett av de tillgängliga alternative för visning av uppskattningar av GNSS-noggrannhet i programmet Trimble Access.Se Precisionsvisning.

dubbelfrekvens

En GNSS-mottagare som använder båda L1 och L2-signaler från GNSS-satelliter. En dubbelfrekvensmottagare kan beräkna positionsbestämningar över längre avstånd och under ogynnsammare förhållanden därför att den kompenserar för jonosfäriska fördröjningar.

dubbelprismaoffset

Mätning av horisontella och vertikala vinklar och lutande längd till två prismor placerade på en prismastång för att lägesbestämma en skymd punkt.

DXF-filer

En DXF-fil är ett filformat för vektorgrafik i 2D eller 3D som skapats i CAD-program som AutoDesk.DXF betyder Drawing Exchange Format.

ECEF (Jordcentrerad
‑jordfixerad)

Ett kartesiskt koordinatsystem som uttrycker koordinaterna i Global-datum.Mittpunkten för detta koordinatsystem finns vid jordens tyngdpunkt.Z-axeln sammanfaller med jordens medelrotationsaxel och x-axeln passera igenom 0° N och 0° Ö.Y-axeln är vinkelrätt mot x- och z-axelns plan.

excentriskt objekt

Mätning av horisontella och vertikala vinklar och en lutande längd till ett radiellt objekts yta (t.ex. en lyktstolpe). Ytterligare en horisontell vinkel observeras vid objektets kant för att beräkna radien och sålunda läget på objektets centrum.

EGNOS

European Global Navigation Overlay Service. Ett satellit‑baserat hjälpsystem (SBAS) som ger en FTA‑baserad(kostnadsfri) differentiell korrektionstjänst för GNSS.

höjd

Höjd ovanför medelhavsyta. Vertikalt avstånd ovanför geoiden.

elevationsgräns

Vinkel under vilken Trimble rekommenderar att du inte spårar satelliter. Normalt ställs denna till 10 grader för att undvika interferens från byggnader och träd såväl som flervägssignalfel vid marknivån.

ellipsoid

En matematisk modell av jorden som skapas genom att rotera en ellips runt dess mindre axel.

efemerid

De aktuella prognoserna för satellitposition (bana), överförda i datameddelandet.

epok

Mätningsintervallet för en GNSS-mottagare. Epoken varierar enligt mätningstypen: – för mätningar i realtid sätts det till en sekund – för efterbehandlade mätningar kan det sättas till en hastighet av mellan en sekund och en minut

cirkelläge 1

Observationsläget för ett instrument där den vertikala cirkeln normalt finns på teleskopets vänstra sida.

cirkelläge 2

Observationsläget för ett instrument där den vertikala cirkeln normalt finns på teleskopets högra sida.

FastStatic mätning

En sorts GNSS‑mätning. En FastStatic‑mätning är en efterbearbetad mätning som använder ockupationstider upp till 20 minuter för att samla in rå GNSS‑data. Den data som samlas in efterbehandlas för att uppnå noggrannhet på centimeternivå.

objekt

En representation av ett reellt objekt på en karta. Funktioner kan representeras som punkter, linjer eller polygoner. Flerpunktsfunktioner består av fler än en punkt men bara en referensuppsättning av attribut i databasen.

funktionskoder

Enkla beskrivande ord eller förkortningar som beskriver en punkts funktioner.

fast lösning

Indikerar att heltalscyklerna har lösts och att en mätning har initierats. Detta är den noggrannaste lösningstypen.

flytande lösning

Indikerar att heltalscyklerna inte lösts och att mätningen inte initierats.

Snabb standard (FSTD)

Metoden att mäta ett avstånd och en vinkel för att koordinatbestämma en punkt.

GAGAN

GPS Aided Geo Augmented Navigation. Ett regionalt satellitbaserat hjälpsystem (SBAS) som implementeras av den indiska regeringen.

Galileo

Galileo är ett globalt satellitnavigationssystem (GNSS) som utvecklas på uppdrag av Europeiska unionen (EU) och Europeiska rymdorganisationen (ESA). Galileo är alternativt och ett kompletterande GNSS till det amerikanska Global Positioning System GPS, det ryska GLONASS och det japanska Quasi‑Zenith Satellite QZSS.

GDOP

Geometrisk precisionsutspädning.Relationen mellan fel i användarens position och tid, samt fel i satellitavstånd.Se även DOP.

GENIO

GENerisk ingång/utgångsfil som exporteras av ett antal programpaket för vägutformning som definierar en väg som en serie väglinjer.Se även väglinje.

geodetiskt datum

En matematisk modell utvecklad för att passa in i en del av, eller hela geoiden (den fysiska jordytan).

geoid

Ytan på gravitationsekvipotentialen som nära approximerar medelhavsytan.

Global

Global är den korta formen av namn som refererar till koordinaterna i Globalt referensdatum.

Globalt referensdatum

Globalt referensdatum är datumet för RTK-mätningar, såsom referensram för basstationer som inkluderar VRS. Programmet Trimble Access bestämmer Globalt referensdatum med hjälp av det koordinatsystem och den zon du har valt i koordinatsystemets bibliotek.

Om du utför en RTK-mätning i jobbet måste du kontrollera att den valda korrektionskällan i realtid tillhandahåller GNSS-positioner med samma datum som det som angivits i fältet Globalt referensdatum på skärmen Välj koordinatsystem i jobbets egenskaper.

Global referensepok

Global referensepok är epoken för realisering av Globalt referensdatum.Programmet Trimble Access bestämmer Global referensepok med hjälp av det koordinatsystem och den zon du har valt i koordinatsystemets bibliotek.

GLONASS

GLObal NAvigation Satellite System (GLONASS) är ett satellitpositioneringssystem (GNSS) som drivs av Ryssland. GLONASS är alternativt och ett kompletterande GNSS till GPS, Galileo och QZSS.

GNSS

Global Navigation Satellite System (GNSS). Detta är den allmänna termen för ett världstäckande satellitnavigeringssystem som ger geospatial positionering.

GNSS-mätning

I en GNSS-mätning är kontrollenheten ansluten till en GNSS-mottagare.

GPS

Global Navigation System (GPS) är ett satellitpositioneringssystem (GNSS) som drivs av den amerikanska regeringen. GPS är ett alternativt och ett kompletterande GNSS till GLObal NAvigation Satellite System (GLONASS), den europeiska unionens positioneringssystem Galileo och det japanska Quasi‑Zenith Satellite (QZSS).

GPS-tid

En tidsmätning som används av NAVSTAR GPS-systemet.

H. vinkeloffset

Mätning av vertikal vinkel och lutande längd. Därefter mäts den horisontella vinkeln separat, normalt till en skymd punkt.

Endast h.vinkel

Mätning av horisontell vinkel.

HDOP

Horisontell precisionsutspädning.Se även DOP.

Helmert-kalibrering

En Helmert-transformation är en koordinattransformation som använder rotation, skalning och översättning. Den horisontella utjämningen i en kalibrering av en GNSS-plats är en 2D-form av Helmert-transformationen, och den kan även användas för beräkning av en omsektionering.

högt dynamiskt område
(HDR)

När HDR är aktiverat tas en serie fotografier, alla med olika exponeringar varje gång kameraknappen trycks.Vid HDR-bildbehandling kombineras bilderna till en bild som har bättre färgtonsintervall vilket ger större detaljrikedom än någon av de individuella bilderna. För bilder tagna med en totalstation med Trimble VISION-teknik kan HDR-bildbehandlingen utföras i Trimble Business Center efter import av informationen.

horisontell cirkel

Graderad eller digital skiva från vilken den horisontella vinkeln mäts.

instrumenthöjd

Instrumenthöjden ovanför instrumentpunkten.

instrumentpunkt

Punkt som upptas av instrumentet.

heltalscykel

Det hela antalet cykler i en bärvågsfas pseudoavstånd mellan GNSS-satelliten och GNSS-mottagaren.

integrerad mätning

I en integrerad mätning är kontrollenheten ansluten till både ett konventionellt mätinstrument och en GNSS-mottagare samtidigt. Programmet Trimble Access kan snabbt växla mellan de två instrumenten i samma jobb.

jonosfär

Bandet med laddade partiklar 128 till 192 km ovanför jordytan. Jonosfären påverkar noggrannheten hos GNSS‑mätningar om Du mäter långa baslinjer med hjälp av mottagare med en frekvens.

K-faktor

K-faktorn är en konstant som definierar en vertikal kurva i en vägdefinition.
K = L/A. Där:
L är kurvan längd
A är den algebraiska skillnaden mellan inkommande och utgående sluttningar i %.

L1-signal

Den primära L‑bandbärvåg som används av GNSS‑satelliter för att överföra satellitdata.

L2-signal

Den sekundära L‑bandbärvåg som används av GNSS‑satelliter för att överföra satellitdata. Block IIR‑M och senare GPS‑satelliter kommer att överföra en extra signal på L2 som kallas L2C.

L5-signal

En tredje L‑bandbärvåg som används av GNSS‑satelliter för att överföra satellitdata. Denna har adderats till Block IIF satelliter och senare GPS-satelliter.

LandXML-filer

En LandXML-fil är ett XML-filformat för mätdata inom väg- och vattenbyggnadsteknik som t.ex. punkter, ytor, paket, information om rörsystem och horisontella linjegeometrier.

Lokalt datum

Programmet Trimble Access bestämmer Lokalt datum med hjälp av det koordinatsystem och den zon du har valt i koordinatsystemets bibliotek.

mätningslägen

Vinklarna mäts och medelvärdet beräknas allteftersom ett avstånd mäts med någon av följande mätmetoder: Standard (STD) Snabb standard (FSTD) Tracking (TRK).STD-läge indikeras av ett "S" intill instrumentikonen i statusfältet. En vinkel och ett avstånd mäts. FSTD-läge indikeras av ett "F" intill instrumentikonen i statusfältet.Vinklar och avstånd mäts kontinuerligt. TRK-läge indikeras av ett "T" intill instrumentikonen i statusfältet.

mekaniskt instrument

Ett konventionellt instrument som manuellt måste vridas för att ändra cirkelläge eller för att hitta mål.Jämför med ett servoinstrument.

MGRS

Military Grid Reference System (Militärt referenssystem för rutnät)

MSAS

MTSAT Satellite‑Based Augmentation System. Ett satellitbaserad hjälpsystem (SBAS) som ger en FTA‑baserad (kostnadsfri) differentiell korrektionstjänst för GNSS i det område systemet täcker, vilket i detta fall är Japan.

flervägssignal

Interferens, liknande spökbilder på en TV-skärm. Flervägssignalstörningar uppträder när GNSS-signaler korsar olika banor innan de når fram till antennen.

grannskapskalibrering

En koordinatkalibrering som används för varje stationsetablering. Under stationsetablering, beräknas förbättringar för varje observerad passpunkt. De beräknade avstånden från varje ny punkt till passpunkterna som används vid stationsetableringen används för att fastställa koordinatkalibreringen som skall appliceras på den nya punkten. Grannskapskalibreringen kan endast användas under Stationsetablering plus samt stationsetableringar för Fri station. Med dessa etableringstyper kan Du utföra observationer till ett flertal passpunkter.

NMEA

En standard som upprättats av National Marine Electronics Association (NMEA), vilket definierar elektriska signaler, dataöverföringsprotokoll, tidsräkning, samt meningsformat för kommunikation av navigeringsdata mellan sjönavigeringsinstrument.

NTRIP

Nätverkstransport av RTCCM via Internetprotokoll

observation

En mätning som sker vid eller mellan kontrollpunkter med hjälp av mätutrustning, inklusive GNSS-mottagare och konventionella instrument.

OmniSTAR

Ett satellitbaserat system som sänder ut GPS‑korrektionsinformation.

P‑kod

Den "exakta" koden som överförs av GPS-satelliterna. Varje satellit har en unik kod som moduleras på både L1- och L2-bärvågor.

paritet

En typ av felkontrollering som använder binär digitaldatalagring och -överföring. Optioner för paritetskontroll omfattar Jämn, Udda, eller Ingen.

PDOP

Precisionsutspädning av positionen, en enhetslös meritklassning som uttrycker förhållandet mellan felet i användarpositionen och felet i satellitpositionen.

PDOP-mask

Det högsta PDOP-värdet vid vilket en mottagare beräknar positioner.

punktmoln

En samling punkter i en 3D-rymd.

polylinje

Polylinjer är två eller flera linjer eller bågar som är sammankopplade. En linje är en enkel linje mellan två punkter.

positioneringssystem

Ett system med instrument- och beräkningskomponenter som används för att bestämma en geografisk position.

efterbehandling

Att bearbeta satellitdata på en dator efter att de har samlats in.

efterbearbetad kinematisk mätning

En sorts GNSS‑mätning. Efterbearbetade kinematiska mätningar lagrar råa stop‑and‑go och kontinuerliga observationer. Den data som samlas in efterbehandlas för att uppnå noggrannhet på centimeternivå.

PPM

"Miljondels"-korrektion som appliceras på uppmätta lutande längder för att korrigera för påverkan av jordens atmosfär. PPM bestäms med hjälp av avläsningar från lufttrycket och temperaturen tillsammans med specifika instrumentkonstanter.

Noggrannhet

Ett mått på hur nära slumpmässiga variabler samlas kring ett beräknat värde, vilket visar på repeterbarheten för eller flera mätningar.

prismakonstant

Avståndsförskjutning mellan ett prismas center och punkten som mäts.

projektion

Används för att skapa platta kartor som representerar jordens yta eller delar av denna yta.

QZSS

Quasi‑Zenith Satellite (QZSS) är ett japanskt satellitsystem byggt av Japans rymdforskningsorgan JAXA, (Japan Aerospace Exploration Agency). QZSS är ett kompletterande GNSS till systemen GPS (USA), GLONASS (Ryssland) och Galileo (EUs). QZSS är även ett satellitbaserat hjälpsystem (SBAS).

RDOP

Relativ precisionsutspädning.Se även DOP.

differentialmätning i realtid

En typ av GNSS‑mätning. Differentialmätning i realtid använder de differentiella korrektionerna som skickas från en markbaserad mottagare eller från SBAS eller OmniSTAR--satelliter för att uppnå en positionering för rovern på centimeternivå.

kinematisk och data‑loggningsmätning i realtid

En sorts GNSS‑mätning. En kinematisk och dataloggningsmätning i realtid registrerar rå GNSS‑data under en RTK‑mätning. Denna rådata kan om det behövs efterbehandlas senare.

kinematisk och ifyllnads mätning i realtid

En sorts GNSS‑mätning. En kinematisk och ifyllnadsmätning i realtid gör det möjligt att fortsätta en kinematisk mätning även om radiokontakten med basstationen brutits. Den ifyllnadsdata som samlats in måste efterbehandlas.

referensstation

Se basstation.

referenslinje

Processen av att etablera ett läge för en uppmätt punkt i relation till en baslinje genom att ta mätningar till två kända eller okända punkter.

område

Skapa ett område för att endast inkludera de skannade punkter som du är mest intresserad av.Ett område är särskilt användbart vid utförande av en ytinspektion.

fri station

Processen för att bestämma positionen för en stationspunkt genom att mäta mot två eller flera kända punkter.

RMS

Effektivvärde (standardavvikelse). Detta används för att uttrycka noggrannheten av punktmätningen. Det består av radien av felcirkeln inom vilken ca 70% av lägesbestämningar kan hittas.

RMT

Aktivt prisma

robotmätning

En mätning där kontrollenheten som kör programmet Trimble Access är ansluten till ett konventionellt instrument via radio, så att instrumentet kan robotstyras från programmet Trimble Access.

satser

Konventionell observationsmetod för flera observationer av en eller flera punkter.

rover

Vilken som helst mobil GNSS-mottagare och fältdator som insamlar data ute på fältet. Läget för en rovermottagare kan korrigeras differentiellt i relation till en stationär bas GNSS-mottagare.

RTCM

Radio Technical Commission for Maritime Services. Detta är en kommission som upprättades för att definiera en differentiell datalänk för differentiell korrektion i realtid av roving GNSS‑mottagare.

RTK

Realtids kinematik, en typ av GNSS‑mätning.

SBAS

Satellite Based Augmentation System. SBAS är baserat på differentiell GNSS men appliceras på tilläggssystemen (WAAS, EGNOS, MSAS). Korrektioner och ytterligare information sänds via geostationära satelliter.

servoinstrument

Ett konventionellt instrument som är utrustat med servomotorer som gör det möjligt att ändra cirkelläge och vrida instrumentet för att spåra mål automatiskt.Jämför med ett mekaniskt instrument.

Om servoinstrumentet även är utrustat med en radio, kan du använda det i en robotmätning, där instrumentet styrs via programmet Trimble Access.

Shape-filer

En Shape-fil är ett lagringsformat för ESRI-vektordata för att lagra geografiska egenskaper som t.ex. punkter, linjer, bågar och polygoner likväl som information om attribut.

singelfrekvens

En sorts mottagare som endast använder L1 GNSS-signalen. Det förekommer ingen kompensation för jonosfäriska påverkningar.

enkelavståndsoffset

Mätning av horisontella och vertikala vinklar och avstånd och en lutande längd, plus extra offsetavstånd till punkter vars positioner är skymda. Med dessa etableringstyper kan Du utföra observationer till ett flertal passpunkter.

SNR

Signal‑till‑brus‑förhållandet, en mätning av styrkan hos satellitsignalen. SNR-förändringar omfattar intervallet från 0 (ingen signal) till ca 99, där 99 är perfekt och 0 betyder att ingen satellit finns tillgänglig. Ett bra värde är 40. Ett GNSS-system startar normalt sätt när dess SNR-värde är högre än 25.

sektion

Avståndet eller intervallet längs en linje, inklusive en båge, linjegeometri, väg eller tunnel.

Stationsetablering

Processen för definiering av stationspunkten och orientering av instrumentet mot ett/flera referensobjekt.

väglinje

En väglinje är en serie 3D-punkter som är förenade. Varje väglinje föreställer ett enda objekt såsom en kantstenslinje eller vägens mittlinje.

yta

En yta kan vara en digital 3D-representation av en topografisk yta (terräng) eller en representation av ett objekt eller en yta av objekt i en 3D-modell eller BIM-fil. Topografiska ytor är vanligtvis filer med digitala terrängmodeller (DTM) som representerar ytan med hjälp av ett nät av sammanhängande trianglar.

ytinspektion

Cogo-funktionen Ytinspektion jämför det skannade punktmolnet för ytan i en relationsmätning med en referensyta och beräknar avståndet till referensytan för respektive skannad punkt för att skapa ett moln med inspektionspunkter.Den valda referensytan kan vara ett horisontellt plan, ett vertikalt plan, ett lutande plan, en cylinder, en annan skanning eller en befintlig ytfil såsom en DTM- eller BIM-modell.Du kan skapa ett område för att inkludera endast de skannade punkter som du är mest intresserad av i inspektionen.

skevning

Vid utformning av vägar refererar skevning till den extra slänt (dosering) som läggs till i vägens kurvor för att underlätta fordonens färd genom kurvorna. Att lägga till skevning gör det enklare att åstadkomma den hastighetsdesign som krävs för kurvan. Skevning definieras ofta i samband med breddning.

SV

Satellitfordon (eller Rymdfordon).

prismahöjd

Höjden av prismat ovanför mätpunkten.

TDOP

Precisionsutspädning för tid.Se även DOP.

TOW

Veckotid i sekunder, från midnatt på lördag kväll/söndag morgon. GPS-tid.

tracking

Process för mottagning och erkännande av signaler från en satellit.

tracking-läge

Används för att mäta mot ett rörligt prisma.

Spårljus

Ett synligt ljus som styr prismaoperatören till rätt bäring.

polygontåg

Ett polygontåg skapas genom att mäta ett antal punkter vid polygontågsstationer och sedan länka ihop dessa till en bana. Ett stängt polygontåg skapas när banan slutar vid sin startpunkt. Det är användbart vid mätningar av stora områden som definieras av en gräns. Ett öppet polygontåg skapas när banan slutar vid en annan punkt än sin startpunkt. Det är användbart vid mätning av en smal landremsa som t. Ex. en kustlinje eller en korridor för en väg. En giltig punkt i ett polygontåg har en observation från föregående punkt samt en observation till nästa punkt. För att beräkna ett polygontågs anslutning, måste det finnas minst en avståndsmätning mellan punkter som följer på varandra i polygontåget.

Trimble Terrain Model

En Trimble Terrain Model-fil (TTM) representerar en ytmodell för 3D-terräng som ett sammanhängande nät av trianglar.

Trk

Se spårningsläge.

TTM

Se Trimble Terrain Model.

USNG

United States National Grid (USAs nationella rutnät)

UTC

Universell tidssamordning.En tidsstandard grundat på lokal solmedeltid vid Greenwich.meridianen.Se även GPS-tid.

VBS

Virtuell basstation.

VDOP

Vertikal precisionsutspädning.Se även DOP.

vertikal cirkel

Graderad eller digital disk från vilken den vertikal vinkeln kan mätas.

VSP

Vertikal skärningspunkt.

WAAS

Wide Area Augmentation System. Ett satellitbaserat hjälpsystem (SBAS) som förbättrar noggrannhet och tillgänglighet av GNSS‑signaler för täckområdet vilket inkluderar USA och vissa delar av Kanada och Mexiko.

Viktexponent

Viktexponenten används vid beräkning av grannskapskalibreringen. Vid beräkningen av koordinatkalibreringen som skall appliceras till en ny punkt, används de beräknade avstånden från varje ny punkt till passpunkter som används i stationsetableringen viktade enligt Viktexponenten.

breddning

Vid vägdesign refererar detta till breddning av vägen runt en kurva för att lägga till extra säkerhet för de fordon som färdas genom kurvan.Breddning definieras ofta i samband med skevning.

WGS‑84

World Geodetic System (1984), den matematiska ellipsoiden som använts av GPS sedan januari 1987. Se även ellipsoid.