## Arbeta från kartan

När inga objekt är valda på kartan:

- Tryck på Mät för att öppna formuläret Detaljerad mätning eller Mätpunkt och välj mätmetod. Programmet uppmanar dig att starta en mätning, om du inte redan har gjort det.

- Använd CAD-verktygsfältet, för att skapa linjer, bågar och polygoner på kartan när du mäter punkter. Se CAD verktygsfält.

När objekt är markerade på kartan kan du:

- Trycka på Utsättning för att sätta ut de valda objekten. Om mer än ett objekt är markerat läggs det till i listan Utsättning där du kan välja dem för utsättning.

- Tryck på Granska för att granska information om de valda objekten.

- Utför mätningar och beräkningar med Cogo-funktioner. Se Cogo-beräkningar.

- Tryck och håll på kartan och välj sedan bland en mängd tillgängliga programfunktioner som är relaterade till de objekt du har valt. Se Alternativ för kartans tryck och håll-meny.

Ytterligare kartfunktioner

- Du kan snabbt lagra en punkt, till exempel en vägpunkt, utan att behöva starta en mätning. Se Lagrar den aktuella mottagarens position.

- Tryck på för att ta en skärmbild på den aktuella kartvyn. Kommentera vid behov skärmbilden med verktygen Ritaoch tryck på Lagra. Tryck på Lagra för att spara skärmbilder i jobbet. Om du väljer filformatet Mätrapport när du exporterar jobbet inkluderas alla skärmbilder som sparats i jobbet automatiskt i rapporten.

- Om jobbet innehåller skannade punktmoln av relationsytor som skapats med en Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation, kan du använda funktionen Cogo ytinspektion för att skapa ett moln med inspektionspunkter som jämför det skannade punktmolnet för relationsytan med en referensyta. Inspektionspunkterna i molnet är färgkodade för att ge en omedelbar visuell återkoppling mellan punktmolnet och referensytan. Se Ytinspektion, för mer information.

- Om jobbet innehåller tre eller fler 3D-punkter kan du använda dessa punkter för att skapa en yta och lagra den som en TTM-fil (triangulerad terrängmodell) i den aktuella projektmappen. Du kan sedan använda ytan för att beräkna en volym. Se Skapa en yta från befintliga punkter.

- Rita linje- och bågfunktioner med hjälp av funktionskodade punkter som redan finns i jobbet med CAD-verktygsfältet. Se CAD verktygsfält.

- Du kan skapa en ny linje eller polylinje genom att förskjuta en befintlig linje eller polylinje. Se Förskjutning av en linje eller polylinje.