# Instrumentfunktioner

Tryck på Instrumentsymbolen i statusfältet för att öppna skärmen för Instrumentfunktioner.

De funktioner som är tillgängliga beror på det instrument som kontrollenheten är ansluten till. En gul knapp markerar att funktionen är aktiverad.

När du är på skärmen Instrumentfunktioner, kan du använda kontrollenhetens knappsats för att ange för att skriva in tecknen (1-9, 0, - eller .)för den markering som står i panelrutan eller för att aktivera/inaktivera funktionerna eller öppna motsvarande skärm. Om du har konfigurerat en funktionsknapp på kontrollenheten som en genväg till en instrumentfunktion kan du trycka på den konfigurerade funktionsknappen när du tittar på valfri skärm i programmet.

Kontroller för EDM och laserpekare

Tryck på den första knappen på skärmen Instrumentfunktioner för att växla mellan de tillgängliga lägena för EDM-mätning.

- För de flesta Trimble-instrument, när du väljer:
  - STD, instrumentet är i läget EDM Standard, där det genomsnittsberäknar vinklarna medan en vanlig avståndsmätning utförs.
  - FSTD, är instrumentet i läget EDM Snabb standard, där det genomsnittsberäknar vinklarna medan en snabb standardmätning utförs.
  - TRK, är instrumentet i läget EDM Spårning, där det kontinuerligt mäter och uppdaterar avstånden i statusraden.

  Läget Snabb standard är inte tillgängligt för Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

- För en Trimble C3 och C5 totalstation, när du väljer:
  - Normal, beräknar instrumentet vinklarnas genomsnitt när en vanlig avståndsmätning sker.
  - Snabb, beräknar instrumentet vinklarnas genomsnitt när en vanlig snabb mätning sker.
  - Noggrann, mäter instrumentet avstånden konstant och uppdaterar dem på statusraden.

För att aktivera eller inaktivera laserpekaren, trycker du på Laser eller 3R HP Laser.Tryck på och håll knappen Laser eller 3R HP Laser intryckt för att konfigurera EDM-inställningarna.

Tryck på DR för att aktivera eller inaktivera DR-läge.Tryck och håll på knappen DR för att konfigurera EDM-inställningar.

Se EDM-inställningar, för mer information.

Instrumentstyrningar

- För att öppna skärmen Video, trycker du på Video.Se Instrumentets video.
- För att visa skärmen Joystick, trycker du på Joystick. Se Joystick.
- För att visa skärmen Vrid mot, trycker du på Vrid mot. Se Vrid mot.
- Tryck på Byt cirkelläge för att ändra cirkelläge.Se Mäta punkter i två cirkellägen.

Mål-inställningar

- För att slå av eller på målbelysningen trycker du på TIL.För att konfigurera inställningarna för målbelysningen, trycker och håller du på knappen TIL.Se Målbelysning.
- Tryck på Tracklight för att aktivera Tracklight.För att konfigurera inställningarna för Tracklight, trycker och håller du på knappen Tracklight.Se Spårljus.

- För att slå på mållåsningen, trycker du på den andra knappen i den sista raden på skärmen Instrumentfunktioner.

  Beroende på det konfigurerade mållåsningsläget, visar knappen Autolock, FineLock eller LR FineLock. Om knappen är gul betyder det att mållåsningen är aktiverad. För att konfigurera mållåsningsläget, trycker och håller du på knappen. Se Inställningar för målstyrning.

- För att söka efter målet, trycker du på Sök.För att konfigurera sökfönstret, trycker och håller du på knappen.Se Inställningar för målstyrning.

Instrumentinställning

- För att visa skärmen Elektronisk libell, trycker du på I nivå.Se Elektronisk libell.
- Om instrumentet är ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation, trycker du på Anslutningar för att växla till en annan anslutningsmetod, avsluta mätningen och koppla från instrumentet.Se Skärmen Instrumentanslutningar.
- Om kontrollenheten är en Trimble VX Spatial Station eller Trimble S Series totalstation:
  - För att börja använda instrumentet från kontrollenheten, trycker du på Starta robotmätning.Tryck och håll Starta robotmätning intryckt, för att visa fliken Radioinställningar på skärmen Anslutningar.

  - För att avsluta mätningen eller koppla från instrumentet, trycker du på Avsluta mätning eller Koppla från.

- För att visa skärmen Grundläggande mätning, trycker du på Grundläggande mätning.Se Survey Basic.

Mätfunktioner

Om instrumentet är ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation, innehåller skärmen Instrumentfunktioner knappar för att påbörja och avsluta en mätning.

Tryck på Stationsetablering för att utföra en stationsetablering och påbörja en konventionell mätning.

För att avsluta mätningen, trycker du på Avsluta mätning.