# Kopiera jobbfiler

För att kopiera jobb eller för att kopiera objekt mellan jobb, trycker du på och väljer Jobb, och trycker sedan på Kopiera. Skärmen Kopiera visas.

I stående läge, sveper du åt höger längs raden med skärmtangenter för att visa skärmtangenten Kopiera.

Du kan kopiera jobb till eller från projektmappen, eller från en mapp till en annan mapp inuti projektmappen. Alla filer som är associerade med jobbet, inklusive filer som samlades in vid mätningen (exempelvis, bildfiler) kopieras samtidigt.

Funktionen Kopiera är särskilt användbart vid kopiering av jobbfiler till en USB-enhet för att överföra jobb från en kontrollenhet till en annan.

Du kan kopiera jobb från version 2017.00 och senare när du använder en Trimble-kontrollenhet som kör Windows och version 2019.00 och senare när du använder en Trimble-kontrollenhet som kör Android. När du öppnar jobbet från skärmen Jobb, konverterar Trimble Access automatiskt jobbet till den aktuella versionen av programmet.

För att undvika problem vid datasynkronisering, bör du inte kopiera jobb som laddats ned från Trimble Connect till en annan mapp.

Kopierade objekt

Vid kopiering av jobbfiler kan du välja på att kopiera följande typer av övriga filer:

- Filer för koordinatsystemet
- Länkade filer
- Mediafiler
- Filer för funktionsbibliotek
- Väg- och tunnelfiler
- Exporterade filer

För att inkludera designens definitionsfiler som används för utsättning av vägar eller utsatta väglinjer och för tunnelskanningar, utsättningar eller punkter i tunnelmätningar vid kopiering av jobbfiler, väljer du alternativen Kopiera vägfiler, Kopiera tunnelfiler eller Kopiera exporterade filer.

Broadcast RTCM transformation (RTD)-filer som tillhör jobbet kopieras inte med jobbet. Användare av RTD-filer bör kontrollera i planfilen på kontrollenheten att den data som kopieras innehåller plandata som omfattar området för de kopierade jobben.

När du kopierar objekt mellan jobb kan du välja på:

- Inpassning
- Alla kontrollpunkter
- Inpassning och kontroll
- Lokala transformationer
- Punkter
- RTX‑RTK offset

För att kopiera ett jobb till en annan mapp

Använd dessa steg för att kopiera jobb från en mapp till en annan, exempelvis på en USB-disk.

1. På skärmen Kopiera, väljer du Kopiera jobbfiler till.
2. Tryck på för välja Jobb som du vill kopiera.

3. Tryck på för att välja Destinationsmapp för det kopierade jobbet.

   Du kan välja en mapp som finns på valfri tillgänglig diskenhet, som t.ex. en nätverksdisk eller en USB-disk. USB-enheter måste formateras med formatet FAT32, för kontrollenheter som kör Android.

   Om kontrollenheten kör Android, kan du få en fråga om att ge Trimble Access behörighet att läsa från och skriva till USB-disken. När du trycker på Ja visas valskärmen för mappar på Android-enheten. Tryck på på den skärmen, bläddra till USB-enheten och tryck på [VÄLJ] eller [Använd den här mappen]. USB-disken visas nu på skärmen Trimble Access Välj mapp. Tryck på skärmknappen Välj USB-disk när USB-enheten är ansluten, om meddelandet USB-disk upptäckt inte visas, eller om du har avvisat meddelandet. Observera att det kan ta upp till 30 sekunder innan USB-enheten upptäcks.

4. Välj mappen för det kopierade jobbet på skärmen Välj mapp. Tryck på Godkänn.
5. För att skapa en JobXML‑fil, aktiverar du omkopplaren Skapa JobXML‑fil.
6. För att kopiera projektfiler som tillhör jobbet, markerar du de lämpliga kryssrutorna.
7. Tryck på Godkänn.

För att kopiera ett jobb till den aktuella mappen

Använd de här stegen för att kopiera ett jobb från en mapp till den aktuella mappen.

1. På skärmen Kopiera, väljer du Kopiera jobbfiler från.

2. Tryck på för välja Jobb som du vill kopiera.

   Jobbet kan finnas i en mapp valfri tillgänglig diskenhet, som t.ex. en nätverksdisk eller en USB-disk. USB-enheter måste formateras med formatet FAT32, för kontrollenheter som kör Android.

   Om kontrollenheten kör Android, kan du få en fråga om att ge Trimble Access behörighet att läsa från och skriva till USB-disken. När du trycker på Ja visas valskärmen för mappar på Android-enheten. Tryck på på den skärmen, bläddra till USB-enheten och tryck på [VÄLJ] eller [Använd den här mappen]. USB-disken visas nu på skärmen Trimble Access Välj mapp. Tryck på skärmknappen Välj USB-disk när USB-enheten är ansluten, om meddelandet USB-disk upptäckt inte visas, eller om du har avvisat meddelandet. Observera att det kan ta upp till 30 sekunder innan USB-enheten upptäcks.

3. Välj det jobb som ska kopieras. Tryck på Godkänn.
4. För att inkludera alla filer som börjar med samma jobb‑namn i mappen <projekt>\Export, markerar du kryssrutan Inkludera exporterade filer.
5. För att kopiera projektfiler som tillhör jobbet, markerar du de lämpliga kryssrutorna.
6. Tryck på Godkänn.

Att kopiera objekt mellan jobb

Du kan bara kopiera information mellan jobb som finns i den aktuella projektmappen.

1. På skärmen Kopiera, väljer du Kopiera mellan jobb.
2. Tryck på för välja Jobb som du vill kopiera.
3. Välj jobbet i mappen <project> som informationen ska kopieras till.

4. Välj den typ av data som ska kopieras och välj om dubblettpunkter ska kopieras. Dubblettpunkter i det jobb som du kopierar till, kommer att skrivas över.

   - När Du kopierar punkter mellan jobb, se till att punkterna Du kopierar använder samma koordinatsystem som det jobb som filerna importeras till.
   - När man kopierar lokala transformationer mellan jobb kopieras alla transformationer och de kopierade transformationerna går inte att redigera. För att ändra eller uppdatera en kopierad transformation kan man uppdatera den ursprungliga transformationen och därefter kopiera den igen.
5. Tryck på Godkänn.