# Konfigurering av mätning

Alla mätningar i Trimble Access styrs av en mätprofil. Mätprofiler definierar parametrarna för konfigurering och kommunikation med din utrustning, samt för mätning och utsättning av punkter.Hela denna informationsuppsättning lagras som en mall och används varje gång du påbörjar en mätning.

Trimble Access innehåller följande standardiserade mätprofiler:

- Konventionella mätprofiler:

  - SX10 och SX12

  - VX- och S-serien

- GNSS-mätprofiler:

  - RTK

  - RTX(SV)

- Inbyggda mätprofiler:

  - IS Rover

Standardmätprofiler skapas av Trimble Access när en ny installation av programmet startas, men endast om det inte finns några befintliga mätprofiler.

Vid uppgradering från en äldre version av Trimble Access, finns redan mätprofilen och uppgraderas vid behov men nya mätprofiler skapas inte. För att få Trimble Access att återskapa de standardiserade mätprofilerna, stänger du Trimble Access, raderar alla .sty-filer från mappen System Files och startar om Trimble Trimble Access.

Du kan använda de profiler som levereras med systemet utan att konfigurera dem men det går även att efter behov ändra på standardinställningar.För att visa de befintliga mätprofilerna, trycker du på och väljer Inställningar / Mätprofiler.

För att ändra en mätprofil, markerar du den och trycker på Redigera.Redigera bara mätprofilen om standardvärdena inte passar dina behov.

## Mätningstyper

I en mätning med totalstation är kontrollenheten ansluten till ett konventionellt mätinstrument som t.ex. en totalstation, och mätprofilen konfigurerar instrumentets parametrar.

I en GNSS-mätning är kontrollenheten ansluten till rovern eller basens GNSS-mottagare och mätprofilen instruerar mottagaren att utföra de funktioner som krävs för en specifik typ av mätning, var exempelvis realtidskorrektionerna ska hämtas.

I en integrerad mätning är kontrollenheten ansluten till både ett konventionellt mätinstrument och en GNSS‑mottagare samtidigt.Programmet Trimble Access kan snabbt växla mellan de två instrumenten i samma jobb.

I alla typer av mätningar kan du även ansluta kontrollenheter till annan utrustning som t.ex. en laseravståndsmätare eller ett ekolod.

## Inställningar för mätning och utsättning

I alla typer av mätning kan du definiera dina önskade inställningar för:

- Punkter
- Utsättning
- Tolerans för Dubblettpunkt

För att ändra dessa inställningar under mätningen, återgår du till skärmen Mätprofiler och redigerar mätprofilen eller trycker på Alternativ i skärmen Mätning eller Utsättning.