# Att byta till efterbearbetad ifyllning

Under perioder när inga baskorrektioner tas emot, blinkar meddelandet Radiolänken fungerar inte i statusraden.

För att fortsätta mäta, trycker du på och väljer Mätning och sedan Starta efterberäknad ifyllnadsmätning.När den efterberäknade ifyllnadsmätningen startar, loggas rådata vid rovern.När efterbehandlingsifyllning startas, ändras denna post till Stoppa PP-ifyllning.

Initialiseringen kan inte överföras mellan RTK-mätningen och den efterbehandlade ifyllningsmätningen. Initiera PP-ifyllningsmätningen som vilken som helst efterbehandlad kinematisk mätning. I en efterberäknad mätning, bör du bara förlita dig på att (den automatiska) direktinitialiseringen om du är säker på att mottagaren kommer att observera minst 5 satelliter, utan avbrott under de närmaste 15 minuterna, eller 6 satelliter utan avbrott under de närmaste 8 minuterna. Eller, initialiseras på en känd punkt.

När baskorrektioner tas emot igen, visas meddelandet Radiolänk uppe i statusraden. Detta meddelande visar även RTK-mätningens initieringsläge.

För att stoppa dataloggningen i rovern, trycker du på och väljer Mätning och sedan Stoppa efterberäknad ifyllnadsmätning.Realtidsmätningar återupptas.

När efterbearbetad ifyllning påbörjas inaktiveras IMU:ns lutningskompensation, för att sedan aktiveras igen när RTK återupptas.