# Icke-tangerande element i horisontell linjeföring

Följande diagram visar hur tvärsektioner, för en RXL-väg, är sammanbundna när element i den efterföljande horisontella linjeföringen inte är tangentiella.

Se Vägnavigering, för att förstå hur detta påverkar de rapporterade värdena när din aktuella position är nära punkten för icke-tangens och du mäter din position i förhållande till en väg eller en väglinje.