# Information om kontrollpunkt vid utsättning

Information om kontrollpunkt vid utsättning visas i utsättningsrapporter som genereras från skärmen Export, och de visas på skärmen Bekräfta utsatta deltan som visas när du aktiverar Visa före lagring.

Konfigurera Information om utsättningskontrollpunkt:

- Tryck på och välj Inställningar/Mätprofiler/<mätprofilens namn>/Utsättning.
- Vid utsättning, trycker du på Alternativ.

Grupprutan Punktinformation för utsättningskontroll har följande inställningar.

Visa före lagring och Horisontell tolerans

Att se skillnaderna mellan den givna punkten och den utsatta punkten innan punkten lagras, välj kryssrutan för Se före lagring och välj därefter en av dessa optioner:

- För att alltid se skillnaderna, ställer du in Horisontell tolerans till 0,000 m.

- För att se skillnaderna endast om toleransen överskrids ställer du in den Horisontell tolerans till ett lämpligt värde.

  Delta‑ värden rapporteras som skillnader från den uppmätta / Utsättningskontrollpunkten till den givna punkten.

Utsatt deltaformat

Från Utsatt deltaformat ‑fältet, välj ett passande visningsformat.

Om du använder en mottagare med IMU-lutningskompensation och IMU är i nivå, tillämpas deltan på stångens spets och inte på antennens fascenter (APC).

Generell Mätning utsättningsformat

Om du valde att installera ett Språk- och hjälpfilspaket när du installerade programmet Trimble Access installeras formaten för utsättningsrapporter på kontrollenheten på det språk du har valt. Om du valde att inte installera ett språkpaket kan du installera det när som helst genom att köra Trimble Installation Manager. Se Installerar Trimble Access

Följande format för utsättningsrapporter är tillgängliga för Generell Mätning:

- Punkt – Stakkäppsnotering

  Denna formatmall för utsatta delta ger en förenklad visning av utsättningen som visar det vertikala avståndet (schaktning/fyllning) till designpositionen. Det vertikala avståndet till en DTM visas, om det är tillämpligt.

- Punkt – Sätt ut multipla höjder

  Den här formatmallen för utsatta delta ger en förenklad skärmbild som gör det möjligt att redigera punktens givna höjdvärde (värdet för schaktning/fyllning uppdateras) och skriva in upp till två extra givna höjder med associerade vertikala offsets och uppdaterade värden för schaktning/fyllning.

- Linje – Stakkäppsnotering

  Denna formatmall för utsatta delta ger en förenklad utsättningsvisning som visar det vertikala avståndet (schaktning/fyllning) till designpositionen. Lämpliga värden för station och offset rapporteras baserat på vald metod för linjeutsättning.

- Båge – Stakkäppsnotering

  Denna formatmall för utsatta delta ger en förenklad utsättningsvisning som visar det vertikala avståndet (schaktning/fyllning) till designpositionen. Lämpliga värden för station och offset rapporteras baserat på vald metod för utsättning av bågen.

- DTM – Stakkäppsnotering

  Denna formatmall för utsatta delta ger en förenklad visning av utsättningar som visar det vertikala avståndet (schaktning/fyllning) till den DTM som sätts ut.

- Sätta ut inverteringar för gatubrunn

  Vid utsättning av en gatubrunn med flera inverteringar från en LandXML-fil med ett rörnätverk, tillhandahåller denna formatmall med utsatta delta, en förenklad visning av utsättningen som använder de extra inverterade höjderna i LandXML-filen för rörnätverket för att beräkna deras associerade vertikala offsets och uppdaterade värden för schaktning/fyllning på skärmen Bekräfta utsatta delta.

Roads utsättningsformat

Om programmet Roads är installerat finns följande översatta utsättningsformat tillgängliga:

- Väg – Släntanslutning + offset

  Detta formatmall för utsatta deltan ger information om alla utsatta deltan för standardvägen plus en lista över de horisontella och vertikala avstånden till var och en av tvärsektionspositionerna från den utsatta offsetpositionen. De rapporterade horisontella och vertikala avstånden inkluderar tillämpade horisontella och vertikala konstruktionsoffsets.

- Väg – Utsättningsmarkering

  Formatmallen för utsatta delta ger en förenklad utsättningsvisning som visar det vertikala avståndet (schaktning/fyllning) till vägdesignens position. Lämpliga värden för station och offset samt information om tvärsektioner (om släntanslutning sätts ut) rapporteras, baserat på den valda metoden för utsättning av vägen.

- Väg - XS‑information

  Denna formatmall för utsatta deltan ger information om standardvägens utsatta delta samt en lista över tvärsektionselementen (vänster och höger) som definierar designtvärsektionen vid den valda stationen.

Rörledningar utsättningsrapporter

Om Rörledningar är installerat finns följande översatta utsättningsrapporter tillgängliga:

- Rörledningar - utsättning av polylinjer

  Den här formatmallen för utsatta delta ger information om alla standardlinjegeometriers utsatta deltan plus att den kommande och föregående stationen rapporteras för positioner uppmätta i de inre och yttre vinklarna för icke-tangentiella skärningspunkter i linjegeometrin.

  Välj Utsatt deltaformat vid utsättning av rörledningens utbredning.

- Rörledningar - utsättning av punkter

  Den här formatmallen för utsatta delta ger information om alla standardpunkters utsatta deltan plus att den kommande och föregående stationen rapporteras för positioner uppmätta i de inre och yttre vinklarna för icke-tangentiella skärningspunkter i linjegeometrin.

  Se följande diagram där:

  1 | Utsatt punkt
  2 | Framåt station
  3 | Framåt offset
  4 | Bakåt station
  5 | Bakåt offset

  Välj Utsatt deltaformat vid utsättning av punkter.

Utsättningskontrollnamn och Utsättningskontrollkod

Du kan sätta namnet på Utsättningskontrollpunkten till att vara ett av följande:

- Givet namn
- Givet namn (med prefix)
- Givet namn (med suffix)
- nästa Automatiskt punktnamn

För de alternativ för givet namn som har ett prefix eller suffix, måste fälten Prefix/Suffix fyllas i efter behov.

Alternativen för givet namn är endast tillgängliga vid utsättning av punkter.

Du kan även ställa in koden på den givna punkten till att vara ett av följande:

- Givet namn
- Given kod
- Sist använda kod
- Given station och offset

Beskrivningens grundinställning är enligt följande:

- När man sätter ut en punkt, linje eller båge med beskrivningar kommer beskrivningen av utsättningskontrollpunkten sättas till samma som för den givna punkten om inte koden för Utsättningskontroll är satt till Senast använda kod.
- När man sätter ut en väg med Roads kommer beskrivningen alltid att vara den sist använda oberoende av inställningarna för Kod för Utsättningskontroll.

Lagra plandeltan

Ställ in kryssrutan för Visa plandeltan.Gör ett av följande:

- Välj kryssrutan för att visa och lagra förändringar i X-, Y-, och Z-värden under utsättningen.
- Rensa kryssrutan för att visa och lagra värdena som en bäring, ett avstånd och en höjd.

Om du använder en användardefinierad utsättningsrapport, används inte Lagra plandeltan ‑alternativet om inte detta hänvisas till i din rapport.