# Mätning av satser

Vid en Stationsetablering plus eller Fri station, eller när du använder mätmetoden Mät satser, kan du mäta flera satser med observationer.

En sats kan bestå av antingen:

- en uppsättning observationer i cirkelläge 1
- matchade observationer i Cirkelläge 1 och Cirkelläge 2

Satser kan användas i flera olika sätt beroende på utrustning, punkternas tillgänglighet och proceduren för att observera punkter som vilken ordning observationerna gjorts.

Lista satser

Listan med satser innehåller punkterna som används i satsobservationerna.

Programmet bygger satslistorna automatiskt när varje punkt läggs till i en Stationsetablering plus eller Fri station eller när du mäter varje punkt för första gången vid användning av mätmetoden Mätning av satser.

Satslistan innehåller information om varje punkt inklusive punktnamn, kod, målhöjd, prismakonstant och mål-ID. Du kan inte ändra prismakonstanten eller prismahöjden för efterföljande satser.

Eftersom programmet Trimble Access använder värdena för målhöjd och prismakonstant som lagrades när omgångslistan skapades, måste du ange korrekt målhöjd och prismakonstant när respektive punkt läggs till i omgångslistan.

Det maximala antalet punkter i satslistan vid:

- Användning av mätmetoden Mätning av satser är 200
- Användning av Stationsetablering plus eller Fri station är 25.

För att slutföra satslistan, trycker du på Avsluta cirkelläge.

Du kan inte redigera satslistan. Innan Du trycker på Avsluta cirkelläge, se till att observera alla punkter för att inkludera dessa i observationssatserna.

Inkludera/exkludera bakåtobjektet från en uppsättning satser

Trimble rekommenderar att man observerar referensobjektet i båda cirkellägena om man gör observationer mot referensobjekt framåt i båda cirkellägena.Om du exkluderar referensobjektet:

- observationen(erna) mot bakåtobjektet som tagits under stationsetableringen används för att beräkna MTA.
- Om du inte mäter bakåtobjektet i cirkelläge 2, utan endast i cirkelläge 1, och satserna innehåller observationer i både cirkelläge 1 och 2 kommer horisontalvinkeln från cirkelläge 2 som observerades med hjälp av Mät satser inte användas vid beräkning av MTA för dessa punkter.