# Plan och tvärsektionsvy

Vid automatisk skanning, utsättning, maskinpositionering eller mätning av en position i tunneln visas planvyn eller tvärsektionsvyn för tunneln bredvid kartan.

Om det är tillgängligt är instrumentets videovy tillgänglig istället för kartan så att du kan se var instrumentet pekar. I delad skärmbildsvisning:

- Använd verktyget Zoom-nivå på skärmen Video för att zooma in och tryck sedan på upp-, ned-, vänster- eller högerpiltangenterna på kontrollenhetens knappsats för att flytta instrumentet, och finjustera instrumentets position. Piltangenterna flyttar inte instrumentet vid skanning.

- Använd vänster- eller högertangenterna för att öka punkter och uppåt- eller neråttangenterna för att öka stationer, när kartan visas.

- Tryck på i verktygsfältet för video, för att växla till kartvyn. Tryck på i kartans verktygsfält, för att växla till videovisningen.

- För att visa fler skärmtangenter, trycker du på eller sveper från höger till vänster (eller från vänster till höger) längs raden med skärmknappar.

- Tryck på för att göra kart-/videovyn eller plan-/tvärsektionsvyn större och svep över skärmen.

Delta-visning

Information om den aktuella positionen och, om tillämpligt, dess förhållande till den valda angivna positionen visas under planvyn eller tvärsektionsvyn. Se Aktuell information om position, för mer information om tillgängliga delta.

Tryck på och svep åt vänster, för att ändra positionen för visningsområdet för delta. Planvyn eller tvärsektionsvyn ändrar storlek till den närmaste förinställda positionen, så att visningsområdet för delta placeras bredvid planvyn eller tvärsektionsvyn, snarare än under. Tryck på och svep åt höger för att göra planvyn eller tvärsektionsvyn mindre med deltavisningsområdet nedan.

Planvy

Tunnelns planvy visas när du väljer tunneln för första gången.

Tunnelelement | Markeras med
--- | ---
Horisontell linjegeometri | Svart linje
Offset linjegeometri (där sådan finns) | Grön linje
Aktuell station | Röd cirkel
Markerade stationer | Blå fylld cirkel
Instrumentposition | Svart fylld cirkel
Riktning dit instrumentet pekar | Streckad röd linje

Stationer som är gråskuggade har ingen tilldelad vertikal linjeföring eller mall och kan därför inte användas vid skanning.

För att välja en station att mäta:

- Tryck på en uppåt- eller neråtpil på kontrollenhetens knappsats (inte tillgängligt om videovyn visas bredvid planeringsmenyn).
- Tryck på en individuell station.
- Tryck och håll på skärmen och tryck sedan på Välj en station. Välj stationen i listan på skärmen Välj en station.

Den valda stationen visas som en röd cirkel.

För att avmarkera punkten, trycker du på någon annan plats på skärmen. Alternativt kan man trycka och hålla på skärmen och därefter välja Rensa urvalet.

För att lägga till en station som inte definieras av stationsintervallet kan man trycka och hålla på skärmen och därefter välja Lägg till Station.

Tryck och håll på en position på linjegeometrin eller offset för linjegeometrin för att visa mer information om positionen.

Tryck på Kalk., för att beräkna plan- och tunnelkoordinater för att bekräfta definitionen innan du mäter tunneln.

För att panorera på skärmen, trycker du på funktionsknappen Panorera och sedan på pilknapparna.

Tryck på , för att byta till tvärsektionsvyn.

Tvärsektionsvy

För att visa ett‑-fönster som visar information om horisontella och vertikala offset, nord-, öst-, och höjdvärden, ytans namn och kodinformation kan man göra något av följande:

Element | Visas som
--- | ---
Poly linje | Rött kryss
Förskjuten poly linje | Grönt mindre kryss
Vridpunkt | Grön rund ikon
Konstruktionspunkt | Blå cirkel
Vertexpunkt | Grön kort linje
Utsättning av en punkt för borrhål | En öppen svart cirkel
Utsättningspunkt för rör | En ihålig svart cirkel med en punkt inuti
Alla andra utsatta punkter | En öppen svart cirkel med en linje som definieras av positionens ursprung

Tryck och håll på linjegeometrin, offset för linjegeometrin, modellpunkten, utsättningspunkten eller vertex-punkten för att visa dess horisontella och vertikala offset, östlig (y), höjd, ytans namn och kod.

För att visa en station för att skanna från tvärsektionsvyn, trycker och håller du på skärmen och väljer därefter Skanna aktuell station.

För att granska andra stationer under skanningen, trycker du på uppåt-/nedåtpilarna för att visa nästa/föregående station. Stationen som skannas indikeras upp till vänster på skärmen. Stationen som granskas indikeras uppe i mitten på skärmen.

Tryck på , för att växla till planvyn.

Symboler som visas i plan- och tvärsektionsvyn under en mätning

Symbolerna som visas vid en mätning av en tunnel visas nedan.

Symbol | I planvy | I tvärsektionsvy
--- | --- | ---
| Station tillgänglig | –
| Station otillgänglig | –
| Markerad station | –
| Skannad station inom tolerans | Skannad position inom tolerans
| Skannad station med positioner utanför tolerans | Skannad position utanför tolerans
| Aktuell station | –
| Högeffektiv laserpekare aktiv | Högeffektiv laserpekare aktiv
| – | Lagrad utsättningsposition
| – | Väglinjens axel
| – | Axel för Poly linje offset / Axel för Roterad poly linje
| – | Nuvarande position
| – | Tunnelprofilen visas i riktningen mot ökande stationsvärde.
| – | Tunnelprofilen visas i riktningen mot minskande stationsvärde.