# För att sätta ut en linjegeometri

Programmet Trimble Access har stöd för följande linjegeometriformat:

- RXL: Definieras i programmet Trimble Access Roads eller Trimble Business Center, eller ett antal designprogram från tredjepart inklusive Autodesk AutoCAD Land Desktop, Autodesk Civil 3D, Bentley InRoads och Bentley GEOPAK.
- LandXML: Definieras i programmet Trimble Business Center eller Tekla Civil, eller ett antal designprogram från tredjepart inklusive Autodesk AutoCAD Land Desktop, Autodesk Civil 3D, Bentley InRoads och Bentley GEOPAK.
- 12da: Definieras i programmet 12d Model som linjegeometrier eller överordnade linjegeometrier. Trimble Access kan arbeta med båda typerna av linjegeometri.
- IFC: Definiera en justering med schemat IFC 4.1 med hjälp av ett antal designprogrampaket.

Filerna kan enkelt delas mellan jobb och med andra kontrollenheter.

När du sätter ut en linjegeometri som definierats i en RXL-fil, kan du arbeta från kartan eller från menyn.Vid utsättning av en linjegeometri som definierats i en LandXML-12da, eller IFC-fil måste du arbeta från kartan.

Innan du börjar, bör du konfigurera dina inställningar för visning av navigering. Du kan sätta ut relativt till en digital terrängmodell eller det givna höjdvärdet, om så krävs.

Sätta ut linjegeometrin:

1. Tryck och håll på kartan, och tryck sedan på Utsättning.Eller, tryck på och välj Utsättning.Tryck på Linjegeometrier, välj den linjegeometri som ska sättas ut och tryck på Nästa.

   Om den linjegeometri som du vill sätta ut inte syns på kartan, kan du trycka på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välja fliken Kartfiler.Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

2. Om du ännu inte har startat mätningen, kommer programmet att gå igenom stegen för att starta mätningen.

3. Ange ett värde i fältet Antennhöjd eller Målhöjd och se till att fältet Mätt till är korrekt inställt.

4. Ange Stationsintervall för linjer och Stationsintervall för bågar och övergångar eller acceptera standardvärdet som angavs när linjegeometrin definierades.

   Värden för Stationsintervall krävs när du sätter ut en station på en väglinje. Värdena är valfria för andra undersökningsmetoder.

5. Aktivera omkopplaren Schaktning/Fyllning till yta, för att visa schaktning eller fyllning relativt till en yta under vid utsättning.

   1. Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet Yta. Eller, så väljer du ytor på kartan från BIM-filer. Fältet Yta markerar antalet ytor som du har valt på kartan.

      Kontrollera att BIM-filen är inställd som valbar i Lagerhanteraren, om du inte kan välja ytor på kartan. Om knappen Urvalsläge på BIM-verktygsfältet är gul , trycker du på den och väljer läget Val av yta - Individuella ytor.

      Du kan välja läget Val av yta - Helt objekt, men vid användning av läget Helt objekt väljer programmet både den översta och nedersta yta och beräknar schaktning/fyllning till den yta som du är närmast.

   2. Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

   3. Tryck på Alternativ, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. Tryck på Redigera i grupprutan Deltan och välj V. avst. yta eller Vink.rätt avst. till ytdelta.Tryck på Godkänn.

6. Tryck på Alternativ för att konfigurera preferenser för Lutning, Information om relationsmätt punkt och Visning.

7. Tryck på Nästa.

   Linjegeometrin är klar för utsättning med din föredragna utsättningsmetod. Se ämnet för den valda metoden, för ytterligare information. Se:

   Sätta ut till linjegeometrin

   Sätta ut en station på en väglinje

   Sätta ut en ytterslänt från en poly-linje

   Sätta ut en station med skevning från en utbredning