# Grundläggande kartvy

Skärmen Karta visas när du öppnar jobbet, med den senast använda vyn för jobbet.

Du kan slutföra det mesta arbetet från kartan:

- Formulär i programmet visas bredvid kartan, så att du kan interagera med kartan och formuläret samtidigt.

  Tryck på och svep åt vänster, om du vill visa mer av formuläret. Tryck på och svep åt höger, för att minska storleken på ett formulär och visa mer av kartan.

  I stående läge Tryck på och svep nedåt för att visa mer av formuläret, eller tryck på och svep uppåt för att visa mer av kartan.

- Programmets skärmar har full bredd och döljer kartan tillfälligt medan du arbetar i dem.

  To view the map while a full-width software screen is open, Tryck på för att visa skärmen Favoriter och sedan på Karta i listan Gå tillbaka till till höger om listan Favoriter, för att visa kartan medan en skärm i programmet är öppen med full bredd.

Data som visas på kartan

Alla punkter, linjer, bågar och polylinjer i jobbet visas på kartan i svart, såvida de inte har en kod som definierar färgen på funktionen i filen för det funktionsbibliotek som är associerat med jobbet. Se Trimble Business Center-objektsbibliotek. Alla objekt du har valt visas i blått.

Kartan visar även data från andra datafiler, till exempel IFC, DXF eller RXL, som du har länkat till jobbet med Lagerhanteraren. Objekt i länkade filer visas i de färger som definieras i filen. Du kan använda Kartans verktyg för att välja objekt i länkade filer och arbeta med dem. Se Länkade filtyper som stöds, för mer information om vilka typer av filer du kan länka till jobbet.

Du kan lägga till bakgrundsinformation i din karta för att tillhandahålla ett sammanhang för övrig data på kartan. Till skillnad från länkade filer, kan inte objekt i bakgrundskartor väljas. Se Lägga till bakgrundskartor för mer information.

Aktuell information om position

När du startar en mätning, visar kartan även platsen för den mätutrustning som används, där:

- Den aktuella riktningen för ett konventionellt instrument visas med en punktlinje som sträcker sig från instrumentet till skärmens ytterkant.
- Prismats aktuella plats visas som .
- GNSS-antennens aktuella position visas som .
- Om du använder IMU-lutningskompensation, markerar antennsymbolen för GNSS riktningen, exempelvis . Du måste vara vänd mot mottagarens LED-panel för att GNSS-markören ska stå i korrekt riktning.

Grundläggande kartverktyg för att visa data

Kartans verktygsfält innehåller grundläggande verktyg för att visa data på kartan med olika förstoringsnivåer och från olika vinklar.

Standardvyn Plan visar kartan i två dimensioner. De andra kartvyerna är tredimensionella vyer.

- Tryck på i kartans verktygsfält för att välja en annan vy. Tryck på och tryck och dra sedan på kartan för att vrida vyn, för att vrida informationen på kartan. Symbolen i mitten av kartan markerar vridningspunkten. Att visa data i 3D är användbart för att titta på höjdförändringar och upptäcka fel i antennhöjden, och för att visa skannad data och ytor från olika sidor.

- Tryck på eller för att zooma in eller ut med en förstoringsnivå i taget. Eller, så kan du placera två fingrar på skärmen och dra isär dem för att zooma in till mitten av kartan och dra ihop dem för att zooma ut. Tryck på , om du vill visa kartans utbredningar.

- Om du vill panorera runt på kartan, ser du till att är markerat i kartans verktygsfält och trycker och drar sedan i kartan. Eller, så placerar du två fingrar på skärmen och sveper i önskad riktning för att flytta vyn. Om du använder en kontrollenhet med piltangenter kan du använda dessa för att panorera.

  Du kan inte trycka och dra på kartan för att panorera när kartan är i läget för Rektangelmarkering eller Polygonmarkering, men du kan fortfarande använda två fingrar eller piltangenterna på kontrollenheten för att panorera.

  Tryck på i Kartans verktygsfält och välj Panorera till punkt, för att panorera till en punkt på kartan. Mata in ett punktnamn och skalvärde.

  Tryck på i Kartans verktygsfält och välj sedan Panorera hit, för att centrera kartan på den aktuella positionen. Välj Panorera till punkt, konfigurera dina inställningar och trycker på skärmknappen Här på skärmen Panorera till punkt, för mer alternativ, såsom att ändra skalan för förstoring.

För ytterligare information se Kartans Verktygsfält.