# Deltan för navigering vid utsättning

Navigeringsinformationen som visas vid utsättningen kan definieras av användaren och olika konfigurationer kan ställas in för följande objekttyper:

- Punkter

- Punkter på en linje, båge, polylinje eller väg

- Linje, båge, polylinje eller väg

- Yta

## Redigera deltan för utsättning

1. Tryck på och välj Inställningar/mätprofiler/<mätprofilens namn>/Utsättning för att konfigurera mätprofilen att visa utsättningsdeltan så som du brukar använda dem.

   Om du vill ändra deltan vid utsättning, trycker du på Alternativ på utsättningsskärmen eller trycker och håller på navigationspanelen.

2. Tryck på Redigera, i gruppen Deltan.

   1. Tryck på ett delta för att ändra om deltat ska visas, i listan Deltan. En markering anger om deltat kommer att visas. När färre delta visas, visas de med ett större typsnitt.

   2. Om du vill ändra ordning på deltan, trycker du på och håller delta intryckt och drar det uppåt eller nedåt i listan.

   3. Tryck på Godkänn.

3. Om du använder en kontrollenhet med en mindre skärm, eller om du vill få plats med fler navigeringsdeltan på skärmen, ställer du omkopplaren Visa grafik för utsättning på Nej.

4. Tryck på Spara till mätprofil, om du vill spara de ändringar du har gjort för utsättningsdelta i den aktuella mätprofilen.

5. Tryck på Godkänn för att återvända till skärmen Utsättning.

Tillgängliga deltan

Tillgängliga delta för olika objekt listas nedan. Men om ett specifikt delta inte är tillämpligt för den valda metoden som används för att sätta ut objektet visas deltat antingen inte eller så visar det null.

Deltan: Punkter

Tillgängliga deltan för punkter är:

- Gå norr/söder

- Gå öster/väster

- Gå vänster/höger

- Gå framåt/bakåt

- Gå in/ut (endast mätningar med totalstation)

- dHV (endast mätningar med totalstation)

- Gå vänster/höger (vinkel) (endast mätningar med totalstation)

- HV erfordras. (endast mätningar med totalstation)

- Höjd

- V.Dist

- Teoretisk höjd

- Azimut

- Hor.Längd

- Nordlig (x)

- Östlig (y)

- DTM-höjd

- V. avst. till yta

- Vink.rät Avst. till yta

- Kod

Deltan: Punkter på en linje, båge, polylinje, linjegeometri eller väg

Tillgängliga deltan för punkter på en linje, båge, polylinje, linjegeometri eller väg är desamma som för en linje, båge, polylinje eller väg, med tillägg för:

- Gå framåt/bakåt I relation till linje

- Gå vänster/höger I relation till linje

- Lutning mot linje

- Avstånd längs linje

- H. avst. till ände

- Släntlutning (design)

- Släntlutning (beräknad)

- Fyll lutning (Uts. kontroll)

- H.Längd till början av ytterslänt

- V.Dist till början av ytterslänt

- LL till yttersläntstart

- Station: Referensväglinje

- H. Offset: Referensväglinje

- V. avst. till tvärlutning (endast vägar)

- Kod

- Horisontell konst. offset (vid utsättning av konstruktionsoffset)

- Vertikal konst. offset (vid utsättning av konstruktionsoffset)

- Stationskonst. offset (vid utsättning av konstruktionsoffset)

- Designens station

- Designens väglinje

- Designens horisontella offset

- Designens vertikala offset (inte tillgängligt för vägar)

- Designlutning (endast linjegeometrier eller vägar)

- Lutningar (endast vägar)

- Ytlutning (endast linjegeometrier eller vägar)

- Avstånd längs linjen är 3D- eller lutningslängden från linjens början (eller bågens, polylinjens eller vägens) till den aktuella platsen. H. avstånd till ände är 2D eller horisontellt avstånd från den aktuella plats som projiceras till slutet av linjen (eller bågen, polylinjen eller vägen).

- Designlutningen visar lutningen för det element i mallen som föregår väglinjen du har valt att sätta ut när du sätter ut Till en väglinje, Station på en väglinje eller Till närmaste väglinje. Vid utsättning med Sidolutning från linjegeometri visar den lutningen för sidolutningen direkt under din aktuella position. Lutning visar lutningen för det element i mallen som är direkt under din aktuella position. Ytlutning visar ytans lutning i räta vinklar mot den horisontella linjegeometrin och direkt under din aktuella position.

Deltan: Linje, båge, polylinje, linjegeometri eller väg

Tillgängliga deltan för en linje, båge, polylinje, linjegeometri eller väg är desamma som för punkter, med tillägg av:

- Gå vänster/höger I relation till linje

- Lutning mot linje

- Avstånd längs linje

- H. avst. till ände

- Sektion

- H. offset

- Lutning mot linje

- Station: Referensväglinje

- H. Offset: Referensväglinje

- V. avst. till tvärlutning (endast vägar)

- Kod

- Horisontell konst. offset (vid utsättning av konstruktionsoffset)

- Vertikal konst. offset (vid utsättning av konstruktionsoffset)

- Stationskonst. offset (vid utsättning av konstruktionsoffset)

- Designens station

- Designens väglinje

- Designens horisontella offset

- Designens vertikala offset (inte tillgängligt för vägar)

- Designlutning (endast linjegeometrier eller vägar)

- Lutningar (endast vägar)

- Ytlutning (endast linjegeometrier eller vägar)

- Avstånd längs linjen är 3D- eller lutningslängden från linjens början (eller bågens, polylinjens eller vägens) till den aktuella platsen. H. avstånd till ände är 2D eller horisontellt avstånd från den aktuella plats som projiceras till slutet av linjen (eller bågen, polylinjen eller vägen).

- Designlutning visar lutningen på sidolutningen direkt under din aktuella position, såvida du inte sätter ut Till en väglinje, Station på en väglinje eller Till närmaste väglinje, då den visar lutningen flr mallelementet som föregår den väglinje du har valt att sätta ut. Ytlutning visar ytans lutning i räta vinklar mot den horisontella linjegeometrin och direkt under din aktuella position.

Deltan: Yta

Tillgängliga deltan för ytor är:

- Nordlig (x)

- Östlig (y)

- Höjd

- Teoretisk höjd

- V.Dist

- Vinkelrätt avstånd

- Kod