# Konfigurera en Internet Datalänk

1. Konfigurera en anslutning till internet.Se Konfiguration av internetanslutning.
2. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.
3. Om du sätter upp en datalänk för:
   - rover-mottagare, välj Datalänk för rover.
   - basmottagare, välj Datalänk för bas.
4. Sätt fältet Typ till Internet‑anslutning.

5. I fältet GNSS-kontakt:

   - Om du redan har konfigurerat den GNSS-kontakt som ska användas för den uppringda datalänken, anger du GNSS-kontaktens namn eller trycker på för att välja GNSS-kontakt i listan GNSS-kontakter.Listan filtreras på kontakttyp.

   - Tryck på för att öppna skärmen GNSS-kontakter och sedan på Ny, för att skapa en ny GNSS-kontakt.

6. Markera kryssrutan Fråga efter GNSS‑kontakt, för att visa den GNSS‑kontakt som är konfigurerad i mätprofilen eller för att ändra GNSS‑kontakten när du påbörjar mätningen.

7. Tryck på Godkänn.