# Datalänk för RTK- Internet

Använd en internetdatalänk om du får GNSS-korrektioner för din RTK-mätning via internet. RTK-data överförs genom att ansluta till en server med en IP-adress.

Konfigurering av RTK-mätprofilen för en internetdatalänk består av två delar:

- GNSS-korrektionskälla: där programmet Trimble Access erhåller RTK-data från

- GNSS-internetkälla: hur GNSS-rovern eller GNSS-basen kommer att ansluta till internet för att erhålla eller överföra RTK-data

GNSS-korrektionskällor

Vid rovern:

För rovern är GNSS-korrigeringskällan där programmet Trimble Access kommer att hämta RTK-data från.

Beroende på vilka tjänster du har tillgång till och inställningen på din utrustning, så är alternativen:

- Trimble korrektionstjänsten CenterPoint RTX

- En NTRIP-server

- en broadcast-server

- en kontrollenhet ansluten till basmottagaren (om du har en kontrollenhet som du kan lämna vid basen)

Se För att konfigurera en internetdatalänk för en rover, för mer information.

Vid basen

För basstationen är GNSS-korrektionskällan den plats dit programmet Trimble Access laddar upp RTK-data till.

Beroende på din utrustningskonfiguration, är alternativen:

- En NTRIP-server

- en broadcast-server

Se Konfigurera en internetdatalänk för basen, för mer information

GNSS-internetkällor

Vid rovern:

De vanligaste alternativen för GNSS-internetkällor i rovern är:

- Internet i kontrollenhet: använd SIM-kortet i kontrollenheten eller kontrollenhetens anslutning till ett WiFi-nätverk för att ansluta till internet.

- Internetmottagare internet - modem: använd SIM-kortet i mottagaren för att ansluta till internet. Mottagaren måste vara en Trimble-mottagare med ett internt modem.

- Internetmottagare - WiFi: anslut mottagaren via WiFi till en annan enhet som är ansluten till internet, som till exempel en mobiltelefon eller MiFi-enhet.

När GNSS-internetkällan är:

- Internet i kontrollenhet, du kan använda internet för andra funktioner under RTK-undersökningen, inte bara för att ta emot RTK-data. Andra funktioner innebär nedladdning av projekt eller jobb och att skicka e-postmeddelanden.

- Internetmottagare - modem eller Internetmottagare - WiFi låter dig använda internet enbart för att ta emot RTK-data.Du kan inte använda internet för andra funktioner.

Mindre vanligt är att du ansluter till Internet med hjälp av följande alternativ som GNSS-internetkälla:

- Modem i mottagare: använd modemet i en äldre Trimble-mottagare som t.ex. R10-1 eller R8s för att ansluta till internet.

- Lägg till din egen källa, till exempel en smartphone som är ansluten till kontrollenheten eller en mobiltelefon med stöd för Bluetooth DUN-tjänsten.

Se För att konfigurera en internetdatalänk för en rover, för mer information.

Vid basen

Vanligtvis måste du koppla bort kontrollenheten basmottagaren efter inställningen av mätningen så att du kan använda den på rovern.

De vanligaste alternativen för GNSS-internetkällor i basstationen är:

- Internetmottagare internet - modem: använd SIM-kortet i mottagaren för att ansluta till internet. Mottagaren måste vara en Trimble-mottagare med ett internt modem.

- Internetmottagare - WiFi: anslut mottagaren via WiFi till en annan enhet som är ansluten till internet, som till exempel en mobiltelefon eller MiFi-enhet.

Om du kan låta ytterligare utrustning vara ansluten till basmottagaren kan du välja följande alternativ för GNSS-internetkälla:

- Internet i kontrollenhet: använd SIM-kortet i kontrollenheten eller kontrollenhetens anslutning till ett WiFi-nätverk för att ansluta till internet. Det här alternativet är endast lämpligt om du kan låta kontrollenheten vara ansluten till basmottagaren.

- Internetmottagare - kabel: anslut mottagaren till en extern enhet som t.ex. en bärbar dator med en USB- eller Ethernet-kabel.

Mindre vanligt är att du ansluter till Internet med hjälp av följande alternativ som GNSS-internetkälla:

- Mottagarmodem: använd modemet i en äldre Trimble-mottagare för att ansluta till internet.

- Lägg till din egen källa, till exempel en smartphone som är ansluten till kontrollenheten eller en mobiltelefon med stöd för Bluetooth DUN-tjänsten.

Se Konfigurera en internetdatalänk för basen, för mer information.