# Utsättning till en extra väglinje

Den här utsättningsmetoden kan användas vid utsättning från en vägdesignfil. Den kan inte användas vid utsättning av Väglinjer och ytor.

För att sätta ut din position relativt till en ytterligare väglinje

1. Tryck på den extra väglinjen på kartan eller välj Till en extra väglinje i fältet Utsättning på skärmen för val av utsättning. Tryck sedan på för att välja väglinjen i listan

2. Lägg till följande funktioner, om så krävs:
   - Lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset, för att sätta ut offset från vägen.
   - För att bekräfta konstruktionen av vägytan, och definiera en tvärlutning.

3. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

4. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

5. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

6. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

#### Nästa steg

- Tryck på skärmknappen Sta+ eller Sta- för att välja nästa eller föregående station, för att fortsätta mäta punkter längs vägen.

  Om du har aktiverat fältet Automatisk ökning på skärmen Välj station väljs nästa eller föregående station automatiskt. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

- Ändra utsättningsmetoder och utsättning:
  - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
  - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
  - En Station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.
- För att lämna den här utsättningsmetoden, trycker du på Esc.

Sätta ut en station på en ytterligare väglinje

1. Tryck på den extra väglinjen på kartan eller välj Station på extra väglinje i fältet Sätt ut och tryck sedan på för att välja väglinjen i listan.

   Tryck på Sta - eller Sta+ eller bredvid fältet Station och välj stationen, om du vill välja en annan station.

2. Lägg till följande funktioner, om så krävs:
   - Lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset, för att sätta ut offset från vägen.
   - För att bekräfta konstruktionen av vägytan, och definiera en tvärlutning.

3. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

4. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.
5. Tryck på Mellanslag eller på bredvid deltat för Designhöjd och ange det nya värdet, för att redigera Designhöjden. Tryck på Mellanslag eller och sedan på bredvid fältet Designhöjd och välj Läs in den ursprungliga höjden igen, om du vill återställa den ursprungliga höjden efter redigeringen.

6. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

7. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

#### Nästa steg

- Tryck på skärmknappen Sta+ eller Sta- för att välja nästa eller föregående station, för att fortsätta mäta punkter längs vägen.

  Om du har aktiverat fältet Automatisk ökning på skärmen Välj station väljs nästa eller föregående station automatiskt. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

- Ändra utsättningsmetoder och utsättning:
  - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
  - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
  - En Station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.
- För att lämna den här utsättningsmetoden, trycker du på Esc.