# Satellitinformation

För att visa information om de satelliter som mottagaren följer för tillfället, trycker du på satellitsymbolen i statusfältet.

På skärmen Satelliter kan du välja följande alternativ:

- För att stoppa mottagaren från att följa en satellit, slå lätt på satelliten för att visa satellitinformation och slå sedan Avaktivera.

- För att ändra höjd‑ masken och PDOP ‑gränsen, slå Optioner.Se Alternativ för Rover.
- För att aktivera SBAS utanför en mätning, trycker du på Alternativ och markerar därefter Aktivera SBAS.
- I en mätning i realtid, tryck Bas för att se vilka satelliter följs av basmottagaren.Inga värden syns i Az och Z‑ kolumner eftersom denna information inte ingår i det korrektionsmeddelande som basen sänder ut.

- I en efterbehandlad mätning, visas skärmtangenten L1 i dialogen Satelliter.Tryck L1 för att visa en lista av cykler som följts på L1‑frekvensen för varje satellit.

  Värdet i kolumnen CntL1 är antalet cykler i frekvensen L1 som har spårats kontinuerligt för den satelliten.Värdet i kolumnen TotL1 är det totala antalet cykler som har spårats för den satelliten sedan mätningen påbörjades.

- Med en mottagare med två frekvenser, visas skärmtangenten L2 i dialogrutan Satelliter. Tryck L2 för att visa en lista av cykler som följts på L2‑frekvensen för varje satellit.

  Skärmtangenten SNR visas. Tryck på SNR för att återgå till den ursprungliga skärmen och granska informationen om signal‑till‑brus‑förhållandet för varje satellit.

Satellitidentifiering

En satellit identifieras av SV-numret.

- GPS-satellitnumren har prefixen "G".
- GLONASS-satellitnumren har prefixen "R".
- Galileo-satellitnumren har prefixen "E".
- QZSS-satellitnumren har prefixen "J".
- BeiDou-satellitnummer har prefix "C".
- OmniSTAR-satelliter är identifierade som "OS".
- RTX-satelliter är identifierade som "RTX".

Skyplot

För att visa en grafisk presentation av satelliternas position, trycker du på Visa kurva.

- Slå på Sol för att se diagrammet orienterat mot solen.
- Slå på Nord för att se diagrammet orienterat mot nord.
- Den yttre cirkeln representerar horisonten eller 0° höjd.
- Den inre, heldragna gröna cirkeln visar inställningen för höjdmasken.
- SV-numren på diagrammet placeras i det läge där respektive satellit finns belägen.
- Satelliter som följs men som inte används i positioneringslösningen visas i blått.

- Zenit (90° höjdvinkel) är mittpunkten i cirkeln.

  En ofördelaktig satellit visas i rött.

Om en satellit inte spåras och du förväntar dig att den ska det:

- Kontrollerar du att det inte finns några hinder – titta på azimut och höjden för SV i skyploten.
- Tryck på SV-numret för och säkerställa att satelliten inte är inaktiverad.
- Kontrollera att det inte finns några antenner som sänder i närheten. Om så är fallet, flytta GNSS-antennen.

Satellitlista

För att se listan över satelliter, trycker du på Lista.

- I listan över satelliter, är varje horisontell linje relaterad till en satellit.
- Azimut ( Az ) och höjd ( Höjd ) definiera en satellits läge i himmelen.
- Pilen som visas intill höjden anger om höjden ökar eller minskar.
- Signal‑brusförhållandet (SNR) anger styrkan hos respektive satellitsignaler. Ju större numret, desto bättre är signalen.
- Om en signal inte spåras visas en strecklinje (‑‑‑‑‑) i kolumnen.
- Kontrollmärket på skärmens vänstra sida indikerar om satelliten finns i den aktuella lösningen enligt vad som illustreras i följande tabell.

Situation | En markerad kryssruta indikerar satelliten
--- | ---
Ingen mätning pågår | Används i den aktuella positionslösningen
RTK-mätning pågår | Är gemensam för bas- och rovermottagare
Efterbehandlad mätning pågår | Är en för vilken en eller flera dataepoker har insamlats

För att se ytterligare information om en viss satellit, slå lätt mot en passande rad.

För att använda en oberoende underordnad uppsättning satelliter som spåras i RTK-mätningar

Vissa reglerande myndigheter kräver ”oberoende” mätningar av punkter i RTK-mätningar. Detta kan inkludera upprepade mätningar vid olika tider av dygnet för att säkerställa förändringar satellitkonstellationen. Funktionen SV-delmängd dividerar alla spårade satelliter i två delar med en jämn fördelning över himlen, och kan användas för att mäta och sedan mäta om punkten med oberoende mätningar utan att behöva komma tillbaka vid en annan tidpunkt.

Trimble rekommenderar endast användning av SV-delmängder vid spårning av de mest tillgängliga satelliterna och konstellationerna på din plats.Detta gör det lättare att säkerställa att varje delmängd har tillräckligt med satelliter för att garantera god DOP för respektive oberoende mätning.

På skärmen Satelliter:

- Tryck på skärmtangenten SV-del A för att växla SV-spårning till den första delmängden.
- Tryck på skärmtangenten SV-del B för att växla SV-spårning till den andra delmängden.
- För att aktivera alla SV igen, trycker du på skärmtangenten Alla.

När du börjar och slutar en mätning kommer all satellitspårning för de valda konstellationerna i mätningen att återaktiveras.

Användning av funktionen Sv-delmängd tar full kontroll över aktivering och inaktivering av SV och åsidosätter alla anpassade aktiveringar eller inaktiveringar av satelliter.

Funktionen SV-delmängd kan också väljas från fältet Metod på skärmen RTK-initialisering.

Spårning av oberoende delmängder satelliter är inte tillgängligt med mottagaren Trimble DA2.

För att ändra den satellit som spåras

För att aktivera och inaktivera spårning av hela konstellationer såsom GLONASS eller alla BeiDou-satelliter, använder du kryssrutorna i grupprutan GNSS-signalspårning.Se till att du har tillräckligt med SV aktiverade för att RTK ska fungera optimalt, då inaktivering av hela konstellationer kan försämra GNSS-mottagarens prestanda.

- Om Du avaktiverar en satellit, förblir denna avaktiverad tills den aktiveras på nytt.Även när mottagaren är avstängd, lagrar den information om att satelliten är avaktiverad.

- Individuellt inaktiverade satelliter påverkas inte av ändringar i kryssrutorna i gruppen GNSS-signalspårning. Om en SV redan är inaktiverad förblir den inaktiverad när den konstellation den tillhör aktiveras eller inaktiveras.

För att aktivera eller inaktivera spårning av SBAS-satelliter

När du startar en mätning som är konfigurerad att använda SBAS med Trimble Access, är de satelliter som är mest lämpliga aktiverade i mottagaren så att de kan spåras. För att använda en annan SBAS-satellit

1. Starta mätningen med den SBAS-aktiverade profilen.
2. Tryck på satellitsymbolen i statusfältet.
3. Tryck på SV-numret för satelliten.
4. För att Aktivera eller Avaktivera.

SBAS-satelliterna förblir aktiverade eller avaktiverade tills nästa gång du startar en ny mätning.