# Utrustning som stöds

Programmet Trimble Access kan användas med den utrustning som listas nedan.

För att testa, demonstrera och utbilda på Trimble Access med hjälp av en simulerad anslutning till en GNSS-mottagare, se Simulera en anslutning till en GNSS-mottagare. För att simulera att programmet körs på en kontrollenhet som stöds, se Simulera en kontrollenhet.

Kontrollenheter som stöds

### Windows-enheter

Programmet Trimble Access kan installeras på följande Trimble-kontrollenheter som kör operativsystemet Windows® 10:

- Kontrollenheten Trimble TSC7
- Tablet-datorerna Trimble T7, T10, T10x och T100
- Tablets från tredje part som stöds

Mer information om tablets från tredje part som stöds finns i supportbulletinen Trimble Access on 64-bit Windows 10 & 11, som kan laddas ner från sidan Supportbulletiner på Hjälpportal för Trimble Access.

### Android-enheter

Programmet Trimble Access kan installeras på följande Trimble-kontrollenheter som kör operativsystemet Android:

- Trimbles kontrollenhet TSC5
- Trimble TDC6 handhållen datainsamlingsenhet
- Trimble TDC600 handhållen datainsamlingsenhet
- Trimble TDC650 handhållen GNSS-mottagare
- Trimbles kontrollenhet TCU5

Trimble Access är utformad för att användas i Stående eller Liggande läge på TDC6 och handenheten TDC600. Det är små skillnader i användargränssnittet för att hantera den stående skärmen och operativsystemet Android. Se Skärmriktning.

Den handhållna GNSS-mottagaren Trimble TDC650 kan endast användas med prenumerationer för Trimble Access - den kan inte användas med eviga licenser för Trimble Access. TDC650 är endast avsedd för GNSS-mätning och har inte stöd för anslutning till totalstationer. Trimble Access-appar som kräver mätningar med totalstation kan inte användas på TDC650. Dessa inkluderar Trimble Access Tunnlar, Gruvor och Övervakning. Se avsnittet GNSS-mottagare som stöds nedan, för mer information om användning av TDC650 med Trimble Access.

Konventionella instrument som stöds

Konventionella instrument som kan anslutas till kontrollenheten och köra Trimble Access är:

- Trimble s skannande totalstationer: SX12, SX10
- Trimble VX Spatial Station
- Trimble s totalstationer i S-serien: S8/S6/S3 och S9/S7/S5
- Trimbles mekaniska totalstationer: C5, C3, M3, M1

- Trimbles totalstationer i SPS-serien

- Totalstationerna Spectra Geospatial: FOCUS® 50/35/30
- Totalstationer från tredjepart som stöds

De funktioner som är tillgängliga i programmet Trimble Access beror på modell och version på den fasta programvaran i det anslutna instrumentet. Trimble rekommenderar uppdatering av instrumenten till den senaste versionen av fast programvara för att använda den här versionen av Trimble Access.

Du kan ansluta till ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation från kontrollenheten TSC5 och handdatorn TDC600 model 2. Men, anslutningar till Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation stöds inte när du använder kontrollenheten TCU5 eller modell 1 av handdatorn TDC600.

GNSS-mottagare som stöds

GNSS-mottagare som kan anslutas till en kontrollenhet som kör Trimble Access är:

- Trimble Integrerade GNSS-mätsystem i R-serien:
  - Med en inbyggd tröghetsmätningsenhet (IMU): R780, R12i
  - Med en inbyggd magnetometer som lutningssensor: R12 och R10
  - Andra integrerade GNSS-mottagare i R-serien: R580, R8s, R8, R6, R4 och R2
- Trimble Catalyst™ mottagare för GNSS positioneringstjänst: DA2
- Trimbles modulära GNSS-mätsystem: R750, R9s, NetR9 Geospatial, R7 och R5
- Trimbles SPS-serie med smarta GNSS-antenner: SPS986, SPS985, SPS985L, SPS785, SPS585
- Trimbles SPS-serie med modulära GNSS-mottagare: SPS85x
- Trimbles GNSS-referensmottagare Alloy
- Trimble TDC650 handhållen GNSS-mottagare
- Spectra Geospatial integrerad GNSS-mottagare med en inbyggd enhet för tröghetsmätning (IMU): SP100
- Spectra Geospatials integrerade GNSS-mottagare: SP85, SP80, SP60
- Spectra Geospatials modulära GNSS-mottagare: SP90m

- FAZA2 GNSS-mottagare

- S-Max GEO-mottagare

- För att använda en Trimble Catalyst DA2 GNSS-mottagare med Trimble Access måste du ha en prenumeration på Trimble Access och en prenumeration på Catalyst Survey. Övriga Trimble Catalyst prenumerationstyper kan inte användas med Trimble Access. Logga in och tryck på och välj Om, för att se aktuell prenumerationsinformation. Se Visa aktuell licensinformation, för mer information.
- Som anges i avsnittet Kontrollenheter som stöds ovan kan den handhållna GNSS-mottagaren Trimble TDC650 endast användas med prenumerationer på Trimble Access, och inte med permanenta licenser. Vid användning med Trimble Access, TDC650:
  - Kan ansluta till en extern antenn, som t.ex. antennen Trimble® Zephyr™ 3 men kan inte ansluta till en annan GNSS-mottagare.
  - Kan ansluta till annan mätutrustning såsom ekolod eller laseravståndsmätare.
  - Kan användas som endast en GNSS RTK -lösning, för att tillhandahålla noggrannhet på följande nivåer:

    - Centimeternoggrannhet - Horisontell: 10 mm, Vertikal: 15mm

    - Decimeternoggrannhet - Horisontell: 70 mm, Vertikal: 20 mm

    - Noggrannhet under metern - Horisontell: 300 mm, Vertikal: 300 mm

  - Kan inte användas med RTX och inte för efterbehandling.

  - Har inte stöd för kamerabaserad e-Nivellering.

- Vid användning av en Spectra Geospatial SP90m-, SP85-, SP80- eller SP60-mottagare, är inte alla funktioner i programmet Trimble Access tillgängliga. Mer information finns i supportbulletinen Spectra Geospatial receiver support in Trimble Access, som kan hämtas från sidan Supportbulletiner i Hjälpportal för Trimble Access.

Annan utrustning som stöds

Om det behövs kan du använda ytterligare enheter när du mäter, som t.ex.:

- laseravståndsmätare
- ekolod
- streckkodsläsare

Om din kontrollenhet stöder streckkodsläsare kan du använda den för att fylla i det aktuella fältet, exempelvis ett Kodfält. Vid användning av en TSC7 som är utrustad med en EMPOWER-modul för streckkodsläsning, använder du programmet EMPOWER Asset settings på kontrollenheten för att aktivera streckkodsläsaren och välja en aktiveringsknapp.

För att använda en laseravståndsmätare eller ekolod, måste du konfigurera mätprofilen.Se Ytterligare mätutrustning.