# Inmatningsmetod för vertikala skärningspunkter (VPI)

För att lägga till ett element i linjegeometrin:

1. Välj Element.Om du väljer:

   - Punkt, anger du Station och Höjd för att definiera VPI.

   - Cirkulär båge, anger du Station och Höjd för att definiera VPI och anger Radien för den cirkulära bågen.

   - Symmetrisk parabel, anger du Station och Höjd för att definiera VPI och ange parabelns Längd.

   - Asymmetrisk parabel, anger du Station och Höjd för att definiera VPI och ange parabelns Inre längd och Yttre längd.

   Fältet Lutning visar det beräknade lutningsvärdet.

   Fälten Längd, K-faktoroch Lutning uppdateras när nästa element läggs till. De faktiska fält som visas beror på det valda elementet.

2. Tryck på Lagra.

- En vertikal utbredning som definieras av Skärningens vertikalpunkter måste sluta med en punkt.
- När Du redigerar ett element, uppdateras endast det utvalda elementet. Alla intilliggande element förblir oförändrade.