# Mäta ett cirkulärt objekt

I en konventionell mätning, använd denna mätmetod för att beräkna mittpunkten på ett cirkulärt objekt, såsom en vattentank eller silo.

1. Tryck på och välj Mätning/Mät detaljpunkt.
2. Ange Punktens namn, och Koden, om så krävs.
3. I fältet Metod väljer du Cirkulärt objekt.

4. För att välja beräkningsmetod, trycker du på Alternativ.Se beräkningsmetoder.

5. Om totalstationen inte är motoriserad och du har valt metoden halvera tangenten, du vrida totalstationen till halva vinkeln så den kan slutföra mätningarna.

   För motoriserade totalstationer som använder metoden halvera tangenten, eller vid användning av metoden mitten + tangenten kommer instrumentet automatiskt att utföra mätningarna.

## Beräkningsmetoder

När du mäter ett cirkulärt objekt kan du välja en av följande beräkningsmetoder:

Metoden halvera tangenten

Metoden halvera tangenten utför en mätning med endast vinklar till de synliga kanterna av de vänstra och högra sidorna av det cirkulära objektet och utför sedan en DR-mätning till en punkt på det cirkulära objektets omkrets.

Programmet använder tre mätningar för att beräkna radien för ett cirkulärt objekt. Radieavståndet adderas till DR-mätningen och en rå HV VV LL observation till objektets mittpunkt lagras.

1

Total station

2

Cirkulärt objekt

3 och 4

Vinkel- och avståndsmätningar

5

DR-mätning

6

Objektets mittpunkt

Mittpunkt + tangentiell metod

Metoden mittpunkt + tangent mäter en vinkel och avstånd till framsidan av det cirkulära objektets mittyta och observerar därefter endast vinklar vid mätning vid sidan av det cirkulära objektet.

Från dessa två mätningar beräknas det cirkulära objektets mittpunkt och lagras som en rå HV VV LL observation.Även radien beräknas och lagras med observationen.

1

Total station

2

Cirkulärt objekt

3

Vinklar och Avstånd mätning

4

Endast vinklar mätning

5

Objektets mittpunkt