# Sätta ut positioner relativt till den primära väglinjen

Den här utsättningsmetoden kan användas vid utsättning av Väglinjer och ytor. Vid utsättning från en vägdesignfil är motsvarande utsättningsmetod Till vägen.

1. Välj Till den primära väglinjen i fältet Utsättning på skärmen för val av utsättning, eller dubbeltryck på en tom del av kartan. Detta rensar alla markerade objekt på kartan, vilket gör dig redo att sätta ut positioner i förhållande till den primära väglinjen.

2. Lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset, för att sätta ut offset från vägen.

3. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

4. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

   Din aktuella position visas i planvyn, som en grå streckad linje dragen i rät vinkel mot den primära väglinjen.

5. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

6. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

#### Nästa steg

- Ändra utsättningsmetoder och utsättning:
  - Till väglinjen, tryck på Esc och sedan på väglinjen på kartan.
  - Till två väglinjer tryck på Esc och välj sedan Till två väglinjer i fältet Utsättning.
  - En Station på en väglinje, tryck på Esc och sedan på stationen på en väglinje på kartan.
- För att lämna den här utsättningsmetoden, trycker du på Esc.