# Granska jobb

1. Tryck på och välj Jobbdata/Granska jobb eller tryck på och välj Granska jobb från listan Favoriter.

2. Tryck på en post eller använd skärmtangenterna eller piltangenterna för att navigera i databasen.

   För att snabbt flytta fram till slutet av databasen, markera den första registreringen och tryck på uppilstangenten.

   För att söka efter en bestämd post, tryck på Sök‑ skärmtangenten och välj en option. Du kan söka på aktuell posttyp, eller söka efter punkter på namn, kod och klass. Se Hantera punkter med dubblettnamn.

3. För att se mer information om en post, tryck på den.Vissa fält, t.ex. Kod och Antennhöjd, kan redigeras.

   Om det inte finns några koordinater som visas, kontrollerar du inställningen för Koordinatvy.För att se plankoordinaterna i granskning, måste Koordinatvy ställas in på plan, och inställningarna för koordinatsystem för jobbet måste definiera en projekt och datumtransformation.

   I konventionella mätningar, visas en observation med nollkoordinater tills observationen till bakriktning har lagrats.

För att visa punktens detaljinformation vid sidan om kartan, väljer du punkten(erna) på kartan och trycker och håller sedan på kartan och väljer Granska.

För att granska och redigera mediafiler

1. Välj posten för mediafil i jobbet eller i punktposten.

2. Tryck på Detaljer.En bild visas.
3. Tryck på Expandera.

4. För att ändra metoden Länka till och namnet på någon länkad punkt, trycker du på skärmtangenten Länka.Se Mediafiler.

   Välj Ingen för att ta bort länken till ett jobb eller en punkt.Mediafilen ligger kvar i projektmappen.

   Om bilden innehåller en informationspanel och du ändrar värdena som definierar den uppmätta punkter för bilden, som t.ex. koden eller beskrivningarna, kommer inte informationspanelen att uppdateras om du ändrar metod eller punktens namn.

5. För att märka en bild, trycker du på Rita.Se För att rita på en bild.

För att granska panoramabilder

Tryck på posten för fotostationen för att visa skärmen Panorama.

När du granskar en panoramabild tagen med en Trimble totalstation med Trimble VISION-teknik och med alternativet HDR aktiverat, är exponeringen för den första bild som visas på granskningsskärmen tagen med normal- eller medelexponering.

Panoramabilder som du raderar på skärmen Granska jobb raderas permanent.

För att infoga en notering i jobbet

1. Välj en post.
2. Tryck Notering.Skärmen Notering som visas visar datum och tid för skapandet av den aktuella registreringen.
3. Skriv in noteringen och tryck Godkänn.Noteringen lagras tillsammans med den aktuella registreringen.I Granska jobb, visas noteringen under registreringen med noteringsikonen.

För att visa varningsposter

För punkter som mäts med en GNSS-mottagare och en inbyggd lutningssensor, visar Granska jobb de överskridande rörelserna, överskriden lutning eller varningar om dålig noggrannhet som utfärdats för punkten.För att visa dessa, expanderar du posten för punkter och expanderar sedan posterna för Kvalitetskontroll/QC1.

Följande poster är tillgängliga:

- Sektionen Varningar visar vilka varningar som gavs under den tid det tog att mäta punkten.

- Sektionen Förhållanden vid lagring visar de felaktiga förhållandena som fanns vid tidpunkten då punkten lagrades.

  Förhållandena vid lagring har stor påverkan på de uppmätta koordinaterna för punkten.