# LandXML-filer

En LandXML-fil är ett XML-filformat för mätdata inom väg- och vattenbyggnadsteknik som t.ex. punkter, ytor, paket, information om rörsystem och horisontella linjegeometrier.

Objekt som stöds i LandXML-filer

LandXML-filer kan innehålla olika XML-element och vad de innehåller beror på vilket program som skapade LandXML-filen, de valda enheterna och de alternativ som valdes vid exporten. Det är endast punkter, linjer, ytor och utbredningar som är placerade i element direkt under det primära LandXML-elementet stöds.

De följande listorna visar elementtyperna och hur de kan användas i Trimble Access:

- Endast linjegeometrier

  Sätt ut som en linjegeometri, med Trimble Access Generell Mätning eller Trimble Access Roads.

- Linjegeometrier med mallar

  Spara och sätt sedan ut som en RXL-väg med Trimble Access Roads.

- Paket och funktionslinjer

  Sätt ut som en polylinje, med Trimble Access Generell Mätning eller Trimble Access Roads.

- Polylinjer och funktionselement definierade enligt specifikationen Inframodel

  Linjegeometrier grupperas för att bilda en vägyta, du kan ha flera vägar i en enda fil.Sätt ut med Trimble Access Roads.

- Linjegeometrier och brytlinjeelement i ett ytelement

  Linjegeometrier och brytlinjer från ytelementet grupperas för att bilda en vägyta, du kan ha flera vägar i en enda fil. Utsättning med Trimble Access Roads. Exportfunktionen för LandXML i Trimble Business Center skapar filer med detta format, punkter, ytor, paket och funktionslinjer kan också inkluderas i denna filexport. Se Exportera LandXML-väglinjevägar från kontorsprogrammet, för mer information.

De lager som skapas för LandXML-filer baseras på följande:

- Punktobjekt (från elementen <CgPoint>) placeras i ett lager som kallas Punkter.

- Linjeobjekt (från elementen <Parcel> och <PlanFeature>) placeras i ett lager som kallas Linjer.

- Linjegeometrier och ytobjekt placeras i lager som namnges enligt namnen på linjegeometrierna och ytorna.

En kod kan genereras för respektive valbart objekt inom en fil. Detta härstammar från de attribut som lagras i filen – men ofta är det namn, kod och attribut från funktioner i originalfilen. Du kan granska ett valbart objekt i kartan för att hitta fil- och skiktnamnet.

Om det finns ytor som överlappar på kartan kommer den interpolerade höjden vara samma som den första ytan som returnerade en icke‑null höjd (den första ytan i bokstavsordning).

Visa LandXML-vägar på kartan

Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering, välj fliken Kartfiler för att visa LandXML-filer på kartan. Tryck en gång för att göra den synlig (), och en gång till för att göra filen valbar (). För att lägga till filer från en annan plats i projektmappen, trycker du på Lägg till. Se Hantera lager i kartfiler för mer information.

De här filtyperna innehåller i normala fall lager. Tryck på pilen bredvid filnamnet och tryck sedan på respektive lager en gång för att dölja det, eller två gånger för att göra det synligt men inte valbart, för att göra vissa lager synliga eller valbara på fliken Kartfiler. Tryck på lagret igen för att göra det synligt och valbart.

Triangulära digitala terrängmodeller i en LandXML-fil kan användas som ytor i Trimble Access.Se Digitala terrängmodeller (DTM).

Kartinställningar för LandXML-filer

Programmet Trimble Access tillhandahåller inställningar för styrning av visningen av information i LandXML-filer.För att konfigurera dessa inställningar, trycker du på i kartans verktygsfält, väljer Inställningar och konfigurerar inställningen i gruppen Datakontroller för karta.

#### För att explodera polylinjer

Markera kryssrutan Utöka polylinjer (DXF, Shape, 12da och LandXML), för att utöka polylinjer som finns i filen till individuella linje- och bågsegment. Respektive segment i en utökad polylinje får ett unikt namn, baserat på polylinjens namn och ett segmentnummer.

#### För att skapa noder

Markera kryssrutan Skapa noder (DXF, Shape, 12da och LandXML), för att skapa punkter i slutet av linjer och bågar och vid alla punkter i LandXML-paket (polylinjer). De skapade punkterna kan därefter markeras för utsättning och cogo-beräkningar.

#### Visa etiketter

Markera lämpliga kryssrutor för Visning i gruppen Mappa datakontroller, för att visa eller dölja namn, koder och höjder för objekt i LandXML-filer.

Programmet visar endast dessa extra etiketter när filen är inställd som valbar på skärmen Lagerhantering.Om filen är inställd som enbart synlig, visas inte de extra etiketterna.Se Hantera lager i kartfiler.

#### Visning av stationsvärden

Stationsvärden visas för alla LandXML-vägar som är markerade på kartan.Markera kryssrutan Visa stationsvärden, för att visa eller dölja stationsvärden för alla enheter.Kryssrutan gäller för RXL-linjegeometrier, RXL-vägar, LandXML-vägar, GENIO-vägar och 12da-filer.

Arbeta med LandXML-filer

Från kartan, kan du välja objekt i LandXML-filer och sedan använda dessa i andra funktioner i programmet, t.ex. för att utföra en cogo-beräkning, skapa en yta eller göra en utsättning.

För att välja objekt i LandXML-filen, gör du objekten i filen valbara () med hjälp av Lagerhantering och väljer dem sedan på kartan med hjälp av kartans verktyg Välj . Tryck på Ctrl och tryck på dem med verktyget Välj, eller använd verktygenRektangelmarkering eller Polygonmarkering, om du vill markera flera objekt.

För att rotera data på kartan, trycker du på och sedan på kartan och drar för att rotera vyn. Symbolen i mitten av kartan markerar rotationspunkten.

Vid användning av ett objekt i en LandXML-fil i en Cogo-beräkning, vid utsättning eller för att skapa en punkt i jobbet, kopierar Trimble Access objektets attribut från LandXML-filen och lagrar dem med punkten eller polylinjen i Trimble Access-jobbet.

Välj enheterna på kartan och tryck på Granska, för att granska informationen om attribut för objekt i en LandXML-fil som har funktionstyper kopplade till sig. Om du valde fler än ett objekt, väljer du det i listan och trycker på Information.

Utsättning

Du kan välja objekt i LandXML-filer och sätta ut dem.

1. Tryck på i kartans verktygsfält och välj fliken Kartfiler.Se till att de lager som innehåller objekten som ska sättas ut är synliga och valbara.
2. Tryck på objektet på kartan för att välja det:
   - Sätt ut som en polylinje, för ett paket eller en funktionslinje. Tryck i närheten av linjens ände för att välja linjens början. Tryck på Utsättning eller Enter på kontrollenheten för att påbörja utsättningen.
   - Välj linjegeometrin på kartan och tryck på Sätt ut, för en linjegeometri.Linjegeometrin kan sättas ut från Trimble Access Generell Mätning eller Roads.
   - När linjegeometrin har associerade:
     - väglinjer som definierar en väg, kan dessa sättas ut med Trimble Access Roads.
     - tvärsektioner, så kan dessa sparas som en RXL-väg och sedan sättas ut med Trimble Access Roads.
     - Se Vägdesignfiler, för mer information.

Du kan även sätta ut information om rörsystem från en LandXML-fil.LandXML-filer för rörsystem innehåller information om rör och strukturer (gatubrunn).När du granskar ett rör eller en struktur (gatubrunn), kan LandXML-informationen inkludera information som t.ex. flera inverteringar, rörets längd, lutning och diameter.När du sätter ut en gatubrunn med flera inverteringar, ställer du in Utsatt deltaformat på Sätt ut inverterade gatubrunnar för att få Trimble Access att läsa in inverteringarna från LandXML-filen och ge extra designhöjd med de associerade vertikala förskjutningarna och uppdaterade värdena för schaktning/fyllning på skärmen Bekräfta utsatta delta.