# RXL-vägar

En RXL fil är en Trimble RoadXML-fil som definierar en linjegeometri (vägens mittlinje) med relaterade tvärsektionsmallar som definierar vägen. All sektionering härleds från linjegeometrin.

Skapa en RXL-fil

RXL-vägfiler kan skapas med hjälp av:

- Programmet Trimble Access Roads. Se Definiera en RXL-väg.
- programmet Trimble Business Center.
- Ett designpaket från tredje part, som t.ex. Autodesk AutoCAD Land Desktop, Autodesk Civil 3D, Bentley InRoads eller Bentley GEOPAK.

Lägga till RXL-filen i Lagerhanteraren

1. Tryck på i verktygsfältet Karta för att öppna Lagerhanteraren och väljer fliken Kartfiler i Trimble Access Roads.

2. Tryck på Lägg till och välj sedan RXL-filen från projektmappen Trimble Access på kontrollenheten, eller från Trimble Connect om projektet du arbetar i är ett molnprojekt. Tryck på Godkänn.

   Som standard, syns RXL-filen som du har länkat till jobbet på kartan, vilket markeringen bredvid filnamnet visar .

3. Tryck på filnamnet på fliken Kartfiler, om du vill göra objekten i en RXL-fil valbara. En markering inuti en fyrkant markerar att objekt i filen kan väljas.

4. Tryck på Godkänn, för att stänga Lagerhanteraren.

Programmet Roads behandlar alla vägavstånd, inklusive stations- och offsetvärden som planavstånd. Om ett markkoordinatsystem definierats i jobbet blir även plankoordinaterna markkoordinater.

Nästa steg

När du har länkat RXL-filen till jobbet kan du:

- Granska vägdesignen

- Redigera vägens definition

- Sätta ut vägen