# Beräkna om inpassningen

Beräknar om en kalibrering om restvärdena inte kan accepteras, eller lägga till eller radera punkter.

1. Tryck på och välj Mätning/Kalibrering av plats.
2. Gör ett av följande:

- För att ta bort (utesluta) en punkt, markerar du punktnamnet och trycker på Radera.
- För att lägga till en punkt, tryck Lägg till.
- För att ändra de komponenter som används för en punkt, markera punktnamnet och tryck Redigera.I Använd‑ fältet, välj om Du vill använda punktens vertikala koordinat, de horisontella koordinaterna, eller både horisontella och vertikala koordinater.

3. Tryck Använd för att applicera den nya inpassningen.

Varje inpassningsberäkning är oberoende av den föregående. När en ny inpassning appliceras, skriver den över tidigare beräknade inpassningar.