# Konventionella mätningar

I en mätning med totalstation är kontrollenheten ansluten till ett konventionellt instrument, som t.ex. en totalstation eller spatial station.För en lista över de konventionella instrument som stöds, se Utrustning som stöds.

Stegen för att slutföra mätningar med ett konventionellt instrument är:

1. Konfigurera Mätprofilen.
2. Ställ upp instrument och placera ut dina mål på arbetsplatsen.
3. Om det inte redan är anslutet, ansluter du programmet Trimble Access till instrumentet.
4. Starta mätningen.
5. Slutföra stationsetableringen.
6. Mätning eller utsättning av punkter.
7. Avsluta mätningen.

Alla mätningar i Trimble Access styrs av en mätprofil. Mätprofiler definierar parametrarna för konfigurering och kommunikation med din utrustning, samt för mätning och utsättning av punkter.Hela denna informationsuppsättning lagras som en mall och används varje gång du påbörjar en mätning.

Trimble Access tillhandahåller två konventionella mätprofiler som standard: SX10 och SX12 och VX- och S-serien.

Standardmätprofiler skapas av Trimble Access när en ny installation av programmet startas, men endast om det inte finns några befintliga mätprofiler.

Den typ av konventionell mätning du använder beror på den tillgängliga utrustningen och de resultat som krävs. Konfigurera bara profilen om standardinställningarna inte uppfyller dina behov.