# Beräkna skärning

För att beräkna och lagra punkter vid skärningen av funktioner på kartan:

1. Välj de objekt på kartan som ska skära varandra. Du kan välja:
   - två punkter och en linje
   - två linjer
   - två bågar
   - två punkter och en båge
   - en linje och en båge
2. Tryck och håll på kartan och välj Beräkna skärning.

3. Vid behov kan en horisontell och/eller vertikal offset anges för respektive objekt. Tryck på för att välja lämplig offset‑riktning.

   Riktningen för en horisontell offset är relativ till den markerade riktningen för objektet.

4. I fältet Tilldela höjd med hjälp av, väljer du hur höjden för skärningspunkten ska beräknas.

   De tillgängliga alternativen beror på de objekt som har valts men kan innefatta:

   - Inget – höjden kommer att vara null
   - Linje/Båge 1 – höjden beräknas baserat på den första linjens/bågens lutning
   - Linje/Båge 2 – höjden beräknas baserat på den andra linjens/bågens lutning
   - Medelvärde – medelvärdet av höjden beräknas baserat på den första och andra linjens/bågens lutning

5. Tryck Beräkna.

   När det ena eller båda objekten är en båge kan två skärningspunkter komma att beräknas.Du kan lagra båda punkterna.Om du inte vill spara den första punkten, trycker du på Hoppa över.

6. Tryck på Lagra.