# Status för GNSS-mätning

När kontrollenheten är ansluten till en mottagare, visar statusraden det aktuella GNSS-mätningsläget:

Ingen mätning

Mottagaren är ansluten men en mätning har inte påbörjats.

RTK+IMU

Den aktuella mätningstypen är RTK och IMU-lutningskompensation är aktiverat.

RTK: Fast

Den aktuella RTK‑mätningen har initierats, och lösningstypen är L1 fast centimeternivå.

RTK: Flytande

Den aktuella RTK-mätningen har inte initierats, och lösningstypen är L1 flytlösning.

RTK: Kontroll

Den aktuella RTK-mätningen verifierar initieringen.

RTK: Auton.

Radiolänken är bruten i den aktuella RTK-mätningen, och lösningen är ett autonomt läge.

RTK: SBAS

Radiolänken är avstängd i den aktuella RTK-mätningen och lösningen är en SBAS-position.

xFill

Radiosignaler tas ej längre emot.xFill eller xFill‑RTX aktiverar RTK att fortsätta.

RTX+IMU

Den aktuella mätningstypen är RTX och IMU-lutningskompensation är aktiverat.

RTX

Den nuvarande mätningen är av typen RTX.

OmniSTAR HP

Den aktuella mätningstypen är OmniSTAR HP (högprecision).

OmniSTAR VBS

Den aktuella mätningstypen är OmniSTAR VBS (differentialkorrigerad).

SBAS

Den aktuella mätningstypen är differentierad och använder signaler från ett SBAS.

FastStatic

Aktuell mätningstyp är FastStatic.

PPK: Initierad

Den aktuella efterbehandlade kinematiska mätningen har initierats. När den efterbehandlats bör den frambringa en lösning på centimeternivå.

PPK: Inte initierad

Den aktuella efterbehandlade kinematiska mätningen har inte initierats. När den efterbehandlats bör den inte ge en lösning på centimeternivå.

Ifyllnad: Initierad

Den aktuella efterbehandlade kinematiska mätningen har initierats. När den efterbehandlats bör den frambringa en lösning på centimeternivå.

Ifyllnad: Icke-initierad

Den aktuella efterbehandlade kinematiska mätningen har inte initierats. När den efterbehandlats bör den inte ge en lösning på centimeternivå.

Ifyllnad

Den aktuella mätningstypen är differentiell, och Du utför en ifyllnadssession.

Om kontrollenheten är ansluten till en mottagare utrustad med HD-GNSS-teknik:

markerar statusraden att precisionstoleranserna har uppnåtts.

markerar statusraden att precisionstoleranserna inte har uppnåtts