# Mäta punkter i två cirkellägen

Du kan observera punkter med hjälp av cirkelläge 1‑ (direkt) och cirkelläge 2‑ (omvänd) vid en stationsetablering och vid användning av Mätsatser eller Mätning av detaljpunkter. Programmet skapar poster med genomsnittsvärden för vridvinkel (MTA) för observationer till samma punkt, inklusive observationer i cirkelläge 1 och cirkelläge 2 eller grupperade observationer i cirkelläge.

När du mäter punkter i två cirkellägen, bör du beakta metoden för stationsetablering och mätmetoden för den nya punkten tillsammans, och välja en lämplig metod i enlighet med hur du vill fånga och lagra informationen.

Om du bara vill använda ett enkelt referensobjekt (uppmätt i ett eller båda cirkellägena), och mäta vissa detaljpunkter (i ett eller båda cirkellägena) använder du Stationsetablering och Mät detaljpunkt. När Du mäter punkter i båda cirkellägen, använd Mät detaljpunkt för att observera referensobjektet i det andra cirkelläget. Alternativt använd Mät satser och inkludera observationen till referensobjektet i satserna. Annars kommer alla riktpunkter i cirkelläge 2 att vara orienterade med hjälp av observation av riktpunkten bakåt i cirkelläge 1.

- MTA:er skapas inte under Stationsetablering, men skapas senare om Du utför ytterligare observationer till referenspunkten bakåt med Mät detaljpunkt eller Mät satser.
- När Du använder Mät detaljpunkt, beräknas MTA:erna och lagras under operationen.
- När en MTA väl skrivits till databasen, kan denna inte ändras. Du kan radera en observation i cirkelläge 1 och cirkelläge 2, men MTA-registreringarna uppdateras inte. Du kan inte radera MTA-registreringar i granskningsläge.

Om Du vill mäta flera bakåtobjekt, mäta flera satser med observationer, eller skaffa bättre över kvaliteten för dina observationer, slutför du stationsetableringen med hjälp av Stationsetablering plus eller Fri station.Respektive metod låter dig:

- mäta ett enkelt referensobjekt eller flera referensobjekt
- mäta riktpunkter bakåt och framåt
- para ihop observationerna i cirkelläge 1 och cirkelläge 2 och skapa satsmedeltal
- mäta observationer i endast cirkelläge 1 och skapa satsmedeltal

- mäta en eller flera observationssatser

- granska kvaliteten på observationerna och ta bort dåliga observationer

Använd Fri station om du även vill bestämma koordinaterna för instrumentets punkt genom att göra observationer till kända bakåtobjektpunkter.

När du har utfört stationsetableringen, använder du Mät satser för att:

- mäta ett eller flera referensobjekt
- para ihop observationerna i cirkelläge 1 och cirkelläge 2 och skapa satsmedeltal
- mäta observationer i endast cirkelläge 1 och skapa satsmedeltal
- mäta en eller flera uppsättningar observationer per punkt i en sats
- mäta en eller flera observationssatser
- granska standardavvikelserna för observationerna och ta bort dåliga observationer

Om stationsetableringen har:

- en enkel bakåtobjektpunkt, kan du välja om du vill inkludera bakåtobjektpunkten i satslistan eller inte.
- flera bakåtobjektpunkter, inkluderas inte bakåtobjektpunkterna i satslistan.

- Om du inte mäter referensobjektet i cirkelläge 2, används inte cirkelläge 2‑mätningar som observerades med hjälp av Mät satser vid beräkning av MTA.
- När Du använder Mät satser efter en stationsetablering med en enkel riktpunkt bakåt, och Du vill inkludera referensobjektet i satslistan, beräknas alla vridna vinklar med hjälp av observation(er) mot referenspunkter bakåt som gjorts under stationsetableringen.
- När Du gör detaljpunktobservationer efter en Stationsetablering, och Du då väljer Mät satser, måste Du åter observera riktpunkten bakåt för att inkludera denna i satserna, generera en MTA till riktpunkten bakåt, samt beräkna vinklar vridna från MTA‑riktpunkten bakåt för alla riktpunkter framåt.
- När Du använder Stationsetablering plus eller Fri station, lagras alla observationer när stationsetableringen slutförts.MTA:er lagras i slutet.När Du använder Mät satser, lagras observationerna vid slutet av varje sats.I samtliga tre optioner, lagras MTA:erna vid slutet.
- Du kan skapa MTA:er under en stationsetablering med hjälp av Stationsetablering plus och Fri Station, och även efter en stationsetablering med hjälp av Mät satser eller Mät detaljpunkt. När du mäter samma punkt(er) med Mät satser eller Mät detaljpunkt efter Stationsetablering plus eller Fri station, kan programmet eventuellt producera två MTA:er för en punkt. När mer än en MTA förekommer, använder programvaran Trimble Access alltid den första MTA:n. För att undvika två MTA:er för samma punkt, mät inte en punkt med båda metoder.