# Länkade filtyper som stöds

Länkade filer är filer som är länkade till jobbet och innehåller punkter, linjer, bågar, polylinjer och andra kartobjekt som t.ex. linjegeometrier och ytor som du vill kunna visa och välja på kartan.

Använd Lagerhanteraren, för att länka filer till jobbet. Se Hantera lager med Lagerhantering.

Länkade filer som stöds är:

- BIM-modeller:

  - Ritningsfiler i AutoCAD (.dwg)

  - IFC-filer (Industry Foundation Classes) (.ifc, .ifczip)

  - Ritningsfiler i Navisworks (.dwg)

  - SketchUp-filer (.skp)

  - TrimBIM-filer (Trimble BIM) (.trb)

- Filer med punkter och linjer:

  - CSV- och TXT-filer

  - AutoCAD Drawing Exchange Format (ASCII) filer (.dxf)

  - ESRI Shapefiles-filer (.shp)

  - RXL-filer (.rxl)

  - LandXML-filers (.xml)

  - 12d-modellfiler (.12da)

- Ytor:

  - Digitala terrängmodeller (.dtm .ttm .xml, .dxf, .12da)

  - Ytor i BIM-modeller

- Skannade punkter och punktmoln (.tsf och .rwcx)

- Vägfiler:

  - RXL-filer (.rxl)

  - LandXML-filers (.xml)

  - 12d-modellfiler (.12da) – används vanligtvis för vägar

  - GENIO-vägar (.inp, .crd, .mos)

- TXL-tunnlar (.txl)

- Surpac‑filer (.str) – används vanligtvis vid mätning i gruvor

Du kan även lägga till bakgrundsbilder och data på kartan med hjälp av georefererade bildfiler, Trimble Maps, eller en leverantör av webbkartor. Se Lägga till bakgrundskartor.