# Väglinjer och ytor

Väglinjer kan bestå av linjer, bågar eller polylinjer som är inmatade i jobbet eller så kan de väljas från alla länkade filer som innehåller linjearbeten.

Ytor kan vara vilken yta som helst i en BIM-fil, eller så kan de vara DTM- eller TTM-ytfiler.

Lägg till kartfiler med hjälp av Lagerhanteraren

1. Tryck på i verktygsfältet Karta för att öppna Lagerhanteraren och väljer fliken Kartfiler i Trimble Access Roads.

2. Tryck på Lägg till och välj sedan kartfiler från projektmappen Trimble Access på kontrollenheten, eller från Trimble Connect om projektet du arbetar i är ett molnprojekt. Tryck på Godkänn.

   Som standard, syns alla filer som du har länkat till jobbet på kartan, vilket indikeras av markeringen bredvid filnamnet.

3. Tryck på filnamnet på fliken Kartfiler, om du vill göra objekten i en fil valbara. En markering inuti en fyrkant markerar att objekt i filen kan väljas.

4. Tryck på Godkänn, för att stänga Lagerhanteraren.

Programmet Roads behandlar alla vägavstånd, inklusive stations- och offsetvärden som planavstånd. Om ett markkoordinatsystem definierats i jobbet blir även plankoordinaterna markkoordinater.

Inmatning av väglinjer

Använd menyn Skriv in i programmet Trimble Access Generell Mätning, för att mata in de linjer, bågar eller polylinjer som du vill sätta ut.

Se Skriva in punkter och linjer, för mer information.

Nästa steg

När du har lagt till väglinjer i jobbet, kan du:

- Visa schaktning/fyllning till en yta vid utsättning

- Sätta ut vägen