# TXL-filer

En tunnelfil är en TXL-fil. TXL-filer innehåller vanligtvis en horisontell och en vertikal linjegeometri tillsammans med mallar som definierar tunnelns form.

TXL-filer som du skapar genom att mata in definitionen med Trimble Access Tunnlar visas automatiskt på kartan när de har skapats.

Om du använder en TXL-fil som skapats i Trimble Business Center eller som du har konverterat från en LandXML-fil, kan du behöva öppna Lagerhantering och välja filen för att visa den.

Tunnelfilen måste finnas i den aktuella projektmappen.

Visa TXL-filer på kartan

Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna skärmen Lagerhantering och välj fliken Kartfiler för att visa en TXL-fil på kartan.Tryck på TXL-filen en gång för att göra den synlig (), och tryck på den igen för att göra objekt i filen valbara ().

För att ändra etiketterna som visas på kartan, exempelvis för visning av värden för linjegeometrins station, trycker du på och väljer Inställningar och ändrar sedan alternativen i grupprutan Visa.

För att rotera linjegeometrin, trycker du på och sedan på kartan och drar för att rotera vyn. Symbolen i mitten av kartan markerar rotationspunkten.

Arbeta med TXL-filer

From the map, you can select items in TXL files and then use them in other software functions, for example to perform cogo functions, such as a surface inspection. For more information, see Ytinspektion.

Konvertera LandXML-filer till TXL-filer

Man kan konvertera en LandXML-fil som definierar en tunnel till en Trimble TXL-fil för använda den i Tunnlar.

### Innan du börjar

Gå till sidan Program och verktyg Hjälpportal för Trimble Access för att ladda ner verktyget File and Report Generator och installera det på din kontorsdator.

Gå till sidan Formatmallar på Hjälpportal för Trimble Access för att ladda ner formatmallen LandXML To TunnelXML och spara den i en mapp på din kontorsdator.

### Konvertera en LandXML-fil till en txl-fil

1. Välj File and Report Generator för att starta verktyget Start / Programs / File and Report Generator på kontorsdatorn.
2. Från fältet Source JobXML eller Jobb-fil välj Bläddra.Ställ in fältet Filtyp till Alla filer.Leta fram rätt mapp och välj sedan LandXML-filen som ska konverteras.
3. I fältet Utdataformat väljer du formatmallen LandXML To TunnelXML. Tryck på OK.
4. På skärmen Inmatning av användarvärde markerar du den tunnelyta som ska konverteras.Tryck på OK.
5. Bekräfta mappen Spara i och Filnamn för txl‑filen och välj sedan Spara.
6. Välj Stäng.
7. Överför TXL-filen till kontrollenheten.