# Vägnavigering

Vid utsättning eller granskning av vägen, visar den vänstra delen av skärmen vägen i kart- eller tvärsektionsvy.

Panelen till höger om skärmen Granska visar information om den del av vägen du har valt i kart- eller tvärsektionsvyn.

Panelen till höger om navigeringsskärmen Utsättning visar navigeringsfönstret.

- Pilen pekar i riktningen för den punkt som du avser att mäta (”målet”).

- Utsättningens deltavärden längst ned i navigeringsfönstret anger avståndet och riktningen till målet.

Vid navigering till en punkt vid utsättning, beror den visade informationen på om du utför en mätning med totalstation eller en GNSS-mätning, och de alternativ du har konfigurerat i skärmen Alternativ för utsättning.

- Se Visning av navigering för utsättning, för att konfigurera visningsalternativ för navigering, inklusive värden för Lutning och Designens schaktning/fyllning.

- Tryck på Alternativ på navigeringsskärmen för utsättning eller tryck och håll i navigeringsfönstret, för att ändra vilka delta som visas under utsättningen. Se Deltan för navigering vid utsättning.

- Aktivera inställningen Visa före lagring, om du vill visa information om den utsättningskontrollerade punkten innan du lagrar punkten. Se Information om kontrollpunkt vid utsättning.

Kart- och tvärsektionsvy

Skärmen utsättningsnavigering visar kartvyn eller tvärsektionsvyn för vägen.

#### Karta

Kartan visar:

- Horisontell utbredning som en röd linje
- Övriga väglinjer som svarta linjer
- Konstruktionsoffset som gröna linjer
- Skevningsförskjutningar som streckade svarta linjer

Vid utsättning visar planvyn en streckad grön linje från den aktuella positionen till:

- en horisontell linjegeometri vid mätning av din position relativt till vägen och du befinner dig inom 30 m från linjegeometrin/väglinjen
- en vald väglinje vid mätning av din position relativt till väglinjen och du befinner dig inom 5 m från väglinjen

#### Tvärsektionsvy

Tryck på i kartans verktygsfält, för att visa vägens tvärsektion.

Vid visning av en vägdesignfil:

- Tvärsektionsvyn visar väglinjerna och mallarna i förhållande till justeringen. Den visar även alla tillagda ytor samt ytan beräknad från vägdesignen.

- Tvärsektionen är riktad i den ökande stationens riktning. Din aktuella position och målet visas. Om målet har specificerade konstruktionsoffsets, anger den mindre enkelcirkeln det valda läget och dubbelcirkeln anger det valda läget justerat för specificerade konstruktionsoffsets. Konstruktionsoffsets visas som gröna linjer.

- Lämplig schaktning eller fyllning av sidolutningen visas för den sida av vägen som du befinner dig på.

  Om du har ställt in fältet Designa schaktning/fyllning på Vinkelrätt på skärmen Utsättningsalternativ, ritas det vinkelräta lyftet endast på designen i tvärsektionsvyn vid mätning av positioner relativt till vägen.

- Tryck och håll i tvärsektionsvyn för att definiera en tvärlutning eller en dellutning.

- Tryck på piltangenterna för att gå igenom mallarna för vägen. Tryck på , för att vill ställa in en fast skala baserat på den bredaste mallen på vägen. Tryck på , för att använda en variabel skala så att varje mall fyller tvärsektionsvyn.

Vid visning av väglinjer och ytor:

- Väglinjer har inga relationer till varandra förrän du markerar dem.

- Tvärsektionsvyn visar endast den yta som används – den kan inte visa någon beräknad yta.

Tryck på för att återgå till kartan.

Eller, så kan du tilldela funktionen Växla plan/tvärsektion till en funktionsknapp på kontrollenheten så att du kan växla mellan plan- och tvärsektionsvyn vid granskning och utsättning av en väg. Se Favoritskärmar och funktioner, för mer information.

Navigeringsfönstret

Före utsättningen visar programmet:

- Sektion (när man sätter ut en sektion på en väglinje)

- Väglinjenamn (när man sätter ut en sektion på väglinje eller när man mäter sin position relativt en väglinje)

  För en RXL-väg använder programmet väglinjens namn från malldefinitionen. När offset‑värdet är 0,000m sätts värdet till CL (mittlinje).

- Vägens givna höjdvärde vid din aktuella position (visas i rött om den redigerats)
- Konstruktionsförskjutningar
- När du sätter ut en station på en väglinje, visar programmet även:
  - Typ
  - Offset
  - Höjd (visas i rött om den är redigerad)
- Vid utsättning av en sidolutning visar programmet även:
  - Givna släntlutningsvärden
  - Dikesbredd (Endast RXL-vägar)
- Vid utsättning av en skevningsoffset visar programmet även:
  - Skevningsoffset
  - Deflektionsvinkel/azimut

Vid utsättning visar programmet:

- Din aktuella positions höjd (visas i blått)
- Vid utsättning av en sidolutning visar programmet även:
  - Släntlutningsvärde definierat av din aktuella position (visas i blått)
  - Givet släntlutningsvärde (visas i rött om det är redigerat)
- Off road visas om din aktuella position finns innan vägens början eller efter vägens slut.

- Odefinierad visas när efterföljande horisontella linjeföringar är icke‑tangentiella och om den nuvarande positionen är bortom tangentens slutpunkt för det inkommande elementet men före tangentens startpunkt för nästa element och du befinner dig utanför vägen. Se position 1 i diagrammet nedan.

- När flera efterföljande tangerande horisontella element är icke-tangerande och din aktuella position är innan den sista tangentiella punkten för det inkommande elementet, men efter startpunkten för nästa element, och din position är på insidan av vägen (se position 2 i diagrammet nedan), rapporteras stationen, offset och vertikalt avstånd med hjälp av det närmaste horisontella elementet från din position för att avgöra vilken del av vägen som ska användas.

Delta för utsättning av navigering

Längst ned i navigeringsfönstret visas deltavärden för utsättning som rapporterar din aktuella position i förhållande till det objekt som ska sättas ut.

Tryck på Alternativ på navigeringsskärmen för utsättning eller tryck och håll i navigeringsfönstret, för att ändra vilka delta som visas under utsättningen.

- Om Du använder ett konventionellt instrument, visas endast vägvärdena efter att Du utfört en avståndsmätning.
- Om vägen endast består av en horisontell och vertikal utbredning, rapporterar värdet V. avst. det vertikala avståndet till den vertikala poly‑linjen.
- Vid användning av en vägdesignfil, är värdet för V. Dist, om din position är i ett mellanrum. Mellanrum visas som streckade linjer i tvärsektionsvyn. Se Lägga till mallar, för att se hur man skapar ett mellanrum i en mall.

Att förstå navigeringsanvisningarna

Vid utsättning, hålla displayen framför dig när du går framåt i den riktning som pilen pekar. Pilen pekar i riktningen för den punkt som du avser att mäta (”målet”).

Som diagrammet nedan visar står värdena i fälten Gå framåt/Gå bakåt (1) och Gå höger/Gå vänster (2) i relation till tvärsektionen för den punkt som du sätter ut (3).De står inte i relation till den aktuella färdriktningen (4), eller riktningen för den ökande stationen (5) vid din aktuella position (6).

Förstå beteendet för inskriven och vald offset/egenskap

Beteendet vid utsättning skiljer sig beroende på om offseten/väglinjen valdes på kartan eller i tvärsektionsvyn, från en lista eller skrevs in.

- Om du väljer en sträng från kartan eller tvärsektionsvyn, eller väljer en väglinje i listan, uppdateras värdet för Gå höger/Gå till vänster vid utsättning för att återspegla eventuella ändringar i geometrin på grund av malländringar eller breddning.
- Om du skriver in ett numeriskt offset-värde (ett effektivt sätt att definiera väglinjen i farten) kommer det bestå för hela vägen.

Se följande diagram:

Om du markerat en förskjutning/väglinje som har offset‑värdet 5m uppdateras det för att följa den heldragna linjen för efterföljande stationer. I detta exempel ändras offset‑värdet från 5m till 8m mellan stationerna 40m och 100m för att därefter stanna vid 8m för efterföljande stationer.

Om du skriver in 5m för offset‑värdet följer det istället den streckade linjen. Det vill säga att offset‑värdet stannar vid 5m för efterföljande stationer.

Information för GNSS-lutningssensor

När man använder en GNSS‑mottagare med en inbyggd lutningssensor kan man:

- Trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
- Konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför en angiven Lutningstolerans
- För att konfigurera inställningarna för kvalitet, precision och lutning, trycker du på Alternativ.