# Inställningar för kartdata för DXF-, Shape-, 12da- och LandXML-filer

Programmet Trimble Access tillhandahåller inställningar för styrning av visningen av information i DXF-, Shape-, 12da- och LandXML-filer.

För att konfigurera dessa inställningar, trycker du på i kartans verktygsfält, väljer Inställningar och konfigurerar inställningen i gruppen Datakontroller för karta.

Datakontroller för karta

#### För att explodera polylinjer

Markera kryssrutan Utöka polylinjer (DXF, Shape, 12da och LandXML), för att utöka polylinjer som finns i filen till individuella linje- och bågsegment. Respektive segment i en utökad polylinje får ett unikt namn, baserat på polylinjens namn och ett segmentnummer.

#### För att skapa noder

Markera kryssrutan Skapa noder (DXF, Shape, 12da och LandXML), för att skapa punkter i slutet av linjer och bågar och vid alla punkter längs med en polylinje. De skapade punkterna kan därefter markeras för utsättning och cogo-beräkningar.

Det här alternativet skapar även punkter i mitten av cirkel- och bågelement, men att skapa en punkt i mitten av ett DXF bågelement gäller inte för bågelement som är en del av en polylinje.

Eftersom Shapefiles inte stöder bågar uttrycks ofta bågar som en serie av korta linjer vilket resulterar i ett stort antal punkter.Prestandan kan påverkas när kryssrutan Skapa noder är markerad.

#### För att ange nollhöjden (endast DXF)

Vissa applikationer använder värden som ‑9999,999 för att representera null.För att programmet Trimble Access ska hantera detta värde korrekt som null, måste du ange värdet som representerar null i DXF-filen i fältet Null-höjd (endast DXF).Värden anses vara null om de är mindre eller lika med värdet för nullhöjd.Om till exempel nullhöjden är ‑9999 då anses även ‑9999.999 vara null.

Endast plankoordinater visas. Om du inte har definierat en projektion visas enbart punkter som lagrats som plankoordinater. Plankoordinater (lokala) kan inte visas om inte transformationen av indata definierats. Se Transformationer.

Om fältet för Plankoordinater i skärmen Cogo‑inställningar är inställt till Öka Sydväst eller Öka Sydost, roteras denna skärm 180° så att ökande koordinater mot syd visas uppåt på skärmen.

#### För att visa DXF-text

Markera kryssrutan Visa DXF-text, om du vill visa eller dölja text i en DXF-fil. Om du inaktiverar textvisning i en DXF-fil som innehåller mycket text kan kartans prestanda förbättras.

#### För att visa namn-, kod- och höjdetiketter

Tryck på lämpliga kryssrutor i gruppen Visa, för att visa eller dölja namn, koder och höjder för objekt i länkade filer.

Programmet visar endast dessa extra etiketter när filen är inställd som valbar på skärmen Lagerhantering.Om filen är inställd som enbart synlig, visas inte de extra etiketterna.Se Hantera lager i kartfiler.

#### Visning av stationsvärden

Stationsvärden visas på kartan för alla linjer, polylinjer och linjegeometrier som valts i den länkade filen. Markera kryssrutan Visa stationsvärden, för att visa eller dölja stationsvärden för alla objekt.

Om stationsintervallets värde är null visas inga stationsetiketter. Om stationsintervallet är 0 visas stationsetiketterna för start- och slutstationerna plus eventuella PI-, PC- eller PT-stationer. Om stationsintervallet är ett numeriskt värde, visas etiketter för alla stationer (beroende på förstoringsskalan).

Inställningar för visning

#### För att visa skuggade polygoner

Tryck på i kartans verktygsfält, välj Inställningar och markera kryssrutan Skuggade polygoner i gruppen Visning, för att visa skuggade polygoner i en DXF-fil eller Shape-fil.